C1
47uF 450V (RM3=2.54mm*3) 

C2
”

C3
”

C4
470uF 50V (RM2=2.54mm*2)

C5
”

C6
6800uF 16V (RM3=2.54mm*3)

C7
”

C8
10uF 63V (RM1=2.54mm*1)

R1
100ohm 1W

R2
”

R6
Depending on Inputvoltage

R7
220ohm

R10
Depending on Inputvoltage

R11
”

R12
”

R13
”

R14
”

D1
1N4007

D2
”

D3
”

D4
”

D5
”

D6
”

D7
”

D8
”

D9
”

D10
”

D11
”

