Maaf kalau tulisan ini terlalu membahas masalah teknis, sekedar sharing aja,hehehe….
Oke, ini hanya sekedar sharing ilmu tentang sesama pengguna printer multifungsi Canon MP145, teman saya memiliki printer yang sama seperti saya, dan dia memiliki masalah mengenai printernya, ya, catridge tidak terdeteksi saat melakukan pengisian ulang tinta(dengan metode suntik), setelah di-oprek sana dan sini, akhirnya ditemukan solusinya, yaitu Reset EPROM printer ini, tahapan yang dilalui tidak terlalu rumit, berikut ini adalah cara Reset EPROM untuk Canon MP145:

· Pasang kabel power ke socket listrik, tapi jangan hidupkan printernya dulu.

· Tekan dan tahan tombol Stop/Reset(dengan aikon segitiga terbalik warna merah).

· Tekan dan tahan tombol Power tanpa melepas tombol Stop/Reset(jadi sekarang dua tombol yang ditahan).

· Lepas tombol Stop/Reset tanpa melepas tombol Power.

· Double Click tombol Stop/Reset disini printer akan masuk service mode, dimana printer tidak akan berfungsi sebelum kita keluar dari service mode.

· Tunggu sejenak saat printer melakukan warming up, dan saat printer load, tekan tombol Stop/Reset empat kali dengan cepat.

· Setelah itu, keluar service mode dengan cara mematikan printer dan mencabut kabel daya printer dari socket daya.

· Printer kembali dapat digunakan setelah dipasang kabel daya kembali. Dan proses EPROM Reset selesai.

Setelah saya coba, ada beberapa fasilitas yang hilang setelah proses EPROM Reset ini, yaitu Ink Status yang berubah jadi kacau, dan tentunya penghitung tinta jadi tidak akurat, tapi yang penting masih bisa melakukan printing 
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Dan sepertinya cara ini juga bisa untuk mengatasi problem Waste Ink Tank pada Printer Canon MP145. Tapi ingat, ini hanya proses reset secara software, untuk membuang tangki tinta buangan tetap harus membongkar printer, dan itu sebaiknya dilakukan oleh teknisi berpengalaman 
