Dicionário Hacker





OBJECTIVO


Com isto pretento documentar (quase) todo o vocabulario utilizado e/ou relacionado com a Internet e redes globais. Como é normal, ainda pode ser muito melhorado pela adição de novos termos ou correcção de eventuais erros existentes. Qualquer sugestao ou adição, queiram escrever-me directamente para o e-mail: lightflash@pop.com.br. Obrigado. Este documento foi feito com o objectivo de servir de ponto de referencia para aqueles cujo "internetes" (a lingua da internet) ainda nao seja perfeito! :-) Neste dicionario podem-se encontrar tanto os termos ingleses correntemente utilizados assim como termos portugueses correspondentes. O vocabulario está disposto por ordem alfabetica.





-A- 


acceptable use policy - Regras de boa conduta para a utilizacao correcta da rede e seus servicos. Pode ser um documento distribuido ao novo utilizador de um determinado sistema. 


anonymous - Anonimo. Normalmente utilizado para o login num servidor FTP, para indicar que se trata de um utilizador nao registado na maquina em questao. A password a fornecer de seguida deve ser o endereco electronico. 


ANSI - Conjunto de normas para a transmissao de caracteres de controlo para um terminal, permitindo: tratamento de cores e outros atributos, movimento do cursor, som, etc. terminais. 


archie - Ferramenta que permite a procura de ficheiros e informacoes em servidores FTP. Indica-se ao archie o nome do ficheiro (ou parte dele) que deseja encontrar e ele da'-lhe o nome (endereco) dos servidores onde o pode encontrar. 


arpanet - Rede de computadores criada em 69 pelo Departamento de Defesa norte-americano, interligando na altura instituicoes militares. Em meados dos anos 70 varias grandes universidades americanas aderiram `a rede, que deu lugar `a actual Internet. 


article - Artigo. Um texto existente na Usenet/News. 


artigo - Um texto existente na Usenet/News. 


ASCII - Norma para a codificacao de caracteres atraves de numeros binarios, utilizada em diferentes computadores. Define a codificacao dos caracteres com codigos de 0 a 127. 


auto-estrada da informacao - Um ligacao ou conjunto de ligacoes entre computadores, formando uma rede de redes, de preferencia com meios de comunicacao extremamente rapidos. Um nome abusivamente usado por vezes (sobretudo nos media tradicionais) para designar a(s) rede(s) actualmente existente(s) (e em particular a Internet), pois uma grande parte delas ainda tem muitas interligacoes bastante lentas, longe do futuro proximo em que tudo se contara' em dezenas de Mbps e Gbps... :-) 


AUP - ver acceptable use policy. 


auto-estrada electronica - Ver auto-estrada da informacao. 


-B- 


backbone - Espinha dorsal de uma rede, geralmente uma infraestrutura de alta velocidade que interliga varias redes.Estrutura de nível mais alto em uma rede composta por várias sub-redes.


 bandwidth - Largura de Banda. Termo que designa a quantidade de informacao passivel de ser transmitida por unidade de tempo, num determinado meio de comunicacao (fio, onda radio, fibra optica, etc.). Normalmente medida em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, kilobytes por segundo, megabytes por segundo, etc. 


 baud - Numero de mudancas de fase do sinal transmitido por um modem. Muitas vezes confundido com a medida bps (bits por segundo), mas com um significado diferente, se bem que possam ter valores aproximados.Quantidade de informações que são transferidas entre dois computadores interligados.


BBS - Bulletin Board System. Computador (1 ou varios) que permitem que os utilizadores se liguem a ele atraves de uma linha telefonica e onde normalmente se trocam mensagens com outros utilizadores, se procuram ficheiros e programas ou se participa em conferencias (foruns de discussao) divulgadas por varias BBS. Digamos que uma BBS esta' para a Internet assim como uma aldeia esta' para o Mundo. 


bitnet - Rede mundial acessivel pela Internet, mas distinta desta, com caracteristicas educacionais.


Bios: É a memoria básica da maquina. Contem instruções primarias para o funcionamento correto da maquina. É na BIOS que fica armazenada a informaçõo de que em seu PC existe um teclado, por exemplo. 


 browser - Um programa que permite visualizar e utilizar uma dada base de dados, distribuida ou nao por varios computadores. Termo normalmente aplicado para os programas que permitem navegar no World-Wide-Web. 


BTW - Sigla do ingles "By the Way" (Ja' agora / Por falar nisso, etc.). Usada em textos de correio electronico, artigos de news, etc.


Bug: Erro em algum programa ou arquivo. 


-C- 


Cavalo de Troia: É uma especie de vírus (você programa para fazer o que quiser). Muito mais potente que um vírus comum que tem como unica função destruir computadores.


cello - Um programa (browser) para navegar no WWW. 


CERN - Centre Europeen de Recherche Nucleaire. Centro Europeu de Investigacao Nuclear. Um dos centros mais importantes da Internet (e, claro, da investigacao fisica). Nele trabalham centenas (ou mesmo milhares?) de investigadores e a sua "joia da coroa" e' um grande circulo de aceleracao de particulas com 27 Km de diametro, que fica por baixo de Genebra, na Suica, actualmente o maior acelerador de particulas existente no Mundo. 


CERT - Computer Emergency Response Team. Organismo criado em 1988 pela Darpa, visando tratar questoes de seguranca em redes, em particular na Internet. 


chain letter - Uma carta que e' recebida por alguem e enviada para varias pessoas e assim sucessivamente ate' que se torna excessivamente difundida. Normalmente o seu texto incita `a difusao da carta por outras pessoas. 


chain mail - Ver "chain letter". 


ciberespaco - Por ciberespaco designa-se habitualmente o conjunto das redes de computadores interligadas e de toda a actividade ai existente. E' uma especie de planeta virtual, onde as pessoas (a sociedade da informacao) se relacionam virtualmente, por meios electronicos. Termo inventado por William Gibson no seu romance Neuromancer. 


client - Cliente. No contexto Cliente/Servidor, um Cliente e' um programa que pede um determinado servico (por exemplo, a transferencia de um ficheiro) a um Servidor, outro programa. O Cliente e o Servidor podem estar em duas maquinas diferentes, sendo esta a realidade para a maior parte das aplicacoes que usam este tipo de interaccao. 


cliente - Ver client. 


conexao - Ligacao do seu computador a um computador remoto. 


correio caracol - Traducao do ingles "snail mail". Ver snail mail. 


correio electronico - Correio transmitido por meios electronicos, normalmente, redes informaticas. Uma carta electronica contem texto (como qualquer outra carta) e pode ter, eventualmente, anexo um ou mais ficheiros. 


crosspost - Fazer o crosspost de... Acto de enviar para um grupo de news um artigo (ou parte) ja' publicado (ou a publicar na mesma altura) noutro grupo. 


cracker - Individuo que faz todo o poss¡vel e o imposs¡vel para entrar num sistema inform tico alheio, quebrando sistemas de seguranca, para assim poder causar danos. 


cyberspace - Ver ciberespaco. 


-D- 


daemon - Programa que corre (que foi lancado) num computador e esta' (sempre) pronto a receber instrucoes/pedidos de outros programas para a execucao de determinada accao. 


debito - Quantidade de informacao por unidade de tempo. 


Defaults: Diz-se que é a configuração normalmente utilizada por um equipamento ou programa.


dial-IN - Designacao de um tipo de ligacao ou de um acto de ligacao `a Internet, neste caso pelo estabelecimento de uma chamada (telefonica - Dial) para um computador, atraves de, por exemplo, um modem. 


dial-UP - Ver Dial-IN. 


DNS - Sigla de Domain Name Server. Designa o conjunto de regras e/ou programas que constituem um Servidor de Nomes da Internet. Um servidor de nomes faz a traducao de um nome alfanumerico (p. ex. microbyte.com) para um numero IP (p. ex. 192.190.100.57). Por exemplo, no DNS portugues, gerem-se todos os nomes terminados em pt. Qualquer outro nome sera' tambem traduzida pelo mesmo DNS, mas a partir de informacao proveniente de outro DNS (isto se essa informacao nao tiver sido previamente obtida).


domain - Dominio. Nome `a esquerda do simbolo @ num endereco electronico, ou a designacao do endereco electronico de uma determinada maquina, empresa, instituicao ou pais.Por exemplo: o dominio do meu provedor é tba.com.br


dominio - Ver domain. 


dominio publico - Algo que esta' no dominio publico (software, p. ex.) e' algo quese pode copiar, cortar, colar, queimar, distribuir, deitar ao lixo e nomeadamente utilizar sem pagar o que quer que seja! :-) Normalmente deve ser dado o devido credito ao(s) autor(es) desse algo. 


DOOM - Um dos mais famosos jogos distribuidos em shareware na Internet. Os seus criadores (3 jovens) ficaram rapidamente milionarios! :-) Tem varios niveis, efeitos sonoros, e' a 3 dimensoes e permite que varios jogadores joguem simultaneamente, cada um no seu computador. Um verdadeiro classico no genero (tiros e explosoes). 


download - Fazer o download de um ficheiro. Acto de transferir o ficheiro de um computador remoto para o seu proprio computador, usando qualquer protocolo de comunicacoes. 


-E- 


edu - Sufixo presente em variados enderecos na Internet e que designa instituicoes de ensino/educacao (edu=educational). 


elm - Um programa/leitor de correio electronico para ambientes Unix (se bem que tambem se possam encontrar versoes para outros sistemas operativos). `A base de menus com escolha de opcoes por letras e teclas de cursor. 


email - Electronic Mail. Correio Electronico. 


email address - Endereco (de correio) electronico. Ver Endereco Electronico. 


emoticon - ver smiley.


endereco electronico - E' um cadeia de caracteres, do tipo "nome_utilizador@qqcoisa.empresax.pt" (sem aspas) que identifica univocamente um determinado utilizador dentro da Internet e, em particular, a sua caixa de correio electronica. Qualquer envio de correio electronico para esse utilizador deve ser feito para o seu endereco eletronico.


endereco IP: É o endereço que uma maquina possui ao se conectar na Internet. A cada vez que você se conecta, você obetem um novo endereço IP. 


ethernet - Uma das arquitecturas possiveis em redes locais. As redes Ethernet usam normalmente cabos coaxiais que interligam varios computadores. Cada um deles acede `a rede em concorrencia com os outros, existindo depois regras/convencoes que permitem designar qual o computador que deve transmitir informacao num determinado instante. A informacao pode ser transmitida em modo "Broadcast", ou seja, para todos os outros computadores da rede e nao apenas para um so'. 


eudora - Um programa/leitor de correio electronico muito completo, existente em varias plataformas, entre elas, os Macintosh e PC (Windows). Recomendado. 


-F- 


FAQ - Sigla de "Frequently Asked Questions". E' um texto que pretende responder, dentro de uma determinada materia, a Questoes Colocadas Frequentemente pelos utilizadores. 


fidonet - Uma rede mundial que interliga PC's. Transfere tambem um tipo proprio de correio electronico (existindo normalmente a possibilidade de enviar uma carta para alguem na Internet) e grupos de discussao (conferencias e' o termo exacto) proprios. Digamos que e' uma especie de internet bastante limitada em termos de interaccao, difusao, rapidez e heterogeneidade, quando comparada com a verdadeira Internet, mas, e' claro, possui uma identidade propria. 


finger - Programa para obter informacoes sobre uma determinada pessoa que tenha um endereco electronico na Internet. E' indicado o endereco eletronico dessa pessoa e ele procura e devolve informacao relativa `a mesma, apos ter inquirido o computador onde essa pessoa tem a sua caixa de correio. 


firewall - Parede de Fogo. Medida de seguranca que pode ser implementada para limitar o acesso de terceiros a um determinada rede ligada `a Internet. Os mecanismos de implementacao sao variados, percorrendo variados tipos de controlo por software ou hardware. Num caso limite, a unica coisa que uma firewall poderia deixar passar de um lado (rede local) para o outro (resto da Internet) era correio electronico (podendo mesmo filtrar correio de/para determinado sitio).Um sistema de segurança de rede, cujo principal objetivo é filtrar o acesso a uma rede ou Internet 


flame - Resposta intempestiva e geralmente provocadora a um artigo de news ou mail. Um conjunto de flames e contra-flames e' chamado uma "flame-war". Normalmente neste tipo de discussao, e' dificil chegar a qualquer conclusao... 


flame-war - Ver flame. 


follow-up - Resposta a um artigo de news com outro artigo de news, mantendo o mesmo tema de discussao. 


forum de discussao - Em ingles, newsgroup. Num forum de discussao, ou seja, grupo de news, escreve-se (publicamente) sobre o tema indicado pelo nome do grupo. 


FQDN - Fully Qualified Domain Name. Nome de dominio completo, tudo aquilo que esta' `a direita do simbolo @ num endereco electronico, sem que se omita qualquer parte (inclui geralmente a designacao do pais, da instituicao e de um computador, pelo menos). 


freeware - Software distribuido em regime gratuito mas segundo alguns principios gerais como a impossibilidade de alteracao de qualquer parte para posterior distribuicao, impossibilidade de venda, etc. 


FTP - File Transfer Protocol. Designa o principal protocolo de transferencia de ficheiros usado na Internet, ou entao um programa que usa esse protocolo. 


FTP server - Servidor de FTP. Computador que tem arquivos de software acessiveis atraves de programas que usem o protocolo de transferencia de ficheiros, FTP. 


full-IP - Ligacao total `a Internet, atraves de uma linha dedicada, ou outro meio de comunicacao permanente. Assim, todos os servicos da Internet estao disponiveis no computador que possua este tipo de ligacao. 


FYI - For Your Information. Documento(s) semelhantes aos RFC, contendo informacao geral sobre temas relativos aos protocolos TCP/IP ou `a Internet. 


-G- 


gateway - Computador ou material dedicado que serve para interligar duas ou mais redes que usem protocolos de comunicacao internos diferentes, ou, computador que interliga uma rede local `a Internet (e' portanto o no' de saida para a Internet). 


GIF - Graphic Interchange Format. Formato para ficheiros de imagem, muito utilizado, desde a altura em que foi vulgarizado pela Compuserve. 


GNU - GNU's not Unix. Organizacao/Associacao sem fins lucrativos que pretende promover (e promove!) o desenvolvimento de software de todo o tipo (sistemas operativos, compiladores, etc.) comparavel ao Unix... mas gratuito! :-) 


gopher - Um especie de parente pobrezinho do WWW. Existente ha' bastantes mais anos que este, permite a procura de informacao em bases de dados existentes em todo o mundo, utilizando-se ou nao algumas ferramentas proprias de pesquisa por palavras-chave. 


gov - Sufixo dos enderecos electronicos pertencentes `as organizacoes governamentais norte-americanas. 


-H- 


hacker - Habitualmente (e erradamente) confundido com "cracker", um hacker e', pela ultima definicao dada, um "Problem Solver" - aquele que resolve problemas. 


hierarquia - Hierarquia de directorios e' o conjunto dos directorios de um determinado sistema de ficheiros, que engloba a raiz e todos os subdirectorios. Os newsgroups tambem estao divididos numa hierarquia, comecando nos niveis de topo (inicio do nome do grupo: soc, comp, sci, rec, misc, etc.) e sub-divididos em varios temas, dentro de cada designacao de topo. Por exemplo, existem varios grupos soc.culture, entre os quais o soc.culture.portuguese. Geralmente, os grupos que comecem pela codigo ISO de um pais (por exemplo, pt) sao distribuidos apenas a nivel nacional dentro desse pais (por exemplo, pt.mercado, pt.geral, etc.) 


home page - Pagina base do WWW de uma instituicao ou particular. A pagina base e' uma especie ponto de partida para a procura de informacao relativa a essa pessoa ou instituicao.


host - Computador central. Tambem chamado de servidor ou no', por vezes.host: Computador ligado à Internet  também nome de Identificação de um computador  


howto - Documento(s) em formato electronico, que acompanham o Linux (versao de dominio publico do Unix) e que constituem uma especie de manual, onde se pode procurar informacao sobre quase toda a tarefa de instalacao, administracao e actualizacao do Linux. 


HTML - Hypertext Markup Language. E' uma linguagem de descricao de paginas de informacao, standard no WWW. Com essa linguagem (que, para alem do texto, tem comandos para introducao de imagens, formularios, alteracao de fontes, etc.) podem-se definir paginas que contenham informacao nos mais variados formatos: texto, som, imagens e animacoes. 


HTTP - Hypertext Transport Protocol. E' o protocolo que define como e' que dois programas/servidores devem interactuar, de maneira a transferirem entre si comandos ou informacao relativos ao WWW. 


-I- 


IMHO - In My Humble Opinion. Na minha modesta opiniao (NMMO). Sigla usada quando alguem deseja exprimir uma opiniao e gosta de se manter modesto! :-) 


information super-highway - Ver auto-estrada da informacao. 


Internet - A melhor demonstracao real do que e' uma auto-estrada da informacao. A Internet (com I maiusculo) e' uma imensa rede de redes que se estende por todo o planeta e praticamente todos os paises. Os meios de ligacao dos computadores desta rede sao variados, indo desde radio, linhas telefonicas, ISDN, linhas digitais, satelite, fibras-opticas, etc. Criada em 1969 pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD) como um projecto pioneiro de constituicao de uma rede capaz de sobreviver a ataques nucleares, foi-se expandindo ate' chegar ao tamanho e importancia que hoje tem (varias dezenas de milhoes de utilizadores). Indispensavel! 


internet - Com um i minusculo, internet designa uma rede de redes, apenas, e nao especificamente a Internet. 


internic - Uma organizacao america que atribui numeros IP unicos a quem o pedir e e' tambem o gestor da raiz (topo da hierarquia) do DNS mundial. 


IP - Internet Protocol. Um dos protocolos mais importantes do conjunto de protocolos da Internet. Responsavel pela identificacao das maquinas e redes e encaminhamento correcto das mensagens entre elas. Corresponde ao protocolo de nivel 3 do modelo OSI. 


IRC - Internet Relay Chat. E' um sistema que permite a interaccao de varios utilizadores ao mesmo tempo, divididos por grupos de discussao. Ao contrario das news essa discussao e' feita em directo (dialogo directo textual). Os utilizadores deste sistema podem entrar num grupo ja' existente ou criar o seu proprio grupo de discussao. 


ISDN - Integrated Service Digital Network. Rede Digital Integradora de Servicos (RDIS). E' uma evolucao das linhas telefonicas actuais baseada em linhas digitais (e nao analogicas) capazes de debitos muito mais elevados (a partir de 64 Kbps) e com melhor qualidade. Nomeadamente, e' com este tipo de linhas que se pode pensar ter em casa os video-telefones que se veem nos filmes ou exposicoes tecnologicas. Idealmente, todos os particulares que desejassem ter acesso `a Internet usariam uma destas linhas em vez da linha telefonica normal, mas `as tarifas actuais... e' melhor esperar sentado ate' que os precos baixem. 


ISO - International Standards Organization. Organizacao internacional para a definicao de normas. 


-J- 


-K- 


kermit - Um programa/protocolo de comunicacoes que permite, entre outros, a transferencia de ficheiros entre duas maquinas. 


kill file - Filtro para evitar mensagens com certa origem ou certo tema nos grupos de discussÆo da Usenet. E' geralmente um ficheiro onde se traduzem, atraves de regras definidas, quais os artigos que se pretendem evitar. 


-L- 


LAN - Local Area Network. Rede Local. É uma rede com 2 ou algumas dezenas de computadores que nao se estende para alem dos limites fisicos de um qualquer edificio. Normalmente utilizada nas empresas para interligacao local dos seus computadores. Existem varias tecnologias que permitem a realizacao de uma rede local, sendo as mais importantes, a Ethernet e o Token-Ring.


largura de banda - Ver Bandwidth. 


latencia - Tempo que uma unidade de informacao leva a percorrer um dado meio de comunicacao. Pode-se, por exemplo, dizer que o tempo de latencia de um satelite VSAT e' de 300 ms, o que significa que um caracter enviado a partir de um ponto leva 300 ms a chegar a outro, passando pelo satelite. 


leased-line - Linha alugada. A maior parte das linhas que ligam as varias maquinas da Internet sao linhas alugadas disponiveis permanentemente. Com uma linha alugada, dois computadores encontram-se em conexao permanente. Em Portugal, ainda e' um sonho instalar uma, pois e' bastante caro. 


linha alugada - ver leased-line. 


link - No WWW, uma palavra destacada indica a existencia de um link, que e' uma especie de apontador para outra fonte de informacao. Escolhendo esse link, obtem-se a pagina de informacao que ele desginava que pode, por sua vez, ter tambem varios links. 


Linus Torvalds - The one and only! :-) O inventor do Linux, aquele que teve a ideia e desenvolveu o nucleo (kernel) e algumas ferramentas/utilitarios basicos. A melhor ideia dele foi talvez o facto de o disponibilizar na Internet, tornando-o um sistema operativo de dominio publico. Linus foi mais tarde apoiado entusiasticamente por muitos outros "internetianos" (e nao so') formando uma equipa que regularmente controi novas aplicacoes, melhora as existentes, corrige erros, etc.


linux - Nome derivado do nome do autor do nucleo deste sistema operativo, Linus Torvalds. O Linux e' hoje em dia um sistema operativo com todas as caracteristicas do Unix, com uma implantacao invejavel e em constante evolucao... e e' do dominio publico. Normalmente e' distribuido em diferentes "releases" que mais nao sao do que um nucleo (recompilavel) acompanhado de programas, utilitarios, ferramentas, documentacao, etc. Uma das releases mais conhecidas e' a Slackware.Um sistema operacional muito boom para se usar na Internet. Assim como o Unix ele é multiusuario e funciona a base de comandos escritos. 


login - Identificacao de um utilizador perante um computador. Fazer o login e' o acto de dar a sua identificacao de utilizador ao computador. 


logout - Acto de desconectar a sua ligacao a um determinado sistema ou computador. 


lynx - Um programa (browser) para ver navegar no WWW. O lynx foi pensado para ser usado em terminais texto, portanto so' se pode visualizar a informacao textual, ficando a restante (imagens, sons, etc.) disponivel para gravacao no disco do seu computador para mais tarde ver/ouvir. 


-M- 


mail - carta electronica. 


mailing list - Uma lista de assinantes que se correspondem por correio electronico. Quando um dos assinantes escreve uma carta para um determinado endereco electronico (de gestao da lista) todos os outros a recebem, o que permite que se constituam grupos (privados) de discussao atraves de correio electronico. 


mail server - Programa de computador que responde automaticamente (enviando informacoes, ficheiros, etc.) a mensagens de correio electronico com determinado conteudo. 


MAN - Metropolitan Area Network. Rede de computadores com extensao ate' algumas dezenas de kilometros, interligando normalmente algumas centenas de computadores numa dada regiao. 


mil - Sufixo dos enderecos electronicos pertencentes `as organizacoes militares norte-americanas. 


mime - Multipurpose Internet Mail Extensions. Conjunto de regras definidas para permitirem o envio de correio electronico (texto) com outros documentos (graficos, sons, etc.) anexos. 


modem - MOdulador DEModulador. Pequeno aparelho (sob a forma de uma carta interna de expansao - a introduzir no interior do seu computador - ou uma caixa de plastico com luzinhas no painel posterior) que permite ligar um computador `a linha telefonica, para assim estar apto a comunicar com outros. Muitos dos modems sao tambem capazes de realizar funcoes de fax. A sua aplicacao mais importante sera' porventura a ligacao a BBS ou `a Internet (atraves de um fornecedor de acesso). 


mosaic - O primeiro programa (browser) para o WWW concebido pela NCSA (EUA). Com ele o WWW tomou um grande impulso pois foi a primeira ferramenta que permitia visualizar a informacao do WWW, e utiliza-la, de forma grafica e atraente. 


MUD - Multi User Dungeon. Um jogo para varios utilizadores, normalmente presente num qualquer servidor na Internet. E' uma especie de Mundo Virtual onde se podem encontrar e interactuar varios utilizadores. Normalmente, passa-se tudo textualmente (nada de imagens bonitas ou sons espalhafatosos). 


multi-frequencia - Varias frequencias. Deginacao para uma linha telefonica capaz de transportar sinais electricos em frequencias diferentes. Sao aquelas linhas que permitem ter um telefone em que a marcacao e' feita por tonalidades e nao por impulsos. 


-N- 


navegar - Na Internet significa vaguear, passear, procurar informacao, sobretudo no WWW. Tambem se pode dizer surfar, para os mais radicais! :-) 


NCSA - National Center for Supercomputing Applications. 


net - Rede (de computadores, nexte contexto). 


netiquette - Conjunto de regras e conselhos para uma boa utilizacao da rede Internet, de modo a se evitarem erros proprios de novatos aquando da interaccao com outros utilizadores (mais experientes). A netiquette baseia-se muito no simples e elementar bom senso. 


netscape - Um programa (browser) para o WWW. Sucessor do Mosaic e desenvolvido pela mesma equipa de programadores, o Netscape evolui mais rapidamente e esta'-se a tornar no browser de WWW mais usado, devido `as suas caracteristicas de rapidez, cache, visualizacao interna de varios formatos de ficheiros, suporte para uma linguagem de descricao de pagina mais evoluida, etc. 


network - Rede de computadores interligados para trocar informações


newbie - Novato. Designacao depreciativa dada pelos veteranos da Internet `aqueles que a descobriram recentemente. 


news - Noticias, em portuguese, mas melhor traduzido por foruns ou grupos de discussao. Abreviatura de Usenet News, as news sao grupos de discussao, organizados por temas (mais de 10.000!), a maior parte deles com distribuicao internacional, podendo haver alguns distribuidos num so' pais ou numa instituicao apenas. Nesses grupos, publicos, qualquer pessoa pode ler artigos e escrever os seus proprios artigos. Alguns grupos sao moderados, significando isso que um humano designado para o efeito le os artigos antes de serem publicados, para constatar da sua conformidade para com o tema do grupo. No entanto, a grande maioria dos grupos nao sao moderados. 


newsgroup - Um grupo de news, um forum ou grupo de discussao. 


NNRP - Network News Reading Protocol. Protocolo que permite que um programa leitor de news obtenha a informacao (artigos, grupos, etc.) a partir de um servidor de news. 


NNTP - Network News Transport Protocol. Protocolo para a transferencia dos grupos de news da Usenet e mensagens de controlo.


NFS: O Network File System e' um protocolo de compartilhamento de arquivos remotos criado pela Sun. Faz parte da família de protocolos TCP/IP.


NIS+: Versão atualizada do NIS. Acrônimo para Network Information System (NIS), é um sistema distribuído de bases de dados que troca cópias de arquivos de configuração unindo a conveniência da replicação à facilidade de gerência centralizada. Servidores NIS gerenciam as cópias de arquivos de bases de dados, e clientes NIS requerem informação dos servidores ao invés de usar suas cópias locais destes arquivos.


 


-O- 


offline - `A letra: "fora da linha". Significa que nenhuma ligacao por linha telefonica ou outra esta' no momento activa. Por exemplo, a leitura de mail offline implica que se possa ler mail no seu proprio computador sem que ele esteja ligado ao servidor (tendo portanto sido transferidas as cartas para esse computador, previamente). As ligacoes offline nao permitem a navegacao interactiva na Internet, pois o computador nao pode enviar comandos e receber dados em tempo real. 


online - Por oposicao a offline, online significa "estar em linha", estar ligado em determinado momento `a rede ou a um outro computador. Para alguem, na Internet, "estar online", e' necessario que nesse momento essa pessoa esteja a usar a Internet e que tenha, portanto, efecutado o login num determinado computador da rede.


OS/2: É o sistema operacional feito pela IBM. Assim com o Unix ele também é um sistema multiusuario e multitarefa.





-P- 


password - Palavra-chave usada para identificacao do utilizador, em conjunto com o login (nao sendo este secreto, como o e' - deve ser - a password). 


PGP - Pretty Good Privacy. Programa para a codificacao mensagens de texto, inventado por Philip Zimmerman. Uma mensagem assim enviada e' inquebravel e so' o seu destinatario a pode descodificar, dando para isso uma chave que so' ele conhece. 


pine - Um programa/leitor de correio electronico para ambientes Unix (se bem que tambem se possam encontrar versoes para outros sistemas operativos). `A base de menus com escolha de opcoes por letras e teclas de cursor. Dizem os utilizadores que e' mais simples que o elm... Suporta tambem o formato de mensagens MIME (mensagens de texto com outro tipo de ficheiros anexos). 


ping - Pequeno utilitario utilizado para ver se uma determinada ligacao se encontra activa e qual o tempo que uma mensagem leva para ir de um ponto ao outro da ligacao. O ping envia pacotes (geralmente 64 bytes) para um ponto, que responde enviando um outro pacote equivalente. 


port - Porto ou Porta, em portugues. A interface de sockets, no Unix faz corresponder aos processos daemon um port, onde esse processo se registou na altura do seu arranque e que permite a um programa cliente saber onde se deve ligar. Por exemplo, o servidor de mail (mail daemon) esta' sempre `a escuta no port 25 (ate' 1023 os ports sao reservados ao sistema). 


post - Desgina um artigo de news, por vezes. Fazer um post significa escrever e enviar um artigo para um grupo de news. 


PPP - Point to Point Protocol. O PPP implementa o protocolo TCP/IP (o(s) protocolo(s) da Internet) numa linha telefonica, para que atraves da mesma um computador pessoal se possa ligar `a Internet e usufruir de todos os servicoes e aplicacoes existentes. E' uma norma, posterior ao SLIP e mais completo. 


processo - Programa a correr num determinado instante, portanto presente na memoria do computador. Esta terminologia e' usada em maquinas Unix, onde se podem ter varios processos a correr ao mesmo tempo. 


protocolo - Um protocolo e' para os computadores o que uma linguagem (lingua) e' para os humanos. Dois computadores para poderem transferir informacoes entre si devem utilizar o mesmo protocolo (ou ter um terceiro que perceba os dois protocolos e faca a traducao). 


proxy - Procuracao, em portugues. Um servidor (programa) proxy (ou com capacidades de proxy) recebe pedidos de computadores ligados `a sua rede e, caso necessario, efectua esses mesmos pedidos (de HTTP, Finger, etc.) ao exterior dessa rede (nomeadamente, a resto da Internet), usando como identificacao o seu proprio numero IP e nao o numero IP do computador que requisitou o servico. Util quando nao se dispoem de numeros IP registados numa rede interna ou por questoes de seguranca. 


pt - Codigo ISO atribuido para identificacao de Portugal. 


pt-net - Uma mailing list de portugueses, no estrangeiro (principalmente) e em Portugal. E' a mais importante mailing list portuguesa e ai se debatem temas de todo o tipo, geralmente relacionados com Portugal. 


public domain - Dominio Publico. 


pulse - Impulso. Uma linha telefonica e' por impulsos se nao for multifrequencias, isto e', os sinais de digitacao sao enviados por uma serie de pequenos impulsos, separados por espacos. A digitacao (e estabelecimento de chamada) neste tipo de linhas e' mais lenta. 


-Q- 


-R- 


readme - Leia-me. Ficheiro que deve ser lido antes de se iniciar a utilizacao ou instalacao de um determinado programa, sistema, computador, etc. Contem geralmente informacoes que podem poupar tempo ao utilizador que pretende fazer algo (e esse algo tem um ficheiro README acessivel). 


reply - Resposta. 


RFC - Request For Comments. Documentos que definem normas e protocolos para a Internet e onde se fazem as discussoes de nivel tecnico para a definicao de novos protocolos. 


router - Computador, software ou material dedicado que serve para interligar duas ou mais redes efecutando automaticamente a redireção correcta das mensagens de uma rede para outra.


Roteador: Consiste no modulo responsavel pelo controle do trafego de pacotes da rede do Provedor de Acesso a Internet.


RTFM - Read The Fucking Manual. Leia o car"#$% do manual. Termo utilizado para indicar a alguem que deve ler o manual, pois provavelmente anda a fazer perguntas que ai estao claramente respondidas. 


-S- 


scp - Abreviatura de soc.culture.portuguese, o grupo de news distribuido internacionalmente, dedicado a Portugal e `a cultura portuguesa, no sentido lato. 


server - Servidor. Um computador na Internet que oferece determinados servicos. 


servidor - Computador que oferece servicos. 


SGML - Standard General Markup Language. Uma linguagem de descricao de paginas em hipertexto mais geral que o HTML. 


shareware - Software que e' distribuido livremente, desde que seja mantido o seu formato original, sem modificacoes, e seja dado o devido credito ao seu autor. Normalmente, foi feito para ser testado durante um curto periodo de tempo (periodo de teste/avaliacao) e, caso seja utilizado, o utilizador tem a obrigacao moral de enviar o pagamento ao seu autor (na ordem de algumas - poucas - dezenas de dolares). Quando e' feito o registo, e' normal receber-se um manual impresso do programa, assim como uma versao melhorada, possibilidade de assistencia tecnica e informacoes acerca de novas versões.


Shell : Permite ao usuario (mais facilmente) exercer controle sobre o sistema.


signature - Assinatura. Geralmente e' a porcao de texto incluida no fim de uma carta electronica ou de um artigo de news (neste caso, por norma, deve ser inferior a 4 linhas, de 80 caracteres no maximo cada, sem TAB's nem codigos, para alem dos caracteres ASCII normais). 


site - Um "site" da Internet e' um dos no's/computadores existentes. Por exemplo, um site FTP e' um computador algures que oferece o servico de FTP (identico a FTP server). 


SLIP - Serial Line Internet Protocol. O SLIP implementa o protocolo TCP/IP (o(s) protocolo(s) da Internet) numa linha telefonica, para que atraves da mesma um computador pessoal se possa ligar `a Internet e usufruir de todos os servicoes e aplicacoes existentes. Foi o primeiro protocolo definido para a utilizacao de TCP/IP em linhas telefonicas. 


smiley - Sao pequenos conjuntos de caracteres ASCII que pretendem transmitir uma emocao ou estado de espirito. Devem ser visualizados de lado, com a folha a 90 graus... Os mais conhecidos sao: :-) ou :) :-( ou :( ;-) ou ;) 


SMTP - Simple Mail Transport Protocol. Protocolo utilizado entre os programas que transferem correio electronico de um computador para outro. 


snail mail - Em portugues, Correio Caracol. E' o correio tradicional (que e' muito mais lento que o correio electronico, dai o nome). 


sockets - O nome da interface em Unix (originalmente, mas tambem ja' existente noutras plataformas) que implementa os protocolos TCP/IP. Uma interface e' um conjunto de chamadas possiveis a bibliotecas que contem rotinas implementando determinados objectivos, neste caso, comunicacao em TCP/IP. 


SOUP - Simple Offline Usenet Protocol. "Norma" (ou programa) que define como deve ser um pacote compactado de cartas electronicas e artigos de news, para serem lidos offline, por um qualquer programa leitor que compreenda esse formato. 


spam - Publicacao do mesmo artigo de news em varios grupos de discussao, geralmente resultando em desperdicio de espaco em disco e largura de banda nos meios de transmissao. 


sysadmin - System Administrator. O responsavel por um sistema. 


system V - Uma versao (comercial) do sistema operativo Unix. 


SysOP: Operador de Sistema. Aquele que tem acesso a configuração ao sistema em que trabalha, tem o poder de conectar e desconectar um usuario.








-T- 


talk - Programa que permite que dois utilizadores (existem versoes que permitem mais utilizadores) "dialoguem textualmente" em directo atraves da Internet. 


talker - Um programa servidor que pode manter varios utilizadores ligados ao mesmo tempo, permitindo-lhes a interaccao/dialogo textual. 


TCP - Transmission Control Protocol. Um dos protocolos Internet do conjunto TCP/IP, que implementa o nivel 4 do modelo OSI, atraves transporte de mensagens com ligacao.


TCP/IP - Conjunto de protocolos da Internet, definindo como se processam as comunicoes entre os varios computadores. Pode ser implementado em virtualmente qualquer tipo de computador, pois e' independente do hardware. Geralmente, para alem dos protocolos TCP e IP (porventura os 2 mais importantes), o nome TCP/IP designa tambem o conjunto dos restantes protocolos Internet: UDP, ICMP, etc. Protocolo atualmente usado para conexões na Internet.


telnet - Protocolo/programa que permite a ligação de um computador a um outro, funcionando o primeiro como se fosse um terminal remoto do segundo. O computador que "trabalha" e' o segundo enquanto que o primeiro apenas visualiza no ecran os resultados e envia os caracteres digitados (comandos) no seu teclado.Permite a um usuario, através de comandos Unix acessar outras maquinas remotamente, podendo até mesmo obter dominio sobre esta maquina.


thread - Dentro de um grupo de discussao, existem normalmente varios threads.


 Um thread representa um assunto especifico ai debatido e e' composto por um ou mais artigos. 


Tim Berners Lee - O homem, na altura investigador do CERN, que definiu/inventou o protocolo HTTP e deu origem ao WWW. 


tin - Um leitor de news, com uma estrutura de menus semelhante ao elm (leitor de correio electronico). 


tone - Por oposicao a "pulse", tonalidade. Numa linha telefonica por tonalidade (multifrequencia) a marcacao de um numero traduz-se no envio de sinais em diferentes frequencias (sons diferentes). A marcacao de um numero (estabelecimento de chamada) neste tipo de linha e' mais rapida que numa linha por impulsos. 


trn - Threaded News. Um leitor de news, onde os artigos sao apresentados por thread's. 


trumpet - Trumpet e' o nome dado aos programas que implementam e usam o TCP/IP em ambiente Windows, feitos por Peter Tattam. O mais importante e' o Trumpet Winsock. Nome da firma. 


-U- 


UART - Universal Asynchronous Receiver Transmiter. Circuito integrado responsavel pelas comunicacoes atraves de uma porta serie, num computador. 


UDP - User Datagram Protocol. Um dos protocolos do conjunto de protocolos da Internet (habitualmente designado por TCP/IP). Corresponde ao nivel 4 do modelo OSI, pois e' um protocolo de transporte, sem ligacao. Em UDP, uma mensagem e' enviada para o destino, sem que haja uma ligacao logica efectuada entre a origem e o destino (semelhante a uma ligacao telefonica entre dois pontos). O(s) pacote(s) de mensagens podem entao passar por varios nos da Internet ate' chegar ao destino. Menos fiavel que o TCP (outro protocolo de transporte, mas com ligacao), mas bastante util quando a perda de um ou outro pacote nao seja importante e se pretende velocidade na transmissao e evitar a sobrecarga de varias ligacoes logicas estabelecidas. 


unix - Sistema operativo com caracteristicas de multi-tarefa preemptiva, criado nos anos 70, nos Bell Labs. Desde ai evoluiram muitas variantes diferentes do sistema operativo. 


upload - Fazer o upload de um ficheiro. Acto de transferir o ficheiro do seu computador para um computador remoto, usando qualquer protocolo de comunicacoes. 


URL - Uniform Resource Locator. Localizador Uniformizado de Recursos. Metodo de especificao de um determinado recurso na Internet, seja ele obtido por FTP, News, Gopher, Mail, HTTP, etc. Pretende uniformizar o maneira de designar a localizacao de um determinado tipo de informacao na Internet. Exemplo: http://www.insa-lyon.fr - pedido, por HTTP, da home page (WWW) do INSA de Lyon. 


usenet - Conjunto dos grupos de discussao, artigos e computadores que os transferem. A Internet inclui a Usenet, mas esta pode ser transportada por computadores fora da Internet. 


user - O utilizador dos servicos de um computador, normalmente registado atraves de um login e uma password. 


utilizador - Ver user. 


UUCP - Unix to Unix CoPy. Um metodo (antigo, mas ainda usado) para transmitir correio e artigos da Usenet entre computadores. Originalmente feito para fazer a transmissao entre computadores Unix, agora tambem e' possivel usa-lo noutro tipo de computadores. 


uudecode - Programa para descodificar um ficheiro de texto e transforma-lo no binario correspondente. Juntamente com o uuencode, permite que se transfiram binarios (portanto, qualquer software) atraves de um simples ficheiro de texto. 


uuencode - Programa para codificar um ficheiro binario e transforma-lo no um ficheiro de texto. Juntamente com o uudecode, permite que se transfiram binarios (portanto, qualquer software) atraves de um simples ficheiro de texto. 


-V- 


V.32bis - Uma das normas estabelecidas para os modems e que define a transmissao de dados `a velocidade de 14400 bps. 


V.34 - Uma das normas estabelecidas para os modems e que define a transmissao de dados `a velocidade de 28800 bps. 


V.Fast - Uma pseudo-norma definida pelos fabricantes de modems para permitir a transmissao de dados `a velocidade de 28800 bps. Obsoleta com a chegada da norma V.34. 


V.FC - Ver V.Fast. 


viewer - Programa que permite ver (dai o seu nome) um ficheiro gravado num determinado formato. Existem portanto viewers de GIF, de WAV (diz-se tambem Player, quando se trata de sons), de JPEG, Postscript, etc. 


VSAT - Very Small Aperture Terminal. Uma antena VSAT permite a transmissao de dados (envio e recepcao) para outra antena VSAT, usando uma parte da banda disponivel nos satelites VSAT. 


VT100 - Um tipo de emulacao de terminal muito frequente na Internet.


Vírus: Todo mundo sabe que é um vírus.


-W- 


WAIS - Wide Area Information Service 


WAN - Wide Area Network. Um rede de computadores que se com extensao de varias dezenas de kilometros ate' milhares de kilometros. 


web - Em portugues, teia. Abreviatura para designar o World-Wide-Web. 


whois - Directorio de enderecos electronicos de pessoas e computadores, na Internet, contendo informacoes relativas. 


winsock - Implementacao da interface de sockets para o WIndows. Com uma winsock (programa/livraria para o windows) e' possivel a utilizacao dos protocolos SLIP e/ou PPP no Windows, ou seja, e' possivel falar a mesma "lingua" que os outros computadores da Internet. 


World-Wide-Web - Conjunto dos servidores que "falam" HTTP e informacao ai armazenada em formato HTML. O World-Wide-Web e' uma grande teia de informacao multimedia em hipertexto. O hipertexto significa que se pode escolher uma palavra destacada numa determinada pagina e obter assim uma outra pagina de informacao relativa (semelhante ao Help do Windows). As paginas podem conter texto, imagens, sons, animacoes, etc. O World-Wide-Web e' uma gigantesca base de dados distribuida acessivel de uma forma muito atraente e intuitiva. 


Worm: É o tipo de programa mais inteligente já criado. Ele tem o poder de se espalhar por toda uma network. Esses programas podem infectar toda uma rede de computadores e fazer um bom estrago.





WWW - Sigla de World-Wide-Web. 


WWW server - Um computador que fornece servicos no WWW, que possui informacao acessivel no WWW. 


-X- 


X.25 - Um protocolo de transferencia de pacotes, sem ligacao logica, definido pelos operadores publicos de telecomunicacoes, na Europa (sobretudo para dar dinheiro! :-) ) 


-Y- 


Yanoff - Scott Yanoff. Um homem que se lembrou de criar uma lista (Lista de Yanoff) que contem enderecos electronicos e indicacao de outros recursos, para a obtencao de informacao na Internet. Essa lista esta' estruturada em temas (desde Agricultura, Bioquimica, Desporto, etc.) e e' regularmente actualizada. Nao contem indicacoes para tudo o que existe na Internet (pois isso e' impossivel) mas pode ser de grande ajuda. 


Xmodem - Um protocolo de transferencia de dados por modem, relativamente lento. 


Ymodem - Um protocolo de transferencia de dados por modem, com alguns melhoramentos em relacao ao Xmodem. 


-Z- 


Zmodem - Um protocolo de transferencia de dados por modem, com alguns melhoramentos em relacao ao Xmodem e ao Ymodem, em particular, mais rapido. 


-Outros- 


:-( - Veja smiley. Um smiley com uma expressao triste. 


:-) - Veja smiley. Um smiley com uma expressao contente. 


;-) - Veja smiley. Um smiley piscando o olho. 


@ - Pronuncia-se como o ingles "at" e encontra-se entre o nome do utilizador e o dominio, num 
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