Programiranje TITANIUM kartice
Na pratećem CD-u nalaze se 2 programa za programiranje Titanium kartica. Preporučujemo da koristite program "Titanium Loader" jer je za nijansu jednostavniji za korišćenje. Programator prebacite u PHOENIX mod i izaberite frekvencu oscilatora od 3.57 MHz. Startujte program, klikom na dugme "Load Flash" učitajte fajl za flash (sa nastavkom .hex), zatim klikom na dugme "Load EEprom" učitajte fajl za EEPROM (sa nastavkom .eep) i kliknite na dugme "Program"; kartica će prvo biti obrisana, a zaim će krenuti programiranje flash-a i EEPROM-a. Kada se kartica isprogramira u donjoj statusnoj liniji pojaviće se informacija o programiranju kartice.
[NAZAD]