Programiranje kompletne GOLD WAFER kartice
Prvo podesite napon na ispravljaču na 12 V i prebacite programator u PIC mod (uključena samo žuta LED). Džamper J1 postavite u položaj "6 MHz", a zatim ubacite GOLD WAFER karticu u SMART konektor (KON3) tako da kontakti idu napred okrenuti na dole.
Ispravljač na 12 V | PIC mod | 6 MHz
Zatim startujte program "Master Burner" (MasterBurner.exe). Pre prvog korišćenja potrebno je podesiti COM port i programator; ovo se radi samo jednom, program pamti ova podešavanja. Možete da promenite i jezik na kome su ispisane opcije na "srpski" ili neki drugi koji Vam odgovara. Ovde ćemo raditi sa engleskim jezikom. Ako ste već jednom podesili opcije programa možete ovo podešavanje da preskočite i idete na postupak programiranja. Izaberite iz menija stavku "Options", a zatim "Setup".
Pojaviće se novi prozor u kome treba da odaberete odgovarajući COM port. U primeru ćemo da koristimo COM1. Zatim odaberite programator MasterCRD1. Kada ste to završili kliknite na "Save" kako bi ove opcije ostale memorisane.
Iz prozora za izbor kartice izaberite "Goldwafer [PIC16F84 + 24lc16]".
Sada treba da izaberete fajl kojim ćete isprogramirati kontroler. Kliknite na sliku žute fascikle pored koje je broj 1; otvoriće Vam se standardni prozor za izbor fajla. Kada odaberete fajl, u srednjem delu prozora programa videćete sadržaj fajla.
Ostalo je još da učitate fajl za eksterni EEPROM. Uradite to tako što kliknete na sliku žute fascikle pored koje je broj 3 i odaberete željeni fajl.
Sada je sve spremno za početak programiranja. Kliknite na ikonu za programiranje (ruka koja piše po papiru).
Otvoriće se novi prozor sa porukom da prebacite programator u mod 2. Kod UNICARD-1 programatora to je PIC mod (uključena žuta LED), a pošto smo na samom početku postavili programator u PIC mod, kliknite na "OK".
Sada će programator da upiše loader u kontroler; u donjem delu ćete videti crveni progres bar, a LED2 će da treperi. Posle par sekundi, kada se to završi, pojaviće se prozor sa porukom da prebacite programator u mod 0. Kod UNICARD-1 programatora to je PHOENIX mod.
Pritiskanjem tastera TA1 prebacite programator u PHOENIX mod, kada treba da budu uključene i žuta i zelena LED. Zatim pritisnite OK u prozoru sa porukom da prebacite programator u mod 0. |
Sada se u karticu upisuje sadržaj u eksterni EEPROM. Dok to traje, u donjem delu ćete videti crveni progres bar, a LED2 će biti isključena. Kada se završi ta faza, ponovo će da se pojavi prozor sa porukom da programator prebacite u mod 2 (PIC mod kod UNICARD-1 programatora), da bi se ovoga puta u kontroler upisao željeni fajl.
Pritiskanjem tastera TA1 prebacite programator u PIC mod, kada treba da bude uključena samo žuta LED. Zatim pritisnite OK u prozoru sa porukom da prebacite programator u mod 2. |
Sada se u karticu upisuje željeni sadržaj za kontroler. Dok to traje, u donjem delu ćete videti crveni progres bar, a LED2 će da treperi. Kada se završi ta faza, čuće se karakterističan kratak zvučni signal (ako imate zvučnu karticu) i u samom dnu prozora programa "Master Burner" pisaće poruka "Card ready ...". Izvadite karticu iz programatora; kartica je isprogramirana i spremna za upotrebu. U ovom trenutku možete da odspojite kabl za vezu sa PC računarom i konektor od ispravljača ako ne nameravate da koristite programator neko vreme. Još bolje je da napon na ispravljaču vratite na 6 V iz sledećeg razloga: samo za kartice sa PIC kontrolerom je potreban veći napon pri programiranju kontrolera. Ako pri programiranju kartice koja nije sa PIC kontrolerom greškom izaberete PIC mod i startujete programiranje, postoji verovatnoća da uništite karticu ako je napon postavljen na 12 V. Ako napon ostane na 12 V i pri programiranju kartica koje nisu sa PIC kontrolerom, a izaberete ispravan mod, ne možete da uništite karticu. Znači, bilo koja kartica će biti isprogramirana kako treba i neće biti uništena sa bilo kojim naponom ako izaberete odgovarajući mod, pa je nabolje da konsultujete ovo uputstvo ako niste sigurni šta treba da radite. Drugi razlog zašto je bolje da vratite napon na 6 V je što ćete time, ako ne isključite programator, da smanjite grejanje stabilizatora napona na programatoru. Na isti način se programiraju i druge kartice bazirane na PIC kontroleru, samo je potrebno iz spiska kartica izabrati odgovarajuću. [NAZAD]