PONY mod
PONY mod služi za programiranje programablnih integralnih kola koja se programiraju serijski (kompletan spisak podržanih IC-a se nalazi na kraju ovog uputstva). Da bi se taj mod koristio potrebno je pomoću kabla koji se spaja na konektor KON3 priključiti dodatni modul za svaki od tipova IC-a. Za poručivanje dodatnih modula pošaljite e-mail na adresu sinel@bigfoot.com. U PONY modu je potrebno napon na ispravljaču podesiti na 12V samo ako programirate PIC kontrolere, u svim ostalim slučajevima napon podesite na 6V. Džamper J1 možete da postavite na bilo koju poziciju, a tasterom treba da izaberete, naravno, PONY mod (nisu uključene ni žuta ni zelena LED).
12 V samo za PIC IC | 6V za sve ostale IC | PONY mod
Za korišćenje ovog moda na CD-u se nalaze dva programa: "IC-Prog" i "Ponyprog2000", a koji ćete koristiti zavisi od Vaših potreba. Objasnićemo prvo ukratko korišćenje programa "IC-Prog". Startujte program klikom na fajl "Icprog.exe"
Pre prvog korišćenja potrebno je podesiti neke parametre. U meniju izaberite opciju "Settings" pa "Hardware".
Parametri treba da budu postavljeni kao na sledećoj slici, s tim što treba da odaberete COM port na koji ste priključili UNICARD-1. U donjem levom uglu se nalazi klizač koji odredjuje brzinu programiranja; najčešće je vrednost 10 pogodna za sve tipove IC-a, ali ako programiranje nekog IC-a ne uspeva, pomerite klizač skroz udesno i probajte ponovo. Ako uspe, možete da smanjujete vrednost kako bi ste pronašli minimalnu brzinu.
Zatim iz menija izaberite opciju "Settings" pa "Device" i iz liste grupa IC-a odaberite željenu, a iz nje konkretan IC. Izbor IC-a takodje možete da izvršite iz prozora koji se nalazi u gornjem desnom uglu i ima strelicu na dole. Na slici se vidi da je izabran PIC16F84A.
Ostalo je još da klikom na žutu fasciklu u gornjem levom uglu odaberete fajl kojim ćete da programirate IC, kliknete na sličicu IC-a preko koga se nalazi munja i sačekate da se programiranje završi. Čitanje se obavlja klikom na sličicu IC-a preko koga se nalazi zelena strelica (levo od sličice za programiranje).
Sličan postupak je i za korišćenje programa "PonyProg2000". Startujte program klikom na fajl "PONYPROG2000.EXE".
Pre prvog korišćenja potrebno je podesiti neke parametre. U meniju izaberite opciju "Setup" pa "Interface setup".
Parametri treba da budu postavljeni kao na sledećoj slici, s tim što treba da odaberete COM port na koji ste priključili UNICARD-1.
Pošto "PONYPROG" nema klizač za odredjivanje brzine, potrebno je startovati kalibraciju koja će automatski da prilagodi brzinu prema računaru na kome se program izvršava. U meniju izaberite opciju "Setup" pa "Calibration".
Pojaviće se prozor sa upozorenjem da ni jedna aplikacija ne sme da se izvršava za vreme kalibracije kako bi se ona ispravno izvela. Ako imate startovane druge programe, isključite ih i kliknite na "Yes".
Zatim iz menija izaberite opciju "Device" i iz liste grupa IC-a odaberite željenu, a iz nje konkretan IC. Izbor IC-a takodje možete da izvršite pomoću dva prozora koji se nalaze u gornjem desnom uglu i imaju strelicu na dole. Na slici se vidi da je izabran 93C46.
Ostalo je još da klikom na žutu fasciklu u gornjem levom uglu odaberete fajl kojim ćete da programirate IC, kliknete na sličicu IC-a sa strelicom od papira ka IC-u i sačekate da se programiranje završi. Čitanje se obavlja klikom na sličicu koja se nalazi levo od sličice za programiranje.
Sledi spisak IC-a koji mogu da se programiraju u PONY modu (mada nisu svi testirani u praksi): - 4-Wire eeproms:59C11, 59C22, 59C13 - I2C eeproms:X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64/65, 24C128, 24C256, 24C512,PCF8572 or 8572 = 24C01, PCF8582 or 8582 = 24C02, PCF8592 or 8592 = 24C04, SDA2506, SDA2516, SDA2526, SDA2546, SDA2586, SDA3506, SDA3516, SDA3526, 4C016 = 24C01, GRS-003 = 24C02, GRN-004 = 24C04, GRN-008 = 24C04, GRX-006 = 24C04, GRX-007 = 24C04, KKZ06F = 24C01, BAW658049 = 24C02, BAW57452 = 24C02, M8571 = 24C02 - IM-Bus eeproms: NVM3060, MDA2061, MDA2062 - Microchip PIC devices: 12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A, 12CE518, 12CE519, 12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674 16C433, 16C61, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67 16C71, 16C72, 16C72A, 16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C74B, 16C76, 16C77 16F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505, 16C620, 16C621, 16C622, 16C622A, 16CE625, 16F627, 16F628, 16C711, 16C715, 16C765, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, 16C923, 6C924 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458 - Microwire eeproms: 93C06, 93C46, 93C57, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86, 93C13 = 93C06, 93C14 = 93C46, GRO-001 = 93C46, GRN-001 = 93C46, GRN-002 = 93C46, KKZ01 = 93C46, 6005L = 93C06, B22AN = 93C06, P8911 = 93C06, AT35C102 = 93C56, CAT35C104 = 93C66, CAT35C108 = 93C76 - Modern Serial eeproms: BR9010, BR9020, BR9040, BR9080, BR9016, BR9021, M6M80011, M6M80021, M6M80041, CXK1011, CXK1012, CXK1013, NS7002, NS77007, PDG011, TC89101, TC89102 - Philips Serial Microcontrollers: P87LPC762, P87LPC764, P87LPC767, P87LPC768 - Spi eeproms: 25010, 25020, 24040, 25080, 25160, 25320, 25640 - Spi Microcontrollers: 90S1200, 90S2313, 90S2323, 90S2333, 90S2343, 90S4414, 90S4433, 90S4434, 90S8515, 90S8535, 89S53, 89S8252
[NAZAD]