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Guías modulares portacables de larga vida útil para robots

Cadenas portacables multiaxiales para robots

Una cadena portacables modular de larga durabilidad para robots de brazo articulado puede contribuir esencialmente a que la producción discurra sin fallos. Con Triflex R, igus ofrece ahora a los fabricantes y usuarios de instalaciones automatizadas una nueva familia de sistemas portacables. 

Hechos técnicos

Triflex R ofrece una determinada libertad de movimiento en todas las tres dimensiones. El radio de flexión es idéntico en todas las direcciones. El sistema Triflex R está compuesto de una cantidad mínima de componentes, consiste concretamente en el enlace siempre de un mismo componente. Esto permite acortar o alargar las cadenas portacables en "cualquier" punto. No se requieren refuerzos adicionales como, por ejemplo, cables de acero o equilibradores elásticos. Además, los topes exteriores confieren una alta estabilidad al sistema. Debido a su diseño redondo, Triflex R se desliza por el contorno exterior del robot sin engancharse ni bloquearse. Además, ofrece protección contra salpicaduras de soldadura, polvo y suciedad. El perfil interior liso de la Triflex R prolonga la vida útil de los conductores.

Programa de prueba de resistencia
Al igual que todos los demás productos de igus, también la Triflex R se sometió a la prueba de resistencia propia de la casa igus. En el programa de pruebas, la versión TRC.70.110.0 ha pasado de momento 145.000 veces el ciclo de prueba (duración del ciclo: 50 s, estado: marzo de 2004) sin problema alguno. En pruebas anteriores y en otros productos de uso comercial, parte de los productos ensayados fallaron ya después de 1000 ciclos.

Además, con el "principio de remolque" especial (principio de "enganche para remolque" - bola / rótula) se consigue una alta capacidad de torsión. Ello permite movimientos suaves y flexibles en todos los ejes. Con Triflex R se logra además una alta flexibilidad en los movimientos complicados, incluso en el sexto eje, con lo cual el eje longitudinal puede flexionarse hasta +/- 380° por metro.

En el centro de la Triflex R existen alojamientos para montar varillas elásticas directivas dentro de la cadena. Para las aplicaciones en las que una flexibilidad demasiado alta representa un impedimento, la Triflex R se puede reforzar completa o parcialmente empleando estas varillas elásticas.

Por tal razón, es posible reducir la capacidad de torsión o bien eliminarla del área de trabajo pretensando específicamente la Triflex R.

Fácil montaje

Gracias a divisiones interiores y radios de flexión pequeños, Triflex R es también es una buena solución para los espacios estrechos de construcción. Además, la Triflex R posee la ventaja de poder montar y demontarse con escaso esfuerzo.


La nueva variante "Easy", destinada para insertar rápidamente conductores y tubos, ayuda a ahorrar tiempo.Este sistema elaborado para la familia de productos "Easy-Chain" permite introducir conductores y tubos en una cadena portacables sin necesidad de abrirla. Los conductores se colocan a través de las pestañas que se solapan. Una vez introducidos los conductores, estas bridas vuelven automáticamente a su posición original.

Los elementos de conexión especiales con cierre rápido hacen posible una instalación ultrarrápida, con lo cual se reduce el tiempo de mantenimiento. El elemento de conexión se puede adquirir con o sin peines de descarga de tensión para fijar los conductores. Además, este sistema de cadenas portacables está equipado con perforaciones de adaptación para los tipos más habituales de robots. El elemento de conexión puede utilizarse en los extremos y también como elemento fijador intermedio.

Los detalles constructivos de la Triflex R, galardonada con el Premio de Diseño iF 2004, pueden modificarse de forma individual para muchos tipos de aplicaciones. 

Ventajas económicas para el usuario

La cadena portacables multiaxial Triflex R también se puede encargar a igus preconfeccionada y lista para el montaje. Los paquetes de conductores para las aplicaciones automatizadas pueden configurarse a petición con productos del programa cables Chainflex o bien complementarse con otros productos especiales.

En estos últimos años, la empresa igus de Colonia ha seguido perfeccionado consecuentemente el llamado "concepto ReadyChain", con objeto de poder cumplir aún mejor los requisitos especiales de sus clientes.

Junto a la responsabilidad que igus asume con respecto al sistema, para el cliente se suele reducir también el trabajo de adquisición y el tiempo de montaje de la cadena portacables. Al necesitar menos espacio en el almacén, el cliente ahorra dinero y puede empezar antes con la producción.

Figura (149-1 igus GmbH, Colonia):
El principio de remolque de Triflex R permite
acortar y alargar la cadena en "cualquier" punto.
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