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Cadenas portacables ahora con una 
conductividad permanente

Nuevo hito en las aplicaciones ESD

Ya hace doce años que el Instituto Federal de Física y Metrología (PTB) certificó el material especial "GC" de igus, cuyo nombre entonces era "igumid" (modificación en 2002). Este es el material con el que igus fabrica tradicionalmente cadenas portacables ESD conductivas (ESD = descarga estática electrónica), en particular para garantizar la seguridad en las zonas protegidas contra explosiones y la protección contra descargas estáticas electrónicas en zonas de producción delicadas. Tras una intensiva labor de investigación y numerosas series de pruebas, la empresa de Colonia acaba de desarrollar una solución constructiva con la cual se alcanza una conductancia de valor constante.

E6-ESD sin bulón ni perforación

A pesar de la conductividad continua del material GC, en las construcciones convencionales, esto es, cadenas unidas a través de bulones y perforaciones, sólo se consigue mantener una conductividad que se ajuste a las normas a lo largo de un espacio de tiempo prolongado con gran esfuerzo. Las diferentes formas de montaje, la flexión a la que están sometidas o el "juego" existente en movimiento son sólo unas de las causas. Por ello, igus ha desarrollado ahora la cadena portacables E6-ESD contra descargas estáticas electrónicas. 

-Nuestro objetivo-, comenta el apoderado de igus Harald Nehring, -era unir fijamente los eslabones de la cadena de forma mecánica y eléctrica, y ello en todas las posiciones de montaje-. El resultado son las cadenas igus de la serie E6, que ofrecen de forma duradera una conductancia constante sin desgaste en las superficies de contacto.

Probadas y disponibles

La "segunda generación" de cadenas portacables ESD ha sido testada en diferentes posiciones de montaje, con y sin elementos de conexión, según la norma de fabricación más exigente. E6-ESD está disponible ahora desde almacén.

Cadenas portacables en conexión con ESD y Atex - teoría y práctica desde el punto de vista de la larga experiencia de igus 

Actualmente, existe la tendencia de citar los términos "ESD" y "Atex" en una misma frase. Este hecho sólo es comprensible en parte, ya que ambos términos hacen referencia a temas completamente diferentes. 

ATEX (del francés "ATmosphere Explosive") es un código sobre el tema "Equipamiento destinado para el uso en ambientes potencialmente explosivos", iniciado por la Comisión Europea e implementado por los diferentes países miembros de la UE en su respectivo Derecho nacional. En este código se regula, pues, el uso de aparatos o productos en zonas con peligro de explosión. igus suministra desde hace años con éxito estos productos diseñados para aplicaciones que se ajustan a ATEX. Más difícil, sin embargo, resulta definir con exactitud el término "ESD", puesto que cuando se utiliza una cadena portacables, su comportamiento ESD depende de muchos factores. Las diferentes posiciones de montaje, los conductores que se transportan en el interior de las cadenas, su longitud, los datos de aplicación como la velocidad y la aceleración, y por supuesto también su comportamiento frente al desgaste desempeñan un importante papel, ya que la capacidad de derivación de las cargas electrostáticas tiene que estar garantizada a lo largo de muchos elementos diferentes. 

La experiencia ha demostrado a igus que es muy difícil mantener el margen exigido de resistencia superficial en las distintas posiciones de montaje durante toda la vida útil de una cadena portacables. Es muy dudoso que durante la vida útil normal de varios millones de ciclos, la cadena muestre una resistencia constante - esto es válido tanto para las cadenas portacables convencionales, como para las cadenas con un principio de construcción similar con uniones mediante bulones o perforaciones.
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