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Sistema de guiado lineal:
Nueva estructura geométrica que reduce fuerza de fricción

igus (Colonia) ha perfeccionado consecuentemente su familia de guías lineales DryLin W. Gracias a sus múltiples variantes, el sistema de módulos de aluminio recubierto, carcasas de zinc colado a presión y cojinetes deslizantes de plástico - en el mercado desde 2003 - permite aprovechar óptimamente los espacios de construcción. Los anchos de raíl de guiado de 40 y 80 mm en conexión con las diferentes longitudes del carro de 100, 150 y 200 mm permiten numerosas combinaciones.

Nuevo tamaño y variante de construcción

El kit de montaje en torno a los raíles dobles de fácil montaje o a los raíles individuales ha sido ampliado por igus con un nuevo tamaño de construcción (tamaño de construcción 20 para mayores cargas), así como con una variante de construcción completamente nueva. Con la nueva variante DryLin WQ se pueden compensar ahora mejor las diferencias de altura en las superficies atornilladas. En comparación con los ejes cilíndricos, la estructura cuadrada permite distribuir de forma más favorable las cargas. Gracias a la superficie plana de apoyo se reduce la resistencia de fricción de la guía un 15% frente a la probada guía lineal DryLin W. Además, se optimizan el coeficiente de fricción (-20%) y el desgaste
(-34%) gracias al nuevo material del cojinete deslizante (iglidur J200).

Cuadrada y robusta

La mayor robustez de la nueva solución cuadrada salta a la vista. Gracias a las amplias superficies de apoyo, la carga se distribuye homogéneamente, por lo que se soporta una presión superficial alta producida por grandes cargas. Dado que el sistema de guiado trabaja sin lubricante - la llamada marcha en seco - no se absorben las partículas de polvo y suciedad. Esto significa que el sistema de guiado es muy resistente a la suciedad y no requiere mantenimiento durante su funcionamiento.

Aparte, los usuarios pueden reducir el esfuerzo de montaje con DryLin WQ: los cojinetes con apoyo libre en todas las direcciones (± 1 mm), es decir, los "cojinetes flotantes" compensan los errores de alineación y paralelismo. Así se evitan los bloqueos que sino sólo se pueden impedir mediante la laboriosa alineación en paralelo del sistema.
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DryLin WQ: Las cargas se distribuyen homogéneamente
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