Guía Nº3: ELECTROCINÉTICA CIRCUITOS                              FÍSICA                         5º Bach

1. Por un alambre metálico circula una corriente de 5 A  y luego de 5 mA. Para cada caso calcula:

a) la carga eléctrica que atraviesa la sección transversal del alambre en 1 minuto

b) la cantidad de electrones que la atravesaron en ese intervalo de tiempo

2. Los dedos de las manos de una persona tienen, en condiciones normales, una resistencia de 600 Ω aproximadamente, ¿Qué intensidad de corriente circula por ellos cuando tocan los extremos de una batería de 6 V?

3. Se tiene un trozo de alambre de ciertas dimensiones, con una resistencia  Ro.                                                                                     
a) ¿Cuánto vale la nueva resistencia si se cuadriplica la longitud, sin cambiar el resto de las características?
b) ¿Y si sólo se reduce a la mitad la sección del conductor?
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4. Por un alambre de cobre de 1 m de longitud circula una corriente de Io = 6 mA cuando tiene aplicado en sus extremos un voltaje de 12 V, calcula:

a) la resistencia del alambre

b) el área transversal o sección

c) la nueva intensidad de corriente  en función de Io 

si se cambia el conductor por otro cuya resistividad

es la décima parte de la anterior

5.  Un hilo de plata cuya  longitud se desconoce tiene una resistencia a 20º C es de 28 mΩ y un diámetro es 0,7 mm ¿cuál es su longitud?

6.  Para construir una estufa, se enrolla sobre un tubo aislante, 5m de alambre de constantán, de 1.02mm de diámetro (sección circular). Calcular la resistencia del conductor.
7.  El alambre de tungsteno de una lámpara común de 60 watt, tiene un diámetro de unos 0.2mm; la resistencia de la lámpara es de 800( mientras está funcionando ( en régimen). 
a) calcula la longitud del alambre

b) ¿Crees que tiene sentido físico este resultado? Discute un posible error en las condiciones del problema

8. Un trozo de alambre de 4m de largo, tiene una resistencia de 0.1( y es de plata. Calcular:  a) la sección del alambre en mm2  , b) el diámetro del alambre en mm (sección circular)

9. Entre los extremos de tres resistencias R1, R2 y R3, conectadas en serie hay aplicada una diferencia de potencial V. Si R1 > R2 > R3 ¿ Qué relación hay entre la intensidad de corriente en c/u? ¿Y qué relación hay entre los voltajes de c/u?

Idem si están las tres resistencias conectadas en paralelo

10. Si se conectan tres resistencias idénticas en serie y luego en paralelo con una batería cuya FEM es V.

a) En qué caso la Req es mayor

b) En qué caso la Intensidad de corriente que sale de la batería es mayor

c) En qué caso el voltaje aplicado es mayor.

11. Suponiendo que un circuito está formado por dos resistencias R1 y R2 en serie conectadas a una fuente de tensión cuyo voltaje es ΔVp,, compara las magnitudes señaladas en el siguiente cuadro ( <, >,  = según corresponda)

	R1 = R2
	R1 < R2
	R1 > R2

	(V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 + (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I


	(V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 + (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I


	(V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 + (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I




12.  Idem si están en paralelo

	R1 = R2
	R1 < R2
	R1 > R2

	             (V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 ……. (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I

I1(I2....... I

	(V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 …… (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I

I1(I2....... I

	(V1 ........... (Vp
(V1 ........... (V2
(V1 ……. (V2 .......(Vp
I1.............I2
I..............I1
I2.............I

I1(I2....... I



13.  Resolver los siguientes circuitos (calcular Req , todas las I y todas las ΔV de los elementos del circuito). FEM = 60 V

a) R1 = 24 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 27 Ω

R1


R2

FEM




R3

14.   Calcular la resistencia equivalente del circuito y la (Vp sabiendo que la intensidad de corriente que circula por R1 es de 1.5A. Calcular luego la I de cada resistor y su (V.
     R1 = 2(, R2 = 1(, R3 = 2( y R4 = 3(                                                   (Vp                    R1

     

            R1                                                                                                        


R2
R4
R2



R3


R3


15.  Calcular la Req del circuito de la fig.                                                                                

a) calcular la I que atraviesa a cada resistor 

b) calcular la (V entre los extremos de cada resistor                                             

      R1 = 6(, R2 = 12( y R3 = 8(, (Vp = 24V

c) rehacer el circuito agregándole un amperímetro para medir I1 y un voltímetro para medir (V2.


16. Calcular Req sabiendo que (VAB = 6V, I = 0,2A y  R2 = 10(


R1                              R2

   


                                                                                                                          A             B
C

17. De la batería genera una corriente I=2A, se desea conocer la corriente que circula por cada resistor.

      R1 =6(
      R2 = 18(                          R1                R2



 
 Rehacer el circuito ubicando un amperímetro y un voltímetro para medir la intensidad de corriente y la diferencia de potencial en R2. ¿Qué valores indicaría cada instrumento?

18.  En el circuito de la figura, calcula la corriente que lee el amperímetro y cuál es la corriente que circula por cada resistor


a) si S1 y S2 están abiertos

b) si S1 esta cerrado y S2 abierto

c) si S1 esta cerrado y S2 abierto

d) si S1 y S2 están cerrados

                                                                                                  A

19. Resolver los siguientes circuitos

a) Calcular la potencia total  de c/circuito

b) Calcular el consumo de energía eléctrica por hora en J y en kw.h de c7u

c) Calcular el gasto en $ que ocasionan bimestralmente si su uso es de  40h semanales y el precio  que fija la empresa de electricidad es de $ 0,095 por kw.h

 Circuito 1
[image: image2.bmp]Circuito 2

20. ¿ Funcionará un secador de pelo de 1.200 W conectado a 220 V si la línea esta provista de un fusible que corta el suministro cuando la corriente supera los 10 A? Se pueden conectar dos secadores de pelo ( iguales características) en paralelo? Justificar.

21. Teniendo en cuenta que el voltaje aplicado  en los terminales (toma corriente) de cualquier conexión hogareña es de 220 V ¿qué lamparitas ofrecen mayor resistencia las de 40 W o las de 100 W?

¿Por cuáles circula mayor Intensidad de corriente?

22. Diseñar el circuito eléctrico de una vivienda en las que estén conectados 5 lámparas de 60 W, una plancha de 1.500 W y una estufa eléctrica cuya resistencia es de 700 (
a) Calcular la I de la línea principal 

b) Si se  quiere agregar una afeitadora eléctrica de 500 W que fue fabricada para funcionar a 110 V y se desea incorporar una resistencia en serie con ella para dividir la tensión en la nueva rama ¿ qué valor debe tener dicha resistencia? Agregar al circuito ¿Se modifica la I de la línea principal? Si es así calcularla

c) Calcular el porcentaje del gasto total que representa el uso de la plancha, durante 1 h de funcionamiento

d) idem si se duplica la sección del alambre


e) idem si se triplica el voltaje aplicado


f) idem si se reduce el diámetro del alambre a la mitad





b) R1 = 24 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 8 Ω











FEM

















                                 R1                  R2                         R3





        


           12 V        





10 Ω





S1       6 Ω


S2      12 Ω








PAGE  
1

_1149584674

