Trabajo Práctico - Ley de Ohm

Objetivo: Verificación de la ley de Ohm

Elementos:

1. Fuente de tensión continua variable entre 2 y 8 V.

2. Pinza soporte de mesa.

3. Varilla de empalme.

4. Varilla soporte de 87,5 cm.

5. Bornes aisladores (dos)

6. Dobles nueces (dos)

7. Cables de conexión (seis)

8. Reóstato de cursor de 8 ohm

9. Instrumentos de medida (dos)

10. Alambres de constantan y de hierro de varios diámetros en trozos de 85 cm aproximadamente.

Esquema básico:
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Nota: la función de reóstato es modificar la corriente que circulará por el conductor AB, por otra parte, de acuerdo con la segunda ley de Kirchoff :
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Resumen de la teoría
Si entre los extremos de un conductor metálico AB (a temperatura constante), se establece que la relación entre el voltaje aplicado y la intensidad que lo atraviesa es constante, se dice que es óhmico (cumple con la ley de ohm). Esta relación constante mide una característica del conductor llamada resistencia eléctrica.

Nota: no todos los materiales son ohmicos, por ejemplo, los semiconductores no cumplen con esta ley.

Instrucciones

Uno de los instrumentos de medida señala la intensidad que circula por el hilo y se monta en serie con él. El otro mide la tensión entre los extremos.

Anótese para un mismo hilo parejas de valores de intensidad y tensión de los instrumentos (cinco valores mínimo volcados en una tabla, ver modelo), correspondientes a diversas posiciones del cursor del reóstato. Dividiendo cada tensión por la intensidad correspondiente se obtiene un valor constante.

Se procede de igual forma con otro hilo de distinta sección o naturaleza o con otra longitud del mismo hilo y se obtendrán nuevas constantes distintas de la primera.

Puestos los valores hallados en uno ejes coordenados (ordenadas la tensión y abscisas  la intensidad) y unidos en cada caso por los puntos correspondientes a cada par, se obtendrá una línea recta. Todas las rectas obtenidas pasan por el origen difierendo únicamente en la pendiente, cuyo valor indica la resistencia.

Nota: si la intensidad es muy grande, el hilo se calienta, con lo cual aumenta su resistencia y la grafica obtenidas no resulta del todo recta. 

Esquema de circuito








Modelo de tablas
	Tabla Nº : 1

	Material   :

	Diámetro :

	Sección   :

	Nro
	Amperes
	Volts
	Resistencia

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



Modelo de gráficos (esquema)

Observaciones del alumno: …………………………………………………………..
Fuente
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