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Especificação de Caso de Uso:  Detecta Pacotes 

1. Detecta Pacotes 

1.1 Breve Descrição

Quando o PVA chegar ao destino para pegar o pacote, será necessário verificar se aquele pacote é o esperado.

2. Fluxo de Eventos
2.1 Fluxo Básico 

A Navegação informa ao Módulo Central que o PVA chegou ao local pré estabelecido onde deve ser encontrado o pacote a ser retirado.

O sensor de Detectar Pacote é ativado. 

O sensor faz leituras cíclicas (a cada 100ms) em busca de códigos com padrão válido que identifica os pacotes.

Quando o sensor detectar um código com padrão válido:

Se o código for o esperado, o PVA está liberado para pegar tal pacote.

Se o código não for o esperado, o PVA deve informar a central e aguardar indefinidamente por novas instruções. Nota: O operador pode decidir que o PVA deve retornar para a posição de início ou ir retirar outros pacotes, pois o PVA pode assim economizar tempo e energia.

2.2 Fluxos Alternativos
2.2.1 < Primeiro Fluxo Alternativo >

Se o sensor não conseguir ler o código do pacote após 3 tentativas sem sucesso, informar a situação para a  central e aguardar instruções indefinidamente.

3. Requisitos Especiais
3.1 < Primeiro Requisito Especial >

O sensor deverá ser capaz de ler códigos de barras tipo EAN13, largamente utilizado nos produtos industrializados, a cada 100ms

4. Precondições

4.1 < Precondição Um >

O PVA deve estar posicionado em frente do pacote, ou seja, a Navegação já se incumbiu de realizar o trajeto até o destino final (pacote) com sucesso.

5. Pós-condições

5.1 < Pós-condição Um >

Se o pacote tiver o código esperado, o PVA estará liberado para pegar o pacote.

Se o pacote não tiver o código esperado, o PVA não estará liberado para pegar o pacote, informando isto para a central, e estará aguardando instruções da central.

