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Especificação de Caso de Uso: Solicitar Pacotes 

1. Solicitar Pacotes
1.1 Breve Descrição
Este Caso de Uso ocorre quando o Ator Operador solicita o transporte dos pacotes para a porta do LAB, sendo a informação sobre quais pacotes transportar enviada ao Módulo de Planejamento.

2. Fluxo de Eventos
2.1 Fluxo Básico 

Este Caso de Uso se inicia quando ocorre uma solicitação de transporte de pacotes pelo Ator Operador (que pode ser o motorista do veículo na porta do LAB ou um operador remoto). É neste momento enviado ao Módulo de Planejamento  os IDs (códigos de identificação) dos pacotes que serão recolhidos.
1)
O Ator Operador envia ao Módulo de Planejamento os IDs dos pacotes solicitados;

2)
O Módulo de Planejamento verifica o status do PVA:  caso esteja livre, inicia imediatamente a localização dos pacotes; caso esteja em operação, armazena os IDs dos pacotes solicitados numa fila de missões; caso esteja inoperante por algum motivo, envia uma mensagem ao Ator Operador.

2.2 Fluxos Alternativos
2.2.1 < Primeiro Fluxo Alternativo >
Se o PVA estiver em operação executando alguma missão, os IDs dos pacotes solicitados serão armazenados numa fila de missões, que serão executadas tão logo as missões anteriores sejam concluídas.
2.2.2 < Segundo Fluxo Alternativo >
Caso o PVA esteja inoperante (problemas na rota, problemas mecânicos, bateria baixa, etc.), o Módulo de Planejamento enviará uma mensagem ao Ator Operador informando a impossibilidade de atendimento naquele instante.
3. Requisitos Especiais
3.1 < Primeiro Requisito Especial >
A solicitação de transporte de  pacotes deve ser feita tão logo o PVT se posicione na entrada do LAB.

4. Precondições
4.1 < Precondição Um >

Os pacotes solicitados deverão estar dentro do LAB, situados na rota de percurso do PVA.

5. Pós-condições

5.1
< Pós-condição Um >

Após um determinado pacote ser entregue na porta do LAB, o seu respectivo ID é retirado da fila de missões pelo Módulo de Planejamento, e inicia-se a busca pelo pacote seguinte.  Quando não houver mais pacotes solicitados, o PVA entra em modo livre vai para a posição de recarga de baterias.

6. Pontos de Extensão
Não aplicável

