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Especificação de Caso de Uso:  Carrega Pacotes 

1. Detecta Pacotes 

1.1 Breve Descrição

Este Caso de Uso ocorre quando o PVA encontra-se em posição de carregar ou descarregar um pacote.  Tendo o Módulo de Navegação posicionado o PVA em frente ao pacote, o Módulo de Pallet assume o controle do carregamento do pacote, sendo desligado somente quando o pacote encontra-se em posição.  O mesmo processo ocorre no momento da descarga do pacote na porta do LAB.

2. Fluxo de Eventos
2.1 Fluxo Básico 

1) O módulo Navegação informa ao Módulo Central que o PVA chegou ao local previamente estabelecido onde o pacote a ser retirado se encontra;

2) O módulo Navegação informa o módulo Pallet que o PVA chegou ao local onde o pacote a ser retirado se encontra; 

3) O “UC Detectar Pacote” informa ao módulo Pallet que o pacote foi localizado;

4) O módulo Pallet carrega o pacote dentro da área de armazenamento do PVA e,via UC “Detectar Pacote”,  devolve o controle do PVA ao módulo Navegação ;

5) O módulo Navegação envia o PVA ao local de entrega do pacote (porta do Labtec), caso não precise carregar outro pacote. 

2.2 Fluxos Alternativos
2.2.1 < Primeiro Fluxo Alternativo >

O módulo navegação não consegue levar o PVA ao ponto onde o pacote se encontra;

2.2.2 < Segundo Fluxo Alternativo >

 O UC detectar pacote não consegue localizar o pacote necessário;

2.2.3 < Terceiro Fluxo Alternativo >

Falha de comunicação entre os módulos; 

2.2.4 <Quarto Fluxo Alternativo >

Módulo Pallet não consegue carregar o pacote dentro do PVA, por algum motivo.

3. Requisitos Especiais
3.1 < Primeiro Requisito Especial >

O PVA deve ser capaz de determinar se houve problema de comunicação entre módulos distintos e tomar ação corretiva;

3.2 < Segundo Requisito Especial >

Ao detectar alguma anomalia em sua operação, o PVA deve ser capaz de informar ao operador do PVT que algo errado aconteceu;

4. Precondições

4.1 < Precondição Um >

O PVA deve estar posicionado em frente do pacote, ou seja, a Navegação já se incumbiu de realizar o trajeto até o destino final (pacote) com sucesso.

4.2 < Precondição Dois >

O PVA deve estar posicionado em frente a porta do LabTec, ou seja, a Navegação já se incumbiu de realizar o trajeto até o destino final (pacote) com sucesso.

5. Pós-condições

5.1 < Pós-condição Um >

O PVA, com o pacote carregado, encontra-se à espera de comando do módulo Navegação para buscar outro pacote ou conduzir este à porta do LabTec.  

5.2 < Pós-condição Dois >

O PVA, sem pacote carregado, encontra-se à espera de comando do módulo Navegação para buscar outro pacote.  

6. Pontos de Extensão

Não aplicável.

