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1.- ¿Qué es Networking?

a) Es un conjunto de redes que están enlazadas entre si.
b) Concepto de "redes de ordenadores" y de "trabajo en red"
c) Concepto de un sistema de redes incorporadas a otras redes.
d) Conjunto de Normas Osi
2.- Una red está formada por  

a) Estaciones de trabajo, servidores, Hub,Routers,cables .

b) Estaciones de Trabajos

c) Estaciones de trabajo y hub.

d) Estaciones de trabajo, servidores, y por una conjunto variable de dispositivos autónomos .
3.- Medios de transmisión físicos
a) Cables, conectores rj45, Hub .
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b) Cable Coaxial ,Conectores ,Fibra Óptica
c) Cable par Trenzado, Fibra Óptica Microondas

d) Cables coaxiales, de par trenzado o de fibra óptica
4.- ¿ Los sistema de comunicación en red se basan en ? 
a) Arquitectura Autónoma.

b) Arquitectura Servidor .

c) Arquitectura Cliente - Servidor.

d) Arquitectura Neumónica
5.- ¿ A través de una red se pueden ejecutar procesos en otro ordenador o acceder a sus ficheros, enviar mensajes, compartir programas, etc. Esta comunicación de datos se realiza mediante el envío de unidades de información, lógicamente agrupadas, denominadas  ?

a) Datos Lógicos.
b) Paquetes de datos .
c) Información de red
d) Datos Fisiscos

6.- ¿ Es una descripción formal de un conjunto de normas y convenciones que determinan el formato y la transmisión de los datos entre los diferentes dispositivos de una red. ? 
a) Estaciones de Trabajo. 

b) Es un nodo .
c)  Protocolo.
d)  Osi.
7.- ¿ Todo protocolo debe definir los siguientes aspectos en la comunicación de datos 
a) Síntesis, Semántica , Tiempo.
b) Síntesis, Semántica, Temperación.
c) Síntesis, Semántica Temporalizacion.

d) Síntesis, Semántica , Temporización.
8.- Cualquier aplicación es el sistema por el cual ésta se comunica con el usuario e interactúa con él. 
a) Nodo
b) Tarjeta de Interfaces de Red.
c) Modem
d) Interfaz
9.- Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos s.
a) Modelo Oti.
b) Modelo Osi.
c) Modelo Ori.
d) Modelo Ofi.

10.- Las sietes capas OSI son:
a) Aplicación, Presentación, Seción, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física.

b) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física. IP de red .

c) Aplicación, Sesión, Transporte, Red, presentación, Enlace de Datos, Física.
d) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física.N.A

11.- Es la capa del modelo OSI más cercana al usuario.
a) La Capa de Internet Explorer.
b) Sistema Operativo de red.
c) La capa de Aplicación.

d) La Capa de Transporte
12.- Su tarea principal es aislar a las capas inferiores del formato de los datos de las aplicaciones específicas, transformando los formatos particulares (ASCII, EBCDIC, etc.) en un formato común de red, entendible por todos los sistemas y apto para ser enviado por red.

a) Capa de Presentación         b) Capa de Aplicación          c) Capa de Red
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13.- Establecer, administrar y finalizar las sesiones entre dos hosts 
a) Capa de Red                       b) Capa de Transporte          c) Capa de Sesión
14.- Suministrar un servicio de transporte de datos  

a) Capa de Red                       b) Capa de Transporte          c) Capa de Sesión
15.-Con que nombre se les Conoce a las conexiones que se establecen dentro de una red  

a) Conexiones de red              b) Circuitos Virtuales          c) Tarjeta de red
16.- Es la responsable de las funciones de conmutación y enrutamiento de la información 
a) Capa de Red                       b) Capa de Transporte          c) Capa de Sesión
17.- Su principal misión es convertir el medio de transmisión en un medio libre de errores de cualquier tipo, 

a) Capa de Red                       b) Capa de Transporte          c) Capa de Enlace de Datos
18.- Transmite bits por un canal de comunicación, de manera que cuanto envíe el emisor llegue sin alteración al receptor. 

b) Capa de Red                       b) Capa de Física                c) Capa de Enlace de Datos
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