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Medios Físicos de Transmisión.-

Una vez creadas las señales que nos van a permitir la transmisión de la información, es necesario un puente, un medio físico por el que dichas señales se desplacen desde el host emisor al host destino. Este medio físico puede ser de diferente naturaleza, y la red resultante se clasificará de acuerdo con él. 
1.-  Los tipos principales de medios físicos son.
a) El cableado de cobre, el cableado de fibra Fóptica y la propia atmósfera.  

b) El cableado de cobre, el cableado de Graf y la propia atmósfera.  

c) El cableado de Fibra Óptica, el cableado de Cobre y la propia atmósfera.  
d) El cableado de Bronce, el cableado de fibra óptica y la propia atmósfera  
2.- Es el medio más común de unión entre host y dispositivos en redes locales  .
a) Cableado Coaxial.
b) Cableado de Cobre.
c) Cable Coaxial.
d) Cableado Apantallado.
3.- Se pueden realizar tendidos entre nodos de red a mayores distancias que con los cables STP o UTP (unos 500 metros), sin que sea necesario utilizar tantos repetidores 
a) Cable de Datos.  

b) Cable Informativo. 
c) Cable Vision.  

d) Cable Coaxial
4.- El cable de mayor diámetro se especificó para su uso como cable de backbone de Ethernet porque históricamente siempre poseyó mejores características de longitud de transmisión y limitación del ruido. Este tipo de cable coaxial frecuentemente se denomina . 
a) Cable Grueso.
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Thicknet o red gruesa. 
c) Cable sin Ruido 

d) Cable Turing.
5.- Para conectar cables coaxiales se utilizan los conectores BNC. 
a) Simples.

b) En I.
c) Simples y en T 

d) a y b
6.- Al final del cable principal de red hay que situar unas resistencias especiales, conocidas como   
a) Resistores o terminadores. 

b) Final de Datos. 
c) Fuentes D
d) Conectores.
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7.- La longitud máxima de cable recomendada de unos 100 metros, y su rendimiento suele ser de 10-100 Mbps Se refiere a 
a) Cable Coaxial
b) Cable Trenzado .
c) Cableado Trenzado.
d) Par trenzado Blindado(STP)
8.- Para la conexión de los cables STP a los diferentes dispositivos de red se usan unos conectores específicos, denominados
a) Conectores Std
b) Conectores Stg .
c) Conectres Stf
d) Conectores Stp
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9.- Compuesto por cuatro pares de hilos, trenzados para a par .
a) Par Trenzado Blindado(Utp) .
b) Par Trenzado Reforzado (Utp)
c) Par trenzado no Blindado(Utp) 
d) Par Trenzado Blindado K (UTP).
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10.- Para conectar el cable UTP a los distintos dispositivos de red se usan unos conectores especiales, denominados.
a) Conectores R5 .

b) Conectores Jacks
c) Conectores Rj45 .

d) Conectores Termicos
11.- Puede conducir transmisiones de luz moduladas .
a) Cable de Fibra Optiba .

b) Cable de Fibra de Cobre .

c) Cable de fibra de lana . 
d) Cable de fibra óptica . 
12.- se basan en la transmisión de ondas electromagnéticas, que pueden recorrer el vacío del espacio exterior y medios como el aire, 
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a) Medios Acuaticos .

b) Medios Locales.  
c) Medios inalámbricos .

d) Medios Electromagnéticos. 
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