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Los instrumentos deben estudiarse en relación con el método de trabajo al que sirven: que fin se pretende que cumplan, cómo se incardinan en él, e, incluso, como pueden llegar a influir en su concepción.

Fotogrametría, técnica que permite medir objetos y, por lo tanto, documentarlos planimétricamente, a partir de imágenes perspectivas obtenidas por

· procedimientos fotográficos.

La excavación estratigráfica cambio a mediados de los 70, del “Método Wheeler” al “Método Harris”, supuso renovar la estratigrafía arqueológica, reforzando su relación con los principios geológicos, corrigiendo sus instrumentos de registro y su técnica de trabajo.

Los estratos de los yacimientos arqueológicos o de los edificios construidos se concibes ahora como UE (unidades estratigráficas), de lo cual lo importante son las relaciones espaciales, temporales y culturales que se “leen” en su materialidad física.

Se cambia la técnica de excavación, que no se efectúa por catas de superficie cuadriculada y limitada por testigos, sino en extensión o área abierta.

La excavación se realiza por estratos naturales y no por artificiales.

1. Los métodos de registro sufren una fuerte transformación:

2. El diario de excavación no es suficiente y se crean las fichas individuales para cada contexto. Para su registro, los contextos se numeran de modo continuo siguiendo, en lo posible, el orden de su levantamiento.

3. La relación entre los contextos de superposición, corte, relleno, etc. Estas relaciones temporales se registran mediante un instrumento nuevo el diagrama

· El registro de la forma de los contextos, la planimetría.

· Se prioriza la planta, el dibujo horizontal del volumen de los contextos, antes de su levantamiento, con cotas topográficas.

· Se dibujan todos los contextos individualmente, de modo paralelo a la documentación individual de la ficha, dando lugar a la planta llamada de contexto simple; frente a las plantas compuestas tradicionales, donde se dibujan unos pocos niveles elegidos por el excavador por su supuesta representatividad o mayor información.

· La introducción de planimetría de contexto simple cuesta mucho mas trabajo por las siguientes razones:

· Aumento de la cantidad de planos y aumento del tiempo necesario para su documentación.

· Dificultad de publicación, al multiplicarse el numero de planos

· Aumento exponencial de la cantidad de información a documentar

Los sistemas de registro pretenden la interrelación y unificación de los tres instrumentos citados, ficha, diagrama y planimetría.

El texto habla de la experiencia de Fotogrametría arqueológica en Santa María de Melque

Ventajas que aporta la Fotogrametría al método Harris de excavación: 

La Fotogrametría posee suficiente versatilidad para hacer frente en el trabajo de campo a una documentación planimétrica horizontal y vertical, de áreas abiertas amplias, superficies irregulares y en continuo proceso de cambio, con abundantes obstáculos- restos de muros, fosas, etc.

La fotogrametría analítica tiene un costo/hora que, en el peor de los casos, se puede considerar similar al del dibujo manual de plantas compuestas; ahorra tiempo de excavación, es de mayor precisión que el dibujo manual y no exige personal altamente especializado.

Permite documentar individualmente todos los contextos arqueológicos, deteniendo el mínimo imprescindible el trabajo de excavación, de modo que la toma de datos se acerca sensiblemente al tiempo real de excavación, y so logra un ahorro sustancial de horas de trabajo frente al dibujo manual por un dibujante.

Esta documentación al tener una base fotográfica, se puede considerar completa, de conservación ilimitada y en “reserva” o archivada.

Por lo tanto la planimetría por fotogrametría, al integrarse en el sistema de la ficha y el diagrama, sierra la propuesta de Harris, ayudando al cambio del concepto de documentación y registro tradicional.

Ya no es necesario detallar con toda precisión todos los hallazgos, por que esta memoria se guarda en la descripción de la ficha. A cambio se dibujan los volúmenes fundamentales de todas las unidades base del análisis estratigráfico, y se deja abierta la posibilidad de efectuar, en el futuro, las documentaciones gráficas detalladas que se consideren necesarias. Este concepto es similar a lo que Le Bihan denomina “archivo integral”.

Proceso de restitución o de control y revisión de la excavación.

El control descubre contradicciones y corrige interpretaciones. Para ello el restituidor contrasta la visión estereoscópica con la documentación de la excavación por fotografía tópica, la información de las fichas y los esquemas planimétricos efectuados in situ. Este control es simultaneo al dibujo de las plantas y al proceso de síntesis de los diagramas. La restitución significa una segunda oportunidad para comprobar la toma de datos, las condiciones y el proceso de la excavación, conseguida a la vez que se “cierra” el análisis de las relaciones entre los contextos y se inicia su interpretación. Este proceso de control queda abierto, de modo que si se archivan debidamente todos los datos, cualquier colega puede efectuar de nuevo este control a posteriori.
1. Desarrollo de la toma de datos en campo
2. Para la toma de datos topográficos no se puede contar con puntos de apoyo fijos dentro del área de excavación ya que ésta se encuentra en constante transformación, lo que motiva que las labores de topografía  se desarrolle a la par que las de arqueología , por lo que es necesario el empleo constante de teodolito. Para organizar y sistematizar tal volumen de puntos de apoyo- que no podrán verificarse en el futuro -, se emplean croquis de excavación en los que se consignan los números y ubicación de los puntos de cada una de las tomas realizadas 

3. Toma de pares fotográficos. La cámara debe colocarse en un plano sensiblemente paralelo al suelo, normalmente mas o menos horizontal, a fin de conseguir óptimos pares fotogramétricos. El problema es que, al tener que fotografiar amplias áreas, es necesario ubicar la cámara a varios metros de altura, para eso existe el trípode convencional de fotografía ideado por Antonio Almagro.

4. La Dinámica de trabajo siempre es la misma. Identificadas en su extensión total el mayor número posible de UE, se marcan con un instrumento de punta aguda sus contornos, a fin de facilitar su identificación durante su restitución, y se proveen de unas tarjetas con el número de referencia de la UE.

5. El sistema de trabajo no deja de plantear algunos problemas; pérdida de datos registrados en la toma topográfica y la fotográfica, si los puntos topográficos, por el trabajo de excavación, se mueven antes de que se fotografíen; y fotográficos por la iluminación natural, con fuertes contraste de luz y sombra y pérdida de negativos.

Desarrollo de la restitución de gabinete

La Experiencia nos enseño que el número de UE documentadas eran tantas que se precisaba una labor de síntesis. Para esto se utilizaron otras unidades denominadas actividades, por estas se entienden todo grupo de UE que dan lugar a contextos unitarios de rango superior, por ejemplo, las UE Zanjas de cimentación, cimientos, rellenos de zanjas, restos de muros y suelos, etc.

De este modo al agrupar las unidades por actividades, el número de planos queda reducido.

1. El desarrollo del trabajo en gabinete es el siguiente:

2. Una vez concluidos los trabajos de campo, se procede al calculo de las coordenadas de los puntos y a la ordenación de carpetas de todos los pares fotogramétricos, acompañándolos de una ficha por par con los datos relativos a la toma fotográfica y los números identificados de las UE contenidas en él.

3. Antes de restituir las UE hay que determinar la información que se va a recuperar, o sea el grado de detalle del dibujo. De todas las UE que se consideran elementos singulares se hace un dibujo mas detallado.

4. La restitución se efectúa por capas de CAD, utilizándose colores distintos para distinguirlas en pantalla.

5. Otra decisión se refiere a si el tratamiento de las plantas se debe realizar a la par que el proceso de restitución por capas de la UE o bien una vez que todas estuvieran restituidas

6. Una última disyuntiva es si se debe comenzar a dibujar de los más moderno a los más antiguo o viceversa.

Perspectivas en 3D y tratamiento en color

La restitución fotogramétrica elabora dibujos tridimensionales, con la posibilidad de conseguir proyecciones y perspectivas impensables de obtener por los métodos tradicionales.

Esta representación puede utilizarse también como un instrumento de interpretación, superponiendo las unidades o las plantas ordenadas cronológicamente, de modo que se visualice simultáneamente el volumen y la secuencia temporal de los contextos, en correspondencia con el diagrama.

No debe olvidarse tampoco la posibilidad de utilizar el color en los planos para diferenciar unidades, suelos, cenizales, etc. 
