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La fotografía aérea  vertical y estereoscópica se origina en el globo de aire caliente y en la técnica fotográfica. En 1855 se realizaran las primeras fotos aéreas. En el principio del siglo XX se aplicaran en la arqueología con el foro de Roma. En la 1 guerra mundial se detectaran los primeros yacimientos arqueológicos a través de la foto aérea.


La foto vertical al tratarse de una imagen directa de la superficie terrestre contiene un gran numero de ítems de información limitadas por sus características técnicas, que con la utilización de pares estereoscopicos y el ordenador palean parcialmente las limitaciones.


  La fotointerpretación incide en 3 aspectos a la prospección arqueológica:


reconocimiento previo del territorio: la foto enriquece la información entregada por los mapas y cartografía , además permite una mejor planificación del trabajo y movilidad.


detección de yacimientos: se pueden descubrir enclaves arq. En los que se conservan indicios de ocupación, como estructuras constructivas, extractivas y modificaciones de la morfología del terreno. Aunque la visión estereoscopica facilita la detección de estos elementos, esta dependerá de factores técnicos, físicos (geológicos, vegetales), cronológicos culturales y experiencia del técnico. Una novedad (1991) es la digitalización del sector del enclave y ampliación.


estudio y documentación de los yacimientos: la foto permite el estudio del medio físico en el q se localiza el enclave, sea descubierto o no por este medio. Complementa  información a la cartografía topográfica y temática. Facilita la identificación de los limites del yac. Y su dispersión de materiales, así como el análisis de macroestructuras. Se utiliza pa` una ubicación exacta del lugar como complemento a otros sist. de referencia.


     La documentación del yac. por foto aérea se complementa con la digitalización y almacenamiento informático del sector de la misma en el q se localiza, así como el esquema morfo-estructural y de clases agrologicas.





      Detección de yac arq a partir de la foto aérea vertical y estereoscopica.





Los ensayos realizados entre 1989-91 han tratado de tener en cuenta las distintas variables técnicas posibles. Por ello se han usado distintos vuelos, escalas, tipos de emulsión (color), y estereoscopicos (x2 yx4 aumento).


En Daroca y Calatayud 1 de cada 3 puntos señalados era un enclave arq, mientras q en Mora de Rubielos 4 de cada 5 . esto es por :


el grado de resolución (3 veces mas escala y aumento del estéreo en Mora).


la litología y morfoestructura


intensidad de la búsqueda y experiencia de los fotointerpretes.








             





Problemática  en la aplicación de la foto en la detección de yac arq y su incidencia e los resultados 








Problemas: los puntos señalados y la no detección de yac. teóricamente localizables.


Algunos de estos problemas se pueden paliar con los medios y el tiempo suficiente. Pero los relacionados con el medio. Paisaje y antropizaciòn son irresolubles.





Problemas derivados de las series fotográficas.





Escasa  oferta de vuelos existentes, precio, la escala a la q se encuentran los pares estereoscopicos determinan junto con los aumentos del estéreo utilizado el detalle mínimo visible. Es difícil detectar detalles de menos de 0,3 mm cuando las variaciones cromáticas son mínimas y no existen desniveles importantes (ej. muro mimetizado). Otro problema es la inexistencia de series realizadas con película a color, aunque los fotogramas blanco y negro son los mejores en detección de yac. y tratamientos digital de la imagen pueden presentar dificultades en la diferenciación de matices cromáticos. Los en falso color han dado resultados desalentadores.


Defectos en fotogramas leves como poco contraste, copias de baja calidad, cambios de escala. Graves: nubes bajas  o censura por instalaciones militares.





Problemas derivados del medio físico





difícil solución .la naturaleza tiende a buscar un equilibrio implicando el enmascaramiento y destrucción de los indicios visibles.


Las litologías y procesos geomorfologicos dominantes en el territorio. La unidad cronoestratigrafica menos favorable es el paleozoico , el cenozoico. La mas favorable es el mesozoico (calizas.margas resistentes a la erosión) lo antropico limita la detección de yac por lo agrícola y escases de piedras de construcción.


La cobertura vegetal natural sobretodo bosques .





problemas derivados del lo antropico del yac y el medio





las alteraciones antropicas pueden dificultar y dar errores en la detección de yac como alteraciones puntuales (reutilizacion de materiales, instalación de canteras, escombros, etc) o zonales (parcelas, pantanos, etc) . Pueden haber estructuras actuales con apariencia arq. 





Limitaciones funcionales y cronológico-culturales.





Pa q un enclave arq sea localizado además de estar en un arrea favorable debe disponer de huellas del mismo , queda descartado encontrar sitios arq de fases anteriores a la estabilidad del hábitat (salvo megaliticos).


En cuanto a funcionalidad las obras publicas, los asentamientos defensivos o construcciones estratégicas (torres) son los mas fáciles de localizar. Por lo tanto la mejora en la foto se vera en la detección de yac mas antiguos (con mas modificaciones post-deposicionales) y estructuras menos visibles.





Otros problemas








limites derivados del equipo empleado : estereoscopios de resolución de 2 y 4 aumento q hacen utilizar mas tiempo en el análisis del fotograma y perder la perspectiva en la reducción del campo visual q provocan mas cansancio al investigador y por lo tanto mas posibilidad de cometer errores. Y material informático de apoyo como carta arq de Aragón q requiere un equipo mas potente.


La formación del personal investigador, q debe saber de geografía y q la foto aérea es nueva en la arq.


