{Per visualizzare più efficacemente utilizzando il Blocco Note, selezionare A capo automatico dal menù Modifica.}


STEP 7-Micro/WIN (VERSIONE 2.0)
Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 1997

--------------- INSTALLAZIONE ---------------

Prima di installare STEP 7-Micro/WIN chiudere tutte le applicazioni, compresa la barra degli strumenti di Microsoft Office. Altre applicazioni che usano lo stesso set di file di sistema devono essere chiuse per poter installare correttamente STEP 7-Micro/WIN.

Requisiti del sistema:

*  Il sistema deve disporre di almeno 8MB di RAM per poter eseguire STEP 7-Micro/WIN.
*  Computer 486/33MHz (raccomandato), 386/25MHz (minimo)
*  Cavo di comunicazione PC/PPI per connettere la CPU S7-200
*  Mouse Microsoft (raccomandato)
*  Windows 3.1 & 3.11, Windows95, Windows NT3.51 o versione più aggiornata
*  35 Mbyte di spazio libero su disco fisso (consigliato)


Direttive di installazione:

(Windows95, WindowsNT 4.0 o versione più aggiornata)
1. Inserire il dischetto 1 di STEP 7-Micro/WIN nell'unità A o B.
2. Fare clic sul pulsante Avvio e selezionare Esegui.
3. Digitare A:\setup o B:\setup (a seconda del drive selezionato al punto 1).
4. Cliccare il pulsante OK.
5. Per completare l'installazione si eseguano le direttive visualizzate.

(Windows 3.1, Windows 3.11, WindowsNT 3.51)
1. Inserire il dischetto 1 di STEP 7-Micro/WIN nell'unità A o B.
2. Selezionare File->Esegui dal Program Manager.
3. Digitare A:\setup o B:\setup (a seconda del drive selezionato al punto 1).
4. Cliccare il pulsante OK.
5. Per completare l'installazione si eseguano le direttive visualizzate.


--------------- PROBLEMI NOTI & RIMEDI --------------

1. Se si apre un progetto STEP-7 Micro/DOS (*.VPU), non si utilizzi lo stesso nome di file per il progetto STEP 7-Micro/WIN.  STEP 7-Micro/WIN sovrascrive il file di commento STEP 7-Micro/DOS.

2. Se si hanno problemi nella stampa con la stampante a colori HP 660Cse, si cambi il driver della stampante in driver di base HP Deskjet.  Se si hanno problemi con altre stampanti, si cerchi di usare un differente driver di stampante.

3. Se si utilizza STEP 7-Micro/WIN in un dispositivo di programmazione Siemens PG 740 e si hanno problemi di comunicazione con la CPU, sono richiesti nuovi driver di comunicazione. Tali nuovi driver sono forniti su dischetti STEP 7-Micro/WIN. Per risolvere il problema copiare i nuovi driver (COMM.DRV e SERIAL.386) dal dischetto 4 alla propria directory Windows\Sistema.

4. Se si esegue Windows 3.1 o 3.11, assicurarsi ai fini di un buon funzionamento di essere nel modo 386 Avanzate.

5. Le versioni precedenti di STEP 7-Micro/WIN permettevano la creazione di alcuni costrutti KOP che nella visualizzazione KOP non vengono più  supportati. Se si legge "Segmenti non ammesso" riferito al numero di segmento, non c'è da preoccuparsi in quanto il codice è ancora presente, ma si è incontrata una situazione in cui il codice AWL non può essere convertito nel suo equivalente KOP. Occorre andare alla Visualizzazione AWL e rielaborare il codice prima di poter rappresentare il segmento in KOP.


--------------- LINGUE NAZIONALI ---------------

STEP 7-Micro/WIN utilizza diverse finestre di dialogo comuni Microsoft.  Il testo di queste finestre apparirà nella lingua nazionale del sistema operativo.

--------------- COMUNICAZIONI MPI---------------

Impostazione degli indirizzi di rete STEP 7-Micro/WIN:

In generale, si utilizzino gli indirizzi più bassi disponibili per i master e gli indirizzi più alti per gli slave. Si consiglia, anche se non è indispensabile, utilizzare indirizzi consecutivi per i master della rete. Ad esempio, una rete che include STEP 7-Micro/WIN, un TD 200, un OP15, e alcuni numeri di S7-200 potrebbe usare l'indirizzo 0 per STEP 7-Micro/WIN, 1 per TD 200, 2 per OP15. Gli S7-200 potrebbero quindi essere indirizzati come 3, 4 e 5, o si potrebbe lasciare liberi questi numeri per master addizionali, e iniziare la numerazione degli S7-200 da 16.

TD 200/MPI

Attualmente vi è un problema quando si caricano programmi estesi nelle o dalle CPU 215 e CPU 216 mentre il TD 200 esegue un polling della CPU. L'errore di time-out corrente nel TD 200 risulta non essere più appropriato per questi nuovi modelli di CP. Per aggirare il problema. si può disconnettere temporaneamente TD 200 dalla rete, caricare il programma dalla o nella CPU, e quindi ricollegare TD 200 alla rete.


Impostazione dell'unità MPI per STEP 7-Micro/WIN

Per poter comunicare utilizzando l'unità MPI, il driver dell'unità MPI di STEP 7-Micro/WIN esige che lo spazio di memoria sia riservato (escluso dal sistema).  Ciò impedisce al memory manager di assegnare questa area di memoria a un'altra applicazione. SIMATIC STEP 7 non esige che questa memoria sia riservata, ma dovrebbe operare correttamente se la memoria è inclusa o esclusa.

Lo spazio di memoria utilizzato dall'unità MPI viene selezionato mediante gli interruttori posti sull'unità stessa. Le posizioni di default di tali interruttori sono Interruttore 1 = off, Interruttore 2 = on, e Interruttore 3 = off, corrispondenti a uno spazio di indirizzi predefinito di 0xDC000-0xDC407 su un PC, che è lo spazio di indirizzi raccomandato. Il default su un PG corrispondenti a 0xCC000-0xCC407. La procedura per escludere questa memoria dipende dal memory manager in uso.  Vengono qui indicati tre esempi di impostazione dei parametri dell'unità MPI. Assicurarsi di eseguire un backup del file Config.sys file prima di apportare modifiche.

Caso 1:  unità MPI su PG o PC con Windows 3.1, Windows 3.11 o Windows95 (SIMATIC STEP 7 non è installato nel sistema).

1. Cercare una riga di codice analoga nel CONFIG.SYS che carica il memory manager. 
   Ad esempio, DEVICE=EMM386.EXE X=E000-EFFF
2. Aggiungere il nuovo parametro X=DC00-DCFF e salvare il file.
3. Il risultato finale dovrebbe essere simile a questo: DEVICE=EMM386.EXE  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

Si noti che questo esempio di configurazione presuppone che l'unità MPI si trovi all'indirizzo 0xDC00, che è il default dell'unità PC ISA. Se le impostazioni sono diverse, i campi di indirizzi da escludere dovrebbero essere modificati per adeguarsi all'unità.

Caso 2:  unità MPI su PG o PC con Windows 3.1, Windows 3.11 e versione 1.0 di SIMATIC STEP 7 installata nel sistema.

1. Cercare una riga di codice analoga nel CONFIG.SYS che carica il memory manager. 
   Ad esempio, DEVICE=EMM386. NOEMS  EXE  X=E000-EFFF
2. Aggiungere il nuovo parametro X=DC00-DCFF e salvare il file.
3. Il risultato finale dovrebbe essere simile a questo: DEVICE=EMM386.EXE  NOEMS  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

Si noti che questo esempio di configurazione presuppone che l'unità MPI si trovi all'indirizzo 0xDC00, che è il default dell'unità PC ISA. Se le impostazioni sono diverse, i campi di indirizzi da escludere dovrebbero essere modificati per adeguarsi all'unità.


Caso 3:  unità MPI su PG o PC con Windows95 e versione 2.1 di SIMATIC STEP 7 installata nel sistema.

1. Cercare una riga di codice analoga nel CONFIG.SYS che carica il memory manager. 
   Ad esempio, DEVICE=EMM386.EXE   X=A000-BFFF  I=C000-CCFF  I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  
   FRAME=D000
2. Modificare I=C000-CCFF  in X=C000-CCFF e salvare il file.
3. Il risultato finale dovrebbe essere simile a questo: DEVICE=EMM386.EXE X=A000-BFFF  X=C000-CCFF 
   I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  FRAME=D000

Si noti che questo esempio di configurazione presuppone che l'unità MPI si trovi all'indirizzo  0xCC00 che è il default di un PG.  Se le impostazioni sono diverse, i campi di indirizzi da escludere dovrebbero essere modificati per adeguarsi all'unità.


Si può ora far operare STEP 7-Micro/WIN utilizzando una delle porte seriali o l'unità MPI.

Avvertenza:  i campi di indirizzi indicati in alto sono campi di rete utilizzati dal programma di driver EMS (memory manager).  Approssimativamente 4K byte dello spazio riservato sono assegnati all'unità MPI.

