{Schalten Sie mit dem Menübefehl Bearbeiten > Zeilenumbruch den Zeilenumbruch ein, damit der Text
besser lesbar ist.}


STEP 7-Micro/WIN (VERSION 2.0)
Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 1997

--------------- INSTALLATION ---------------

Schließen Sie alle Anwendungen, einschließlich der Funktionsleiste von MS-Office, bevor Sie STEP 7-Micro/WIN installieren. Andere Anwendungen, die auf die gleichen Systemdateien zugreifen, müssen geschlossen sein, damit STEP 7-Micro/WIN fehlerfrei installiert werden kann.

Anforderungen an das System:

*  Sie benötigen mindestens 8MB freien RAM-Speicher für STEP 7-Micro/WIN.
*  Empfohlen: Computer 486/33MHz, Mindestanforderung: 386/25MHz
*  PC/PPI-Kommunikationskabel zum Anschließen Ihrer S7-200 CPU
*  Microsoft Maus (empfohlen)
*  Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 oder Windows NT 3.51 oder höher
*  35 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte (empfohlen)

Vorgehensweise zur Installation:

(Windows 95, Windows NT 4.0 oder höher)
1. Schieben Sie die Diskette Nr. 1 zum Installieren von STEP 7-Micro/WIN in Ihr Diskettenlaufwerk.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start". Wählen Sie "Ausführen".
3. In dem Dialogfeld "Ausführen" geben Sie a:\setup oder b:\setup ein (je nachdem, welches Laufwerk Sie in Schritt 1 ausgewählt haben).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende der Installation.

(Windows 3.1, Windows 3.11, Windows NT 3.51)
1. Schieben Sie die Diskette Nr. 1 zum Installieren von STEP 7-Micro/WIN in Ihr Diskettenlaufwerk.
2. Wählen Sie im Programm-Manager den Menübefehl Datei > Ausführen.
3. In dem Dialogfeld "Ausführen" geben Sie a:\setup oder b:\setup ein (je nachdem, welches Laufwerk Sie in Schritt 1 ausgewählt haben).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende der Installation.


--------------- ABHILFE ZU BEKANNTEN FEHLERN --------------

1. Wenn Sie ein Projekt aus STEP 7-Micro/DOS (*.VPU) öffnen, verwenden Sie nicht den gleichen Dateinamen für das Projekt in STEP 7-Micro/WIN. STEP 7-Micro/WIN überschreibt sonst die Kommentardatei in STEP 7-Micro/DOS.

2. Treten beim Drucken mit einem Farbdrucker HP 660Cse Probleme auf, stellen Sie den Druckertreiber für HP Deskjet ein. Sollten mit anderen Druckern Schwierigkeiten auftreten, versuchen Sie, einen anderen Druckertreiber einzustellen.

3. Wenn Sie STEP 7-Micro/WIN auf einem Siemens PG740 installiert haben und Fehler bei der Kommunikation mit der CPU auftreten, dann sind aktuellere Kommunikationstreiber erforderlich. Die aktuellen Treiber befinden sich auf den STEP 7-Micro/WIN Disketten. Kopieren Sie die aktuellen Treiber (COMM.DRV und SERIAL.386) von der Diskette 4 in das System-Verzeichnis von Windows.

4. Stellen Sie sicher, daß Windows 3.1 bzw. 3.11 im erweiterten Modus läuft, um Schwierigkeiten zu vermeiden.

5. Vorherige Versionen von STEP 7-Micro/WIN haben gewisse KOP-Konstruktionen unterstützt, die jetzt nicht mehr in KOP angezeigt werden können. Wird anstelle der Netzwerknummer die Meldung "Unzulässig" angezeigt, ist Ihr Code zwar noch vorhanden, doch kann der entsprechende AWL-Code nicht in die Darstellungsart KOP umgewandelt werden. Wechseln Sie in die AWL-Ansicht und ändern Sie den Code so, daß er in den KOP-Netzwerken angezeigt werden kann.

--------------- SPRACHEN ---------------

STEP 7-Micro/WIN verwendet einige Standard-Dialogfelder von Microsoft Windows. Der Text in diesen Dialogfeldern erscheint unabhängig von der eingestellten Sprache in der Sprache, in der das Betriebssystem installiert ist.

--------------- MPI-KOMMUNIKATION ---------------

Einstellen der Netzadressen für STEP 7-Micro/WIN:

Im allgemeinen sollten jeweils die niedrigsten verfügbaren Adressen für Master und die höheren Adressen für Slaves vergeben werden. Es wird empfohlen, es ist jedoch nicht notwendig, daß Sie für die Master im Netz aufeinander folgende Adressen vergeben. Zum Beispiel: In einem Netz gibt es STEP 7-Micro/WIN, ein TD 200, ein OP15 und einige S7-200. Sie könnten die Adresse 0 für STEP 7-Micro/WIN vergeben, dem TD 200 die Adresse 1 und dem OP15 die Adresse 2 zuordnen. Die S7-200 könnten mit den Adressen 3, 4 und 5 angesprochen werden. Diese Adressen könnten Sie allerdings auch für zusätzliche Master freilassen und für die S7-200 die Adressen ab 16 aufwärts wählen.


TD 200/MPI:

Es können Fehler auftreten, wenn Sie große Programme in die oder aus der CPU 215 bzw. CPU 216 laden möchten und gleichzeitig das TD 200 die CPU abfragt. Der aktuelle Fehler zum Ablauf der Zeit für das TD 200 ist für die neuen CPU-Modelle überholt. Als Lösung schlagen wir vor, das TD 200 kurzzeitig vom Netz zu trennen, dann das Programm zu laden und anschließend das TD 200 wieder an das Netz anzuschließen.

Einrichten der MPI-Baugruppe für STEP 7-Micro/WIN:

Damit über die MPI-Baugruppe kommuniziert werden kann, muß für den MPI-Treiber in STEP 7-Micro/WIN der Speicherbereich, der von der Baugruppe verwendet wird, vom System reserviert sein. Dadurch wird verhindert, daß der Speichermanager diesen Speicherbereich einer anderen Anwendung zuordnet. In STEP 7 ist es nicht erforderlich, daß dieser Speicherbereich reserviert ist. STEP 7 funktioniert sowohl bei reserviertem als auch bei nicht reserviertem Speicherbereich.

Der Speicherbereich, der von der MPI-Baugruppe verwendet wird, wird mit Hilfe von Schaltern auf der Baugruppe ausgewählt. Voreingestellt sind folgende Schalterpositionen auf der MPI-Baugruppe: Schalter 1 = aus, Schalter 2 = ein und Schalter 3 = aus. Dies entspricht der voreingestellten Adresse im Speicher 0xDC000-0xDC407 für einen PC, wobei es sich um die empfohlene Adresse handelt. Für ein PG, die voreingestellte Adresse ist 0xCC000-0xCC407. Wie Sie vorgehen, um diesen Speicherbereich zu reservieren, hängt von Ihrem Speichermanager ab. Im folgenden geben wir Ihnen drei Beispiele zum Einstellen der Parameter für die MPI-Baugruppe. Bitte erstellen Sie eine Sicherungkopie von der Datei Config.sys, bevor Sie Änderungen eingeben.

Beispiel 1:  MPI-Baugruppe auf einem PG bzw. PC, auf dem Windows 3.1, Windows 3.11 oder Windows 95 installiert ist (kein STEP 7).

1. In der Datei CONFIG.SYS gibt es eine Zeile, die den Speichermanager lädt. 
   Zum Beispiel: DEVICE=EMM386.EXE X=E000-EFFF
2. Ergänzen Sie den neuen Parameter X=DC00-DCFF und speichern Sie die Datei.
3. Das Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen: DEVICE=EMM386.EXE  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

Beachten Sie, daß in diesem Beispiel davon ausgegangen wird, daß sich die MPI-Baugruppe an der Adresse 0xDC00 befindet, wobei es sich um die voreingestellte Adresse für die Karte PC ISA handelt. Sind die Einstellungen unterschiedlich, sollte der zu reservierende Adreßbereich entsprechend der Baugruppe eingerichtet werden.

Beispiel 2: MPI-Baugruppe auf einem PG bzw. PC, auf dem Windows 3.1, Windows 3.11 und STEP 7, Version 1.0 installiert sind.

1. In der Datei CONFIG.SYS gibt es eine Zeile, die den Speichermanager lädt. 
   Zum Beispiel: DEVICE=EMM386. NOEMS  EXE  X=E000-EFFF
2. Ergänzen Sie den neuen Parameter X=DC00-DCFF und speichern Sie die Datei.
3. Das Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen: DEVICE=EMM386.EXE  NOEMS  X=DC00-DCFF     X=E000-EFFF

Beachten Sie, daß in diesem Beispiel davon ausgegangen wird, daß sich die MPI-Baugruppe an der Adresse 0xDC00 befindet, wobei es sich um die voreingestellte Adresse für die Karte PC ISA handelt. Sind die Einstellungen unterschiedlich, sollte der zu reservierende Adreßbereich entsprechend der Baugruppe eingerichtet werden.

Beispiel 3: MPI-Baugruppe auf einem PG bzw. PC, auf dem Windows 95 und STEP 7, Version 2.1 installiert sind.

1. In der Datei CONFIG.SYS gibt es eine Zeile, die den Speichermanager lädt. 
   Zum Beispiel: DEVICE=EMM386.EXE   X=A000-BFFF  I=C000-CCFF  I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  
   FRAME=D000
2. Ändern Sie I=C000-CCFF  in  X=C000-CCFF und speichern Sie die Datei.
3. Das Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen: DEVICE=EMM386.EXE X=A000-BFFF  X=C000-CCFF 
   I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  FRAME=D000

Beachten Sie, daß in diesem Beispiel davon ausgegangen wird, daß sich die MPI-Baugruppe an der Adresse 0xCC00 befindet, wobei es sich um die voreingestellte Adresse für die Karte PC ISA handelt. Sind die Einstellungen unterschiedlich, sollte der zu reservierende Adreßbereich entsprechend der Baugruppe eingerichtet werden.

Sie können jetzt mit STEP 7-Micro/WIN arbeiten und dabei eine der seriellen Schnittstellen oder die MPI-Baugruppe verwenden.

Hinweis: Die oben aufgeführten Adreßbereiche sind Segmentbereiche, die von dem Treiberprogramm EMS (Speichermanager) verwendet werden. Ungefähr 4KB reservierter Bereich sind der MPI-Baugruppe zugeordnet.

