{Pour un affichage optimal avec le bloc-notes, sélectionnez Retour à la ligne automatique dans le menu Edition}

STEP 7 - MICRO/WIN (VERSION 2.0)
Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 1997

--------------- INSTALLATION ---------------

Fermez toutes les applications y compris la barre d'outils de MS Office avant d'installer STEP 7-Micro/WIN. Il faut que les autres applications utilisant le même jeu de fichiers système soient fermées afin de permettre l'installation correcte de STEP 7-Micro/WIN.

Environnement système requis :

*  Vous devez disposer d'au moins 8 Mo de mémoire vive (RAM) pour exécuter STEP 7-Micro/WIN.
*  Un ordinateur 486/33 MHz est recommandé (au minimum 386/25MHz).
*  Câble de communication PC/PPI pour connecter votre CPU S7-200
*  Souris Microsoft (recommandée)
*  Windows 3.1 & 3.11, Windows 95 ou Windows NT 3.51 ou plus
*  35 Mo d'espace libre sur le disque dur (recommandé)

Procédure d'installation :

Windows 95, Windows NT 4.0 ou plus
1. Insérez la disquette STEP 7-Micro/WIN 1 dans le lecteur A ou B.
2. Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez Exécuter.
3. Tapez A:\setup ou B:\setup selon le lecteur choisi dans l'étape 1.
4. Cliquez sur le bouton OK.
5. Suivez les instructions affichées pendant l'installation pour mener à bien la procédure.

Windows 3.1, Windows 3.11, Windows NT 3.51
1. Insérez la disquette STEP 7-Micro/WIN 1 dans le lecteur A ou B.
2. Sélectionnez la commande Fichier > Exécuter dans le Gestionnaire de programmes.
3. Tapez A:\setup ou B:\setup selon le lecteur choisi dans l'étape 1.
4. Cliquez sur le bouton OK.
5. Suivez les instructions affichées pendant l'installation pour mener à bien la procédure.


--------------- PROBLEMES CONNUS ET REMEDES --------------

1.  Si vous ouvrez un projet STEP 7-Micro/DOS (*.VPU), n'utilisez pas le même nom de fichier pour le projet STEP 7-Micro/WIN. En effet, STEP 7-Micro/WIN écrasera le fichier de commentaires STEP 7-Micro/DOS.

2.  En cas de problème lors de l'impression avec une imprimante couleur HP 660Cse, sélectionnez comme pilote d'imprimante le pilote HP Deskjet de base afin de remédier au problème. En cas de difficulté avec d'autres imprimantes, essayez d'utiliser un autre pilote d'imprimante.

3.  Si vous utilisez STEP 7-Micro/WIN sur une console de programmation PG 740 de Siemens et avez des problèmes de communication avec la CPU, des pilotes de communication plus récents sont nécessaires. Ces pilotes sont fournis sur les disquettes STEP 7-Micro/WIN. Pour remédier à ce problème, copiez-les (COMM.DRV et SERIAL.386) de la disquette 4 dans votre répertoire Windows\System.

4.  Utilisez le mode étendu avec Windows 3.1 ou 3.11 afin d'assurer un fonctionnement correct.

5.  Dans des versions précédentes de STEP 7-Micro/WIN, il était possible de créer certaines structures CONT qui ne sont plus autorisées maintenant dans l'affichage CONT. Si vous voyez la mention "Incorrect" pour le numéro de réseau, votre code est toujours là mais une situation s'est présentée dans laquelle le code LIST n'a pu être converti en programme CONT équivalent. Activez la vue LIST et modifiez-y le code afin que le réseau puisse être représenté en CONT.


--------------------- LANGUES --------------------

STEP 7-Micro/WIN utilise plusieurs boîtes de dialogue standard définies par Microsoft. Si vous affichez l'une de ces boîtes, elle apparaît dans la langue du système d'exploitation.


---------------- COMMUNICATION MPI ---------------

Définition des adresses de réseau STEP 7-Micro/WIN

De manière générale, il est recommandé de choisir parmi les adresses disponibles les valeurs inférieures pour les maîtres et les valeurs supérieures pour les esclaves. Sans qu’il s’agisse d’une obligation, il est tout de même préférable d’affecter des adresses consécutives aux maîtres d’un réseau. Ainsi, par exemple, en présence d’un réseau avec STEP 7-Micro/WIN, un TD200, un OP15 et plusieurs S7-200, vous affecterez l’adresse 0 à STEP 7-Micro/WIN, l’adresse 1 au TD200 et l’adresse 2 à l’OP15. Vous pourrez alors affecter les adresses 3, 4 et 5 aux automates S7-200 ou bien, si vous souhaitez que ces adresses restent disponibles pour des maîtres supplémentaires, les adresses à compter de 16.


TD 200/MPI

Il existe actuellement un problème lors du chargement vers ou depuis les CPU 215 ou 216 d'un programme important alors que le TD 200 interroge la CPU. L'erreur de dépassement du délai imparti en vigueur dans le TD 200 n'est plus appropriée pour ces nouveaux modèles de CPU. Un remède possible est de déconnecter temporairement le TD 200 du réseau, de charger le programme dans la CPU ou depuis la CPU, puis de reconnecter le TD 200 au réseau.


Configuration de la carte MPI avec STEP 7-Micro/WIN

Pour communiquer à l'aide de la carte MPI, le pilote MPI de STEP 7-Micro/WIN requiert que l'espace mémoire utilisé par la carte soit réservé (exclu) par le système. Cela empêche le gestionnaire de mémoire d'allouer cette zone à une autre application. L'exclusion de cette mémoire n'est pas obligatoire pour SIMATIC STEP 7, mais ce dernier fonctionne correctement que cette mémoire soit incluse ou exclue. 

L'espace mémoire utilisé par la carte MPI est sélectionné à l'aide de commutateurs sur la carte. La position par défaut des commutateurs est Commutateur 1 = hors fonction, Commutateur 2 = en fonction et Commutateur 3 = hors fonction. Cela correspond à un espace d'adresses par défaut de 0xDC000-0xDC407 sur un PC, ce qui est l'espace d'adresses recommandé. Sur une PG, la valeur par défaut est 0xCC000-0xCC407. La procédure d'exclusion de cet espace dépend du gestionnaire de mémoire utilisé. Vous trouverez ci-après trois cas comme exemples de configuration des paramètres de la carte MPI. Faites absolument une copie de votre fichier CONFIG.SYS avant d'y apporter des modifications.


Cas 1 : Carte MPI sur une PG ou un PC disposant de Windows 3.1, Windows 3.11 ou Windows 95 (sans que SIMATIC STEP 7 soit installé dans le système)

1. Cherchez une ligne de code similaire à celle ci-dessous dans le fichier CONFIG.SYS qui charge le gestionnaire de mémoire.
   Exemple : DEVICE=EMM386.EXE X=E000-EFFF
2. Ajoutez-y le nouveau paramètre X=DC00-DCFF et sauvegardez le fichier.
3. Le résultat final devrait apparaître comme suit : DEVICE=EMM386.EXE  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

Notez que cet exemple de configuration suppose que la carte MPI se situe à l'adresse 0xDC00 ce qui est la valeur par défaut pour la carte PC ISA. Si la configuration est différente, il faut changer la plage d'adresses à exclure afin qu'elle corresponde à la carte.

Cas 2 : Carte MPI sur une PG ou un PC disposant de Windows 3.1, Windows 3.11 et SIMATIC 
STEP 7 Version 1.0 installé dans le système

1. Cherchez une ligne de code similaire à celle ci-dessous dans le fichier CONFIG.SYS qui charge le gestionnaire de mémoire. 
   Exemple : DEVICE=EMM386. NOEMS  EXE  X=E000-EFFF
2. Ajoutez-y le nouveau paramètre X=DC00-DCFF et sauvegardez le fichier.
3. Le résultat final devrait apparaître comme suit : DEVICE=EMM386.EXE  NOEMS  X=DC00-DCFF  X=E000-EFFF

Notez que cet exemple de configuration suppose que la carte MPI se situe à l'adresse 0xDC00 ce qui est la valeur par défaut pour la carte PC ISA. Si la configuration est différente, il faut changer la plage d'adresses à exclure afin qu'elle corresponde à la carte.

Cas 3 : Carte MPI sur une PG ou un PC disposant de Windows 95 et SIMATIC STEP 7 Version 2.1 installé dans le système

1. Cherchez une ligne de code similaire à celle ci-dessous dans le fichier CONFIG.SYS qui charge le gestionnaire de mémoire. 
   Exemple : DEVICE=EMM386.EXE   X=A000-BFFF  I=C000-CCFF  I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  
   FRAME=D000
2. Changez I=C000-CCFF  en  X=C000-CCFF et sauvegardez le fichier.
3. Le résultat final devrait apparaître comme suit : DEVICE=EMM386.EXE X=A000-BFFF X=C000-CCFF 
   I=CD00-DFFF  X=E000-EFFF  FRAME=D000

Notez que cet exemple de configuration suppose que la carte MPI se situe à l'adresse 0xDC00 ce qui est la valeur par défaut pour la carte PC ISA. Si la configuration est différente, il faut changer la plage d'adresses à exclure afin qu'elle corresponde à la carte.


Il est maintenant possible de faire fonctionner STEP 7-Micro/WIN en utilisant l'une des interfaces série ou la carte MPI.

Remarque : Les plages d'adresses indiquées ci-avant sont des plages de segments utilisés par le programme pilote EMS (gestionnaire de mémoire). Environ 4 Ko de l'espace réservé sont alloués à la carte MPI.

