Υλικό Φυσικής-Χημείας	Στερεό
	Ένα σύστημα σε ισορροπία.



[bookmark: _GoBack]Το σύστημα του σχήματος ισορροπεί, με την ομογενή ράβδο ΑΒ, μάζας Μ=2kg, να σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,6, με το οριζόντιο επίπεδο. Με ένα αβαρές νήμα, το οποίο έχουμε περάσει από τροχαλία, ακτίνας R=0,3m και μάζας επίσης Μ, έχουμε συνδέσει το άκρο Α της ράβδου με υλικό σημείο Σ μάζας m=0,4kg, ενώ η γωνία που σχηματίζει το νήμα με την ράβδο είναι ίση με 2θ. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, που περνά από το κέντρο της, με τον οποίο εμφανίζει τριβές.
i) Να μελετηθεί η ισορροπία της ράβδου, υπολογίζοντας την τριβή που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο, καθώς και την δύναμη F που δέχεται από το νήμα, στο άκρο  της Α.
ii) Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται η τροχαλία από τον άξονά της.
iii) Πόση είναι η ροπή των τριβών που ασκούνται στην τροχαλία από τον άξονα περιστροφής της και της εξασφαλίζουν την μη περιστροφή της;
Δίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:

Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο, όπου η τάση του νήματος F έχει αναλυθεί σε μια οριζόντια και μια κατακόρυφη συνιστώσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Fx σχηματίζει γωνία θ τόσο με το νήμα, όσο και με τη ράβδο. Από τη συνθήκη ισορροπίας της ράβδου παίρνουμε:
ΣFx=0 → Fx-Τ=0 → F∙συνθ = Τ (1)
ΣFy=0 → Fy+Ν-w =0 → F∙ημθ +Ν – Μg =0 (2)
Στ=0 → ΣτΑ=0 → Ν∙ℓ∙συνθ -Τ∙ℓ∙ημθ -Μg∙ ½ ℓ∙συνθ =0 (3)
Με αριθμητικές αντικαταστάσεις στις (2) και (3) και λαμβάνοντας υπόψη την (1) παίρνουμε:
F∙0,6+ Ν=20 (2α)
Ν∙0,8-F∙0,8∙0,6= 20∙ ½ ∙0,8 (3α) 
Ν=15Ν και F = 25/3 Ν

Και επιστρέφοντας στην (1) βρίσκουμε:



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται σε τροχαλία και σώμα Σ, όπου F΄ η τάση του αριστερού τμήματος του νήματος, ίσου μέτρου με την δύναμη F, που υπολογίσαμε παραπάνω. 
Εξάλλου η γωνία που σχηματίζει το αριστερό νήμα με την οριζόντια διεύθυνση είναι ξανά θ, οπότε για τις συνιστώσες της F΄ έχουμε:
Fx΄=F΄∙συνθ =F∙συνθ =Fx= 20/3 Ν
Fy΄= F΄∙ημθ =F∙ημθ =Fy=5Ν.
Από την ισορροπία του σώματος Σ παίρνουμε:
ΣF=0 → F1=wσ = mg =0,4∙10Ν=4Ν
Οπότε το νήμα ασκεί στην τροχαλία την δύναμη F1΄=4Ν με φορά προς τα κάτω, όπως στο σχήμα. 
Παίρνουμε τώρα την ισορροπία της τροχαλίας:
ΣFx=0 → Fα,x-Fx΄=0 → Fα,x=Fx΄=20/3Ν   (4)
ΣFy=0 → Fαy -wτ-Fy΄-F1΄ =0 → Fαy = wτ+ Fy΄+F1΄=20Ν+5Ν+4Ν=29Ν   (5)
Στ=0 → Στο=0  (6)
[image: ] Οπότε (με βάση και το διπλανό σχήμα, για πιο ξεκάθαρη εικόνα!!!) έχουμε:

 και


Επιστρέφοντας στην σχέση (6) για την ισορροπία των ροπών που δέχεται η τροχαλία και έχοντας υπολογίσει και την δύναμη που δέχεται από τον άξονα περιστροφής, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι με βάση τις δυνάμεις που έχουν σημειωθεί στο σχήμα, η τροχαλία ισορροπεί και στροφικά, γράφοντας (οι αριστερόστροφες ροπές θετικές):

 →


Συνεπώς για την εξασφάλιση της ισορροπίας, απαιτείται και κάποια άλλη ροπή και αυτή πρέπει να είναι ροπή ζεύγους . Τέτοια ροπή μπορεί να ασκεί μόνο ο άξονας λόγω τριβών:



→



Με κατεύθυνση πάνω στον άξονα και φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα.

dmargaris@gmail.com
1
www.ylikonet.gr
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