Υλικό Φυσικής-Χημείας	Στερεό
	Μια τετράγωνη πλάκα που δεν ανατρέπεται…



Μια ομογενής τετράγωνη πλάκα πλευράς α=1m και μάζας 50kg (w=500Ν) ηρεμεί όρθια, σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μs=μ=0,3. Ασκούμε στην κορυφή Α μια  δύναμη F, κάθετη στη διαγώνιο ΑΓ, όπως στο σχήμα.
i)   Αν η δύναμη F έχει μέτρο F=100Ν, να υπολογιστούν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στην πλάκα και να βρεθούν οι ροπές τους ως προς το κέντρο της Ο.
ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση της κορυφής Α, αν αυξήσουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή F1=170Ν.
iii) Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το κέντρο μάζας Ο της πλάκας, χωρίς να αρχίσει η πλάκα να ανατρέπεται και για ποια τιμή της ασκούμενης δύναμης θα συμβεί αυτό; 

Απάντηση:
Αν η δύναμη F είναι κάθετη στη διαγώνιο ΑΓ, τότε σχηματίζει γωνία θ=45° με την πλευρά ΑΒ και αναλύοντάς την σε δύο συνιστώσες (οριζόντια και κατακόρυφη) παίρνουμε:

	 
Αφού το σχηματιζόμενο παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο.
Αυτό που δεν ξέρουμε, είναι τι θα κάνει η πλάκα;
· Μήπως εγκαταλείψει το επίπεδο κινούμενη προς τα πάνω, έστω πλάγια; Η συνιστώσα Fy είναι πολύ μικρότερη του βάρους, οπότε δεν πρόκειται να συμβεί!
· Μήπως η πλάκα επιταχυνθεί προς τα δεξιά; Από την ισορροπία στην κατακόρυφη  διεύθυνση παίρνουμε:

ΣFy=0 → Fy+Ν=w → 
Αλλά τότε η μέγιστη στατική τριβή, ίση με την τριβή ολίσθησης έχει μέτρο:
Τορ=Τολ=μ∙Ν=0,3∙430Ν=129Ν

Ναι, αλλά τότε η δύναμη Fx δεν μπορεί να «υπερνικήσει» την τριβή και να προκαλέσει την προς τα δεξιά επιτάχυνση, συνεπώς η τριβή θα είναι στατική με μέτρο Τs=Fx=70Ν και η πλάκα θα ισορροπήσει μεταφορικά.
· Μήπως η πλάκα αρχίσει να περιστρέφεται; Ας υποθέσουμε ότι η πλάκα, εξαιτίας της άσκησης της δύναμης, θα περιστραφεί δεξιόστροφα, αλλά τότε θα πρέπει να αρχίσει να ανασηκώνεται, οπότε η κάθετη αντίδραση του επιπέδου θα ασκείται στην κορυφή Γ. Αν πάρουμε τις ροπές ως προς το κέντρο μάζας Ο, θα έχουμε για τα μέτρα δεξιόστροφων και αριστερόστροφων:

(από Π.Θ.  )

Στδεξ=
Σταρ=Ν∙ ½ α = 430∙0,5Νm =215Ν∙m
Πράγμα άτοπο, αφού με Σταρ > Στδεξ και η πλάκα θα αρχίσει να στρέφεται δεξιόστροφα! Άρα δεν θα υπάρξει περιστροφή και τελικά η πλάκα θα ισορροπεί.
Όσον αφορά τις ροπές των ασκούμενων δυνάμεων, ως προς το κέντρο Ο, θεωρώντας τις αριστερόστροφες ροπές ως θετικές, έχουμε:


Αλλά αφού η πλάκα ισορροπεί, η συνολική ροπή θα είναι μηδενική, συνεπώς:
Στο=0 → τw+τF+τΤ+τΝ=0 → τΝ= - τF-τΤ ≈+105Ν∙m

(Ο φορέας της Ν απέχει κατά x  από το κέντρο Ο, όπου τΝ=Ν∙x →   )

Αν F1=170Ν, τότε , οπότε ΣFy=0 ή


Τ1ορ=Τ1ολ=μ∙Ν1 =0,3∙380Ν=114Ν
Αλλά τότε η πλάκα επιταχύνεται προς τα δεξιά με επιτάχυνση:


Το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι, εκτός της μεταφορικής κίνησης, μήπως η πλάκα ανατρέπεται, αποκτώντας και γωνιακή επιτάχυνση; Δεν θα αρχίσει να στρέφεται αν ο φορέας της κάθετης αντίδρασης απέχει κατά x1< ½ α από το κέντρο Ο. Αν υποθέσουμε ότι ισορροπεί, τότε:





Συνεπώς η πλάκα εκτελεί μεταφορική κίνηση και η κορυφή Α έχει επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση του κέντρου μάζας Ο, δηλαδή αΑ=0,12m/s2.

Η μέγιστη επιτάχυνση της πλάκας θα είναι αυτή όπου η αντίδραση του επιπέδου ασκείται στην κορυφή Γ, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι η πλάκα «είναι έτοιμη» να περιστραφεί και στηρίζεται στο έδαφος, μόνο στην κορυφή Γ. Έστω αυτό συμβαίνει με την επίδραση κατάλληλης δύναμης μέτρου F2 οπότε έχουμε την μέγιστη μεταφορική επιτάχυνση κέντρου μάζας, χωρίς να στρέφεται η πλάκα. Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα λαμβάνοντας υπόψη ότι F2x=F2y παίρνουμε:
ΣFx=m∙αx→  F2x -Τ2 = m∙α2x  (1)
[bookmark: _GoBack]ΣFy= 0 →  F2y +Ν2 = w  (2) και

Στο=Ιcm∙αγων=0 →   (3)
Από (2) και (3) παίρνουμε Ν2=μΝ2 + 2( w - Ν2 ) οπότε:

	 →
Με αντικατάσταση στις παραπάνω σχέσεις παίρνουμε:


Αλλά τότε η (1) μας δίνει την μέγιστη δυνατή επιτάχυνση:

	 
Η παραπάνω επιτάχυνση επιτυγχάνεται όταν η δύναμη F2 πάρει την τιμή:

	 
dmargaris@gmail.com
1
www.ylikonet.gr
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