1º LISTA DE EXERCICIOS DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL

1 – O que é eletrônica de potência?
2 - Um reostato de 20( está ligado a uma carga resistiva de 30(. Se a fonte de tensão for de 120V, determine a potência dissipada pelo reostato. 

3 – Uma chave controla um aquecedor de 20( conectado a uma fonte AC de 208V. Se a chave estiver ligada, determine a potência consumida pelo aquecedor e pela chave.

4 – A figura abaixo mostra uma chave ideal sem perdas por chaveamento. Se a queda de tensão no estado ligado é for de 2,0V e acorrente de fuga for de 1mA, calcule a perda de potência na chave quando ela estiver:

a) ligada;

b) desligada.
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5 – Se a fonte de tensão do circuito do exercício 4 for de 150V e a resistência de carga for de 1(, calcule a perda na condução, a perda por chaveamento e as perdas totais para os ciclos de trabalho e para as freqüências dadas nas tabelas. Considerando Vce(sat)=1,1V, tsw(on)=1,0(s e tsw(off)=1,5(s.
	F
	Ciclo
	Perdas

	
	
	Trabalho
	Chaveamento
	total

	1kHz
	20%
	
	
	

	1kHz
	50%
	
	
	

	1kHz
	75%
	
	
	

	2kHz
	20%
	
	
	

	2kHz
	50%
	
	
	

	2kHz
	75%
	
	
	


 6 – Se a fonte de tensão do exercício 4 for de 120V e a resistência de carga for de 10(, calcule a perda de potência por chaveamento quando tsw=1(s e quando o transistor passar de ligado para desligado e vice-versa com uma freqüência de 5kHz.
7 - Que tipo de semicondutor é utilizado em diodos de potência?
8 - Defina o valor PIV de um diodo?

9 – No circuito abaixo, determine Id. Qual a tensão inversa máxima nos terminais do diodo?
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10 – No circuito mostrado abaixo, determine I1. I2, Id e Vd.
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11 - No circuito mostrado abaixo, determine I, Id1 e Id2.
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12 – No circuito mostrado na figura abaixo, determine:
a) a corrente direta máxima que passará pelo diodo

b) a tensão inversa máxima que o diodo deve suportar
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13 – Faça uma lista dos terminais de um transistor bipolar de junção.

14 – Uma chave IGBT controla a potência para uma carga resistiva de 15(. A fonte de tensão Dc VS=440V, Vce(sat)=1,5V, a freqüência de chaveamento é de 2kHz, ton=20(s e o ciclo de trabalho é igual a 0,6. Determine:

a) o valor nominal mínimo de corrente IGBT

b) a perda de potência no estado ligado

c) a perda de potência na ligação da chave. 
15 – Para que é usado o terminal B2 em um UJT?

16 – Uma chave BJT controla a potencia DC para uma carga resistiva de 5(. A fonte de tensão DC VS=120V, Vce(sat)=1,5V, a resistência de base é de 1,5( e a  tensão de polarização de base Vbb=5V. Se a freqüência for de 5kHz com tsw(on)=1(s e tsw(off)=1,5(s, determine:
a) (
b) a perda de potencia no BjT

17- Uma Chave BjT controla a potencia DC para uma carga resistiva de 5 (. Se a Fonte de tensão DC VS= 120 V, V,CE(Sat)=1,2V e o tempo de ligação for de1(s, determine:
a) As perdas do BjT no estado ligado

b) A perda de energia no BjT durante o tempo de ligação da chave

18-Na figura abaixo Vcc= 200V, Rc= 20(, Rb=5(, (=30 e Vbe=0,6V quando a chave  está ligada. Determine a tensão mínima de entrada necessária para ligar a chave.
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19- Na figura do exercício 18, Vcc=300V e Rc = 20(.O BJT é passado para o estado ligado e desligado com uma freqüência com uma freqüência de 2kHz, sendo tsw(on)=10(s, tsw(off) = 1,2 (s e Vce(Sat)= 1,6V.Determine as perdas totais de potencia por chaveamento.

20 – Uma chave  MOSFET controla a potência para uma carga resistiva de 5(. A fonte de tensão DC VS=120V, Rds(on)=0,1(, a freqüência de chaveamento é de 25kHz, ton=150(s e o ciclo de trabalho é igual a 0,6. Determine:
a) a perda de energia durante o estado ligado.

b) a perda de potência na chave no estado ligado
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