2º LISTA DE EXERCICIOS DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL

1 – Duas condições devem ser atendidas para fazer com que um SCR passe para o estado ligado. Quais são elas?
2 – Determine os valores médios e RMS na forma de onda de onda mostrado abaixo usando o método de aproximação. Im=80ª, to=4ms e T=20ms.
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3 – Determine a corrente RMS de um SCR quando a corrente média DC for de 120ª, com um ângulo de condução (=20, sabendo que o fator de forma para este ângulo é de 5.

4 – Determine os valores de um circuito snubber RC quando o SCR tiver os seguintes valores nominais:
Vdrm=200V

(dv/dt)=200V/(s

(di/dt)=100ª/(s

RL=10(
5 – Desenho o símbolo de um Triac e identifique seus componentes.
6 – Descreva a operação de um GTO.

7 – Esboce as características V-I de um Diac.

8 – Defina um retificador.
9 – Faça um desenho esquemático de um retificador de meia-onda e explique sua operação.

10 – Um retificador de meia-onda tem uma tensão média de saída igual a 120V. Determine o valor nominal da PIV necessário para o diodo.

11 – Um retificador de meia-onda tem uma fonte de tensão igual a 120V. Se a resistência de carga for de 20(, determine:

a) a tensão média na carga;

b) a corrente máxima no diodo;

c) a corrente média no diodo;

d) o valor nominal da PIV para o diodo;

e) a potência média na carga;

f) o fator de ondulação;

g) o fator de forma.

12 – Um retificador meia-onda com uma carga indutiva e um FWD (diodo de retorno) tem uma tensão de entrada de 120V, uma resistência de carga de 5( e uma carga com indutância de 20mH. Determine;

a) a tensão média na carga;

b) a corrente média na carga;

c) os valores nominais de corrente e tensão do diodo.

13 -  Quais são as principais vantagens de um retificador de onda completa em relação a um de meia-onda?

14 – Em um retificador de onda completa com terminal central, VS=208V e a resistência de carga R=100(. Determine:
a) a tensão máxima na carga;

b) a tensão média na carga;

c) a corrente máxima no diodo;

d) a corrente média no diodo;

e) o valor nominal da PIV para o diodo;

f) o valor RMS da tensão de saída;

g) o fator de ondulação.

15 -  Quais são as vantagens de um retificador de seis-pulsos sobre um retificador trifásico?
16 – Desenhe o esquema e a forma de onda de saída de um retificador de três pulsos.

17 – Um retificador de três pulsos fornece 20A para uma carga resistiva. Se a tensão DC na carga for de 120V, determine:

a) a corrente média no diodo;

b) o valor nominal da PIV de cada diodo;

c) a corrente RMS no diodo.

18 – Um retificador de seis-pulsos alimenta  8,8kW para uma carga resistiva. Se a tensão DC na carga for de 220V, determine:

a) a corrente média no diodo;

b) o valor nominal da PIV de cada diodo;

c) a corrente RMS no diodo.

19 – Um retificador de três-pulsos alimenta uma carga resistiva de 10( a partir de uma fonte de 220V. Determine:

a) a tensão média na carga;

b) a corrente média na carga;

c) a corrente máxima na carga;

d) o valor nominal da PIV do diodo;

e) a corrente máxima no diodo;

f) a potência média na carga.

20 – Um retificador de seis-pulsos alimenta uma carga resistiva de 20( a partir de uma fonte de 220V. Determine:

a) a tensão média na carga;

b) a corrente média na carga;

c) a corrente média no diodo;

d) o valor nominal da PIV do diodo;

e) a potência média na carga.

