Upozorneni :                                                           
                                                                       
            1. na stare verzi plosneho spoje (1.1) je chyba !! pin 15 obvodu 
               74157 je potreba pripojit nikoli na Vcc, ale na GND !!  
                                                                       
            2. Nikdo neruci, ze programator funguje opravdu na vsech   
               paraelnich portech. To je dano jednoduchosti zapojeni   
               a spatnou konstrukci paraelniho portu, ktery neni schopny
               generovat spravne dlouhe impulsy bez dalsich zakmitu... 
               Dle mych zkusenosti to funguje na 90 % paraelnich portu.
                                                                       
            3. Tohle je uz fakt nova verze, plne funguje uz i ERASE chipu
               Nerucim, zda to bude v nezmenene verzi fungovat i AT1051 
               ( casem v nove verzi dodelam i tyhle drobnosti - poslu vam ji
                                                                            
                                                                            
            4. Behem vsech operaci se v horni casti zobrazuje spousta "nesmyslu " 
               Je to vypis nastaveni pro atmela, v dalsi verzi vas toho zbavim. 
                                                                            
                                                                        
            5. Tenhle cely system jsme delali bez naroku na jakoukoli   
               odmenu, ale kdyz se ozvete, neco nam date a nebo nam s   
               necim pomuzete, zlobit se nebudem.....                   
                                                                        
            6. Prectete si soubor FSg.txt, mozna vas to bude zajimat    
                                                                        
                       Jan Rehak & Vladislav Myslik.                    
                                                                        
Fido:     2:420/100.250      Home Page: http://cs.felk.cvut.cz/~rehakj/ 
                                                                        
Internet: rehak@bajt.cz nebo  rehakj@cs.felk.cvut.cz                    
                             xmyslik@cs.felk.cvut.cz                    
                                                                        
                                                                        
                                                       FCg  5.01.1997   
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
