Bilingual: English/German ; Zweisprachig: Englisch/Deutsch
-----------------------------------------------------------------

Application: Modem
Driver Version: 2.30.2027.2


Installation:

Initial setup:
- insert Driver Disk, select "Amilo M", "Windows ME" 
  and push button in the lower left
- select "Modem" and click "setup" button
- reboot


Driver update:
- insert Driver Disk, select "Amilo M", "Windows ME" 
  and push button to reveal driver collection
- select "Modem" and click "Copy to harddisk" button
- after completed copying quit driver cd menu
- right-click "My Computer", select "Properties"
- Click "Device Manager" tab, "Modem". 
- Double-click "HSP56 MR" 
- Select "Driver", "Update Driver".
- Select "Specify the location of the driver (Advanced)" then "Next".
- Click "Specify a location".
- Click "Browse"
- Choose location where the Modem driver files are stored.
- Click "Ok", "Ok", "Yes".
- Click "Finish".
- Restart the system.

-----------------------------------------------------------------------------

Anwendung: Modem
Treiberversion: 2.30.2027.2


Installation:

Ausgangs-Setup
- Legen Sie die Treiber CD ein, wählen Sie "Amilo M", "Windows ME" aus,
  und drücken Sie den Knopf unten links
- Wählen Sie "Modem" aus und klicken Sie den "Setup"-Knopf
- Rebooten Sie.

Treiber-Update:

- Legen Sie die Treiber CD ein, wählen Sie "Amilo M", "Windows ME" aus,
  und drücken Sie den Knopf der die Treiberauswahl anzeigt
- Wählen Sie "Modem" und klicken Sie den "Auf Festplatte kopieren"-Knopf
- nach dem Fertigstellen des Kopiervorgangs, verlassen Sie das Treiber-CD-Menü
- Rechtsklick auf "Arbeitsplatz", wählen Sie "Eigenschaften"
- Klicken Sie auf "Gerätemanager"-Karte , "Modem".
- Doppelklicken Sie "HSP56 MR" .
- Wählen Sie "Treiber", "Treiber aktualisieren".
- Wählen Sie "Geben Sie den Speicherort der Treiber an (erweitert)", dann "Weiter".
- Klicken Sie "Geben Sie einen Speicherort an."
- Klicken Sie "Durchsuchen"
- Wählen Sie den Speicherort der Modem-Treiberdateien.
- Klicken Sie "OK","OK","Ja"
- Klicken Sie "Fertigstellen".
- Starten Sie das System neu.
