                                  UNIVERSIDAD ADVENTISTA

                                 [image: image1.emf]

 DEPARTAMENTO DE FISICA

                                  MARIELA REYES LOYOLA.

                       DIFERENCIAS ENTRE   MASA  Y  PESO

	CONCEPTO  FISICO
	MASA
	PESO



	MAGNITUD
	ESCALAR


	VECTORIAL

	CONCEPTO 
	CANTIDAD DE MATERIA QUE POSEE EL CUERPO
	FUERZA CON QUE LA TIERRA ATRAE A LOS CUERPOS 

	FORMULA


	  . m   =   F / a 
	  P  =  m * g



	INSTRUMENTO


	BALANZA


	DINAMOMETRO

	TIENE
	MODULO ( NUMERO)
	MODULO, DIRECCION, SENTIDO

PUNTO DE APLICACION

	PUEDE SER


	NO SE REPRESENTA
	REPRESENTADA A ATRAVES DE UN VECTOR

	UNIDAD DE MEDIDA


	KILOGRAMO ( Kg)

GRAMO ( Gr )

LIBRAS  ( L b )

ONZAS   ( Onz )

Unidad Técnica de Masa (U.T.M.)    
	NEWTON  ( N )

DINA  ( d )

KILOPONDIO ( Kpd )

KILOGRAMO  FUERZA(Kg) 



	CONVERSIONES


	1 KG  =  1000 Gr

1 Lb   =   454  Gr

1 Onz =   26,54 Gr

1 U.T.M. = 9,8  Kg
	 1 N  =  100.000 d

 1 Kpd = 9,8 N

 1  Kgr = 9,8 N




                    UNIVERSIDAD ADVENTISTA

                   DEPARTAMENTO DE FISICA

                   MARIELA REYES LOYOLA.
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TEMA:  DIFERENCIA ENTRE MASA Y PESO
INTRODUCCION

Comprendiendo la diferencia que existe entre masa y peso utilizará el Dinamómetro que le servirá para medir el peso para diversas masas. Las unidades de medición también son diferentes, para masa kilogramo y gramo y para peso Newton y Dinas

Entregar informe grupal al final de la clase

ACTIVIDADES:
0.    Construir Dinamómetro de acuerdo a indicaciones dadas

1. Observe todas las características del dinamómetro y  regístrelas (6)

2. Compare e indique diferencias que existen con respecto a la balanza  que Ud. Conoce  (6)

3. Considere una de las masas de las que dispone 100 (Gr)  y mida su  peso en  las siguientes condiciones:  ¿Qué Concluye?

	Posición del dinamómetro
	 Valor del peso

	Vertical
	

	Horizontal
	

	Invertido
	


4. Determinar peso para los diferentes elementos que dispones, agrega un llavero y otro elemento no-de 

demasiada masa para evitar dañar el instrumento. Registra cada uno de los datos:

	Masa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aceleración
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Realizar un gráfico con los datos obtenidos   la masa en la horizontal y en la vertical el peso

6. Determinar el valor de la aceleración de la gravedad  (Recuerda que debes expresar todo en unidades del MKS (Metro, Kilogramo, Segundo) para que la aceleración corresponda a  ( m/seg2 )    g =  P/ m

7.
Escribir a lo menos 6 diferencias entre masa y peso

8    Explica  variación registrada en  las mediciones de acuerdo a las diversas posiciones del dinamómetro

9.    La línea  marcada en su gráfica ¿Qué concepto físico corresponde?

10.  Expresa la relación que existe entre masa y peso en función de “Tanto y Cuánto” o  “A mayor cantidad de

        ….. también es ……………  “ 

11.  Hallar el peso para 3 datos de masa que Ud.  quiera dar aquí en tierra

AUTOEVALUACION
Escriba a lo menos 4 conclusiones generales del laboratorio realizado

Registre  2  Sugerencias para laboratorios  futuro

         P  =  m * g         con   g = 9,8 ( 10 )   m / S 2         g = 980 (1000) Cm / S 2
             N  =  Kg  *  m  /  S 2                  

        gr  :  1000 Kgr         d  : 100.000 N 

              TABLA DE DATOS REALES MEDIDOS CON EL DINAMOMETRO

	Objeto
	Masa (gr)
	Masa (Kgr)
	Peso (d)
	P ( N)
	g  ( Cm / S2)
	g   ( m / S2)

	1 de $ 100


	 8,9
	0,0089
	8.722
	0,08722
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	2 de $ 100


	17.8
	0,0178
	17.444
	0,17444
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	3 de $ 100


	26,7
	0,0267
	26.166
	0,26166
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	4 de $ 100


	35,6
	0,0356
	34.888
	0,34888
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	5 de $ 100


	44,5
	0,0445
	43.610
	0,4361
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	6 de $ 100


	53,4
	0,0534
	52.332
	0,52332
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	7 de $ 100


	62,3
	0,0623
	61.054
	0,61054
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	8 de $ 100


	71,2
	0,0712
	69.776
	0,69776
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	9 de $ 100


	80,1
	0,0801
	78.498
	0,78498
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	10 de $ 100


	89
	0,0890
	87.220
	0,8722
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	11 de $ 100


	97,9
	0,0979
	95.942
	0,95942
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10

	12 de $ 100


	106,8
	0,1068
	104.664
	1,04664
	980 ~  1000              


	9,8 ~ 10


FORMA DE EXPRESAR  CM  DE LA ELONGACION DEL RESORTE  A   N  ( NEWTON)

EJEMPLO                                       Luego si ;                                               Entonces
 12 Monedas  =  6 Cm                      12  Monedas  =    1 N                       1 N   =   12 Momedas  =      6  Cm

  1       “           =    X                           1       “           =     X                    0,008 N  =    1 Moneda     =    0,5 Cm

                  X =   6 / 12                                       X  =   1 / 12                      

                  X  =  0,5  Cm                                   X   =   0,0 83333333 N ~ 0,08 N
