Modelo Perfil de Proyecto Comunitario de Letrinas Secas con Colector Solar.
1.-
Nombre del Proyecto: 
Instalación de Letrinas Secas con Colector Solar en la 





Comunidad Los Cedros.________________________

Nombre del Comité o grupo de interés:__COCODE___ COEDUCAS___ Maestros
Ubicación del Proyecto:  
Aldea:__________Caserío: ____________ Cantón: __________ Otro​​​​__________
Municipio:_____________________ Departamento: _______________________

Población Beneficiada en la Comunidad:

Población de la Comunidad:

Mujeres:_______________Hombres:_____________Total Población:__________

Niñas Escolares: ________Niños Escolares:________Total Escolares:__________

Servicios Públicos en la Comunidad:

Carretera:___________ Energía Eléctrica:__________Agua Potable:___________

2.-
Justificación del Proyecto:

Dotar de un mejor saneamiento e higiene a la población de la comunidad, e indirec
tamente a la población escolar de alumnos y maestros._______________________
3.-
Objetivo:


Que los hogares de la comunidad Los Cedros, cuente con un mejor saneamiento e higiene, y transfieran buenos hábitos de salud, como efecto multiplicador de un ambiente saludable y bienestar, a otros hogares de la comunidad y comunidades vecinas___________________
4.-
Meta:


Construir 5 letrinas, del modelo secas con colector solar, en igual numero de hogares, para promocionarlas, evitar la contaminación del manto freático o aguas subterráneas muy cercanas a la superficie, además de ser buena alternativa agrícola.___________________
5.-
Oferta:


Actualmente el Plan de Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el patrocinio de UNICEF y/o otros entidades involucradas en el saneamiento de las comunidades, están apoyando este tipo de proyectos.__________________________
6.-
Demanda:


La comunidad representada por el COCODE, el COEDUCA, los maestros y los escolares, están preocupados, porque el saneamiento y la higiene en la comunidad no son propicios para un ambiente saludable, y el agua subterránea en la comunidad está muy cerca de la superficie._________________________________________________________ ______
7.-
Descripción del Proyecto:


Consiste en la colocación de cinco tazas de letrinas de fibra de vidrio con plancha y separador de orina de un metro por un metro; pegada con pasta de cemento sobre una cámara de blocks de un metro por cada lado, con una prolongación de un metro por setenta centímetros, donde descansa la plancha solar. Se construye una caseta para privacidad de los usuarios.______________________________________________________________
8.-
Costo del Proyecto:


Fondos externos 35%, para cubrir los materiales de lámina, plancha y taza de fibra de vidrio, plancha solar y tubos negros pvc de 4”, transporte al DAS.

Fondos MSPYAS 05%, supervisión, seguimiento y educación sanitarias.

Fondos Municipales 35%, para cubrir en parte materiales como cemento, hierro, madera, pago de mono de obra califica y transporte de materiales del DAS a la comunidad.


Fondos Comunitarios 25%,  para cubrir mano de obra en limpia, chapeo, forro e implementación de la letrina.


Presupuesto:


Aporte externo.
	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	5 letrinas de fibra de vidrio de 1 mt x 1 mt
	Q.500.00
	Q.2500.00

	2
	5 planchas solar de 1 mt x 0.70 mt.
	Q.050.00
	Q.250.00

	3
	30  láminas de zinc de 6 pies, calibre 28
	Q.045.00
	Q.1350.00

	4
	1 viaje de transporte de materiales al DAS
	Q.1500.00
	Q.1500.00

	
	   
	
	


Aporte MSPYAS.
	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	2 supervisiones, seguimiento y educación
  sanitaria
	Q.1200.00
	Q.2400.00



Aporte municipal.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	15  reglas de madera de 1”x 3”x 8’ de largo
	Q.8.00
	Q.120.00

	2
	20 reglas para párales de 2” x 2” x 8’ de largo
	Q10.67
	Q.213.40

	3
	 10  sacos de cemento
	Q.42.00
	Q420.00

	4
	 10  varillas de hierro de ¼”
	Q.10.00
	Q.100.00

	5
	 10  libras de clavo de lamina 
	Q.05.00
	Q.50.00

	6
	7.5  libras de clavo normales de 3”
	Q.05.00
	Q.37.50

	7
	7.5 libras de clavo normales de 4”
	Q.05.00
	Q.37.50

	8
	2.5 metros de arena de río
	Q.120.00
	Q.300.00

	9
	60 blocks de cemento 15 x 15 x 20
	Q.03.00
	Q.180.00

	10
	10  libras de alambre de amarre No. 18
	Q.06.00
	Q.60.00

	11
	 2  viajes de transporte de materiales del DAS 

   a la comunidad.
	Q.500.00
	Q.1000.00

	12
	10 jornales de mano de obra calificada
	Q.100.00
	Q.1000.00


Aporte comunitario.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	10 jornales de mano de obra no calificada
	Q.50.00
	Q500.00


Resumen del Costo y Aporte.
	No.
	Concepto:
	%
	Costo Sub Total

	1
	Fondos externos
	35      47
	Q.5600.00

	2
	Fondos MSPAS
	05     20
	Q.2400.00

	2
	Fondos municipales
	35     29
	Q.3518.40

	3
	Fondos comunitarios
	25     04
	Q.500.00

	Costo Total del Proyecto
	100  100
	Q.12,018.40
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