Modelo Perfil de Proyecto Escolar de Baterías de Letrinas Lavables, Mingitorios, Tanque de Agua Aéreo con Torre y Fosa Séptica o Biodigestor.
1.-
Nombre del Proyecto: 
Instalación de Baterías de Letrinas Lavables, Mingitorios, Tanque de Agua Aéreo con Torre y Fosa Séptica o Biodigestor Escuela Aguas Claras.

Nombre del Comité o grupo de interés:__Maestros__COEDUCAS___COCODE_ 
Ubicación del Proyecto:  
Aldea:__________Caserío: ____________ Cantón: __________ Otro​​​​__________
Municipio:_____________________ Departamento: _______________________

Población Beneficiada en la Escuela:

Niñas Escolares: ________Niños Escolares:________Total Escolares:__________

Población de la Comunidad:

Mujeres:_______________Hombres:_____________Total Población:__________

Servicios Públicos en la Comunidad:

Carretera:___________ Energía Eléctrica:__________Agua Potable:___________

2.-
Justificación del Proyecto:

Dotar de un mejor saneamiento e higiene a la población escolar de alumnos y maestros.__________________________________________________________

3.-
Objetivo:


Que la comunidad escolar de la Escuela Aguas Claras, cuente con un mejor saneamiento e higiene y transfieran buenos hábitos de salud, a su hogar como efecto multiplicador de un ambiente saludable y bienestar._________________________
4.-
Meta:


Construir una batería de letrinas y mingitorios lavables, tres letrinas lavables para niñas y dos letrinas con tres mingitorios lavables para niños, un tanque aéreo con torre para almacenar agua y un tanque para fosa séptica o biodigestor, letrinas para niñas separadas de las letrinas de los niños, para que ayude a la sostenibilidad de las niñas en la escuela, durante sus períodos mensuales especialmente.________________________________
5.-
Oferta:


Actualmente el Plan en Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el patrocinio de UNICEF y/o otras entidades, involucradas en el saneamiento de las comunidades, están apoyando este tipo de proyectos.
6.-
Demanda:


La comunidad escolar de maestros, los alumnos, las COEDUCAS y COCODES, están preocupados, porque el saneamiento y la higiene en la escuela y en la comunidad no son propicios para un ambiente saludable._____________________
7.-
Descripción del Proyecto:


Consiste en la colocación de una batería de tres letrinas para niñas de fibra de vidrio lavables con plancha y separador de orina de un metro por un metro; separadas de las letrinas de las niñas, otras dos letrinas y tres mingitorio lavables. Las letrinas pegadas con pasta de cemento sobre un piso de cemento. Un tanque aéreo de pvc con capacidad para 1100 litros de agua sobre una torre, un tanque subterráneo de pvc para fosa séptica con capacidad para 1100 litros de aguas grises, o un biodigestor con capacidad de 1300 litros. Ocho casetas para privacidad de los usuarios._____________________________
8.-
Costo del Proyecto:


Fondos externos 35%, para cubrir los materiales de la lámina, taza de fibra de vidrio, mingitorio, tanque de pvc, biodigestor, tubo pvc, pegamento tangit, accesorios conexión agua, drenaje y transporte al DAS.

Fondos MSPYAS 05%, para supervisión, seguimiento y educación sanitaria.

Fondos Municipales 35%, para cubrir en parte materiales como cemento, hierro, madera, pago de mano de obra califica y transporte de materiales del DAS a la comunidad.


Fondos Comunitarios 25%,  para cubrir mano de obra en limpia, chapeo, excavación, forro e implementación de la letrina y torre.


Presupuesto:


Aporte externo.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	5 letrinas de fibra de vidrio de 1 mt x 1 mt
	Q.500.00
	Q.2500.00

	2
	3 Mingitorios de fibra de vidrio
	Q.125.00
	Q.375.00

	3
	1 Tanque pvc aéreo 1100 lts, almacenar agua 
	Q.1200.00
	Q.1200.00

	4
	1 Tanque pvc 1100 lts para fosa séptica o Biodigestor 1300 lts
	Q.2000.00
	Q.2000.00

	5
	5 Tubos pvc ½” 160 psi
	Q.20.00
	Q.100.00

	6
	2 Tubo drenaje pvc 4”
	Q.95.00
	Q.190.00

	7
	1 Sifón de 4”
	Q.110.00
	Q.110.00

	8
	1 Pomo pegamento tangit
	Q.15.00
	Q.15.00

	9
	10 Accesorios conexión de agua
	Q.10.00
	Q100.00

	10
	5 Accesorios conexión drenaje
	Q10.00
	Q.50.00

	11
	48  láminas de zinc de 6 pies, calibre 28
	Q.45.00
	Q.2160.00

	12
	 1  viaje de transporte de materiales al DAS
	Q.1500.00
	Q.1500.00


Aporte MSPAS.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	3  supervisiones, seguimiento y educación  sanitaria
	Q.1200.00
	Q.3600.00



Aporte municipal.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	24 reglas de madera de 1”x 3”x 8’ de largo
	Q.8.00
	Q.192.00

	2
	32  reglas para párales de 2” x 2” x 8’ de largo
	Q.10.67
	Q.341.44

	3
	16  sacos de cemento
	Q.42.00
	Q.672.00

	4
	16  varillas de hierro de ¼”
	Q.10.00
	Q.160.00

	5
	16  libras de clavo de lamina de
	Q.05.00
	Q.80.00

	6
	12  libras de clavo normales de 3”
	Q.05.00
	Q.60.00

	7
	12  libras de clavo normales de 4”
	Q.05.00
	Q.60.00

	8
	4  metros de arena de río
	Q.120.00
	Q.480.00

	9
	16  libras de alambre de amarre No. 18
	Q.06.00
	Q.96.00

	10
	3 viajes de transporte de materiales del DAS  a la comunidad.
	Q.500.00
	Q.1500.00

	11
	18 jornales de mano de obra calificada
	Q.100.00
	Q.1800.00


Aporte comunitario.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	1 torre aérea
	Q.5000.00
	Q.5000.00

	1
	18 jornales de mano de obra no calificada
	Q.50.00
	Q.900.00


Resumen del Costo y Aporte.

	No.
	Concepto:
	%
	Costo Sub Total

	1
	Fondos externos
	35       41
	Q.10300.00

	2
	Fondos MSPYAS
	05      14
	Q.3600.00

	2
	Fondos municipales
	35       22 
	Q5441.44

	3
	Fondos comunitarios
	25       23
	Q.5900.00

	Costo Total del Proyecto
	100     100
	Q.25,241.44
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