
BANDA RHA68 UTILIZADA EN FINLANDIA
==================================

(Actualizado: Diciembre 2022)


26 canales de libre uso en la banda de 68–72 MHz, agrupados en dos grupos.

Potencias máximas:

  5 W  para estaciones portables
 25 W  para estaciones móviles
 15 W  para estaciones base (permitidas solo en el grupo A)



CANALES GRUPO A
---------------

Canal   Frecuencia     Máxima potencia      Uso
-----   ------------   ---------------  ---------------------
  1     68,100 MHz         25 W          Organizaciones de asistencia en carretera
  2     68,300 MHz         25 W          Deportes motorizados
  3     68,425 MHz         25 W          Servicios de rescate de voluntarios
  4     68,525 MHz         25 W          Deportes motorizados
 17     68,225 MHz         25 W          Servicios de rescate de voluntarios




CANALES GRUPO E
---------------

Canal   Frecuencia     Máxima potencia      Uso
-----   ------------   ---------------  ---------------------
  5      68,050 MHz        5 W            Uso general
  6      68,575 MHz        5 W            Uso general
  7      68,175 MHz        5 W            Uso general
  8      67,500 MHz        5 W            Uso general
  9      71,375 MHz        5 W            Uso general
 10      71,425 MHz        5 W            Uso general
 11      71,475 MHz        5 W            Uso general
 12      71,625 MHz        5 W            Uso general
 13      70,200 MHz        5 W            Uso general
 14      71,025 MHz        5 W            Uso general
 15      71,050 MHz       25 W            Uso general
 16      71,100 MHz       25 W            Uso general
 18      68,375 MHz       25 W            Uso general
 19      71,175 MHz       25 W            Uso general
 20      71,750 MHz       25 W            Uso general
 21      71,900 MHz       25 W            Uso general
 22      71,350 MHz        5 W            Uso general
 23      71,550 MHz        5 W            Uso general
 24      71,575 MHz        5 W            Uso general
 25      71,600 MHz        5 W            Uso general
 26      72,325 MHz        5 W            Uso general