I. Como Criar Um Disco de Boot (Rápido)

	1. Boot pelo prompt do DOS:
		Press F8 (algumas máquinas basta manter pressionada a tecla CTRL)
	2. Go to directory: c:\windows\command
		c:
		cd \
		cd windows
		cd command
	3. Format disk:
		format a: /s
	4. Copy files to disk:
		copy format.com a: /v
		copy fdisk.exe a: /v
		copy sys.com a: /v

II. Como Criar Um Disco de Boot (Lento)

	1. Tecla Iniciar + R;
	2. Digite: control;
	3. Adicionar/Remover Programas;
	4. Disco de Inicialização;
	5. Criar Disco;

III. Como Transferir o Sistema Para Um Disco

	1. Boot pelo prompt do DOS:
		Press F8 (algumas máquinas basta manter pressionada a tecla CTRL)
	2. Transferir o sistema:
		sys a: (transferência para disquete)
		ou
		sys c: (transferência para HD)

IV. Como Corrigir Trilha Zero (MBR)

	1. Boot pelo A;
	2. Executar o comando:
		fdisk /mbr

V. Como Efetuar Uma Formatação Lenta

	1. Boot pelo A;
	2. Formatar a unidade C com copia do sistema(para tormar o HD bootável):
		format c: /s
	3. Formatar a unidade D (sem sistema):
		format d:
	Obs.: 	Toda vez que se formata uma unidade pela 
		primeira vez, será sempre com formatação lenta.
	Dicas: format /?

VI. Como Efetuar Uma Formatação Rápida

	1. Boot pelo A;
	2. Formatar a unidade C com copia do sistema(para tormar o HD bootável):
		format c: /s
	3. Formatar a unidade D (sem sistema):
		format d:
	Obs.: 	Só é possível utilizar esta opção para formatação
		rápida após a primeira formatação (lenta).

Niterói - RJ, 17 de setembro de 2003
Por Eliel Vieira
E-mail: elielvieira03@yahoo.com
Home: http://elielvieira.go.to