BILANCIDIGIUSTIZIA 
ACOMEACQUA - GIUGNO 2001 (aggiornamento)

IL PROBLEMA DEL CONSUMO DELL’ACQUA

L’IMPIANTISTICA
L’impiantistica che è presente nelle nostre case, progettata e sviluppata in un periodo in cui la tutela delle risorse non era percepita come punto focale, non è pensata per un utilizzo razionale della risorsa idrica.
Risparmiare è comunque possibile, sia a livello di comportamenti (usarla meno e meglio), sia operando delle modificazioni di impianto. La seconda opzione è più dispendiosa, ma può essere utilizzata, ad esempio, nel caso si cambino dei componenti, in una casa nuova, ecc..

RUBINETTI
Una cosa “facile, veloce ed economica”: controllare che tipo di rubinetto si ha, cioè la parte finale svitabile dei rubinetti.  Quella “normale” lascia passare l’acqua così com’è, mentre il frangigetto o diffusore miscela l’acqua con l’aria. Quest’ultimo si sostituisce alla parte finale normale e consente un risparmio d’acqua del 50%. Esiste del  tipo a maschio o a femmina (a seconda di come si avvita). Alcune rubinetterie ce l’hanno già di serie (chiederlo quando si cambia rubinetti), e comunque ha un costo irrisorio (£10.000) e si trova nei negozi di idrosanitari. Nelle ferramenta si vendono dei frangigetto che costano sulle tremila lire ma hanno un risparmio idrico solo del 25% circa. Di seguito c’è l’elenco delle ditte che producono i frangigetto a maggior risparmio.
Esiste un altro tipo di frangigetto, quello con un tubicino di plastica (normalmente rosso) che si aggiunge alla cannella del lavandino di cucina. Presenta alcuni inconvenienti, costa di più, si può applicare solo in cucina e spesso ha delle perdite, perché l’acqua tende a rimanere nel tubo.

DOCCIA
Per la doccia vale lo stesso discorso: esistono telefoni doccia e soffioni  che risparmiano il 50 % dell’acqua: calcolato in 20 l/min l’erogazione normale, con una doccia di 10 minuti si risparmiano 100 litri(!).
I telefoni  a risparmio costano sulle 60.000 lire ed esistono anche di serie ovviamente. 
NB: con i frangigetto non è che si lava peggio: per esperienza (poiché li ho installati a casa) non  ci si accorge assolutamente della differenza
C’è da notare che i frangigetto, quando si usa l’acqua calda, consentono anche il risparmio del 50% di energia per riscaldare l’acqua.

WATER
Lo sciacquone per il WC è forse uno degli esempi più eclatanti di uso illogico della risorsa: nei modelli italiani se ne vanno via, per ogni tiro di catenella, 12 litri di acqua pulita, che sono decisamente troppi. Il mercato si adegua anche alle richieste dei consumatori: si pensi che in Svizzera ormai gli sciacquoni di serie consumano 6 litri.
Nel caso si debba installare un nuovo impianto, conviene informarsi del consumo di acqua previsto e scegliere o cassette con tasto di stop (se non si preme a fondo si consuma di meno) o con doppio tasto (3/6 litri, o 4/9 litri,ecc). Un intervento fai-da-te su cassetta esterna esistente, è quello di ridurre il volume da riempirsi inserendo un sasso o un mattone, accertandosi, ovviamente, di non distruggere qualche pezzo.
E’ inoltre sconsigliato l’acquisto di cassette per WC troppo economiche, che si rompono in breve tempo ed possono presentare nel tempo delle perdite (dovute a galleggianti difettosi o guaine che non sigillano bene, ecc..)

IL RECUPERO DELL’ACQUA
..Ovvero le acque grigie. Non tutta l’acqua che esce dai nostri scarichi è inutilizzabile: da lavandini, lavelli e lavatrici esce dell’acqua grigia che potrebbe essere riciclata. Parallelamente i nostri impianti utilizzano acqua pulita anche quando non ce ne sarebbe bisogno (ad esempio per lo scarico dei water).
Anche se per legge i nuovi impianti fognari dovrebbero essere progettati a due vie, una per le acque nere, l’altra per le acque grigie, che subirebbero un recupero o una depurazione più leggera, è anche vero che la maggiorparte dei nostri centri abitati è già dotata di un impianto fognario. Il recupero dell’acqua dovrebbe inoltre avvenire localmente, è certamente il modo più economico.
Le acque grigie si possono utilizzare per il wc; per il giardino, il lavaggio macchina, la lavatrice, si può raccogliere l’acqua piovana.
La cosa più costosa è il recupero delle acque grigie, infatti si deve progettare un impianto con una pompa che porti l’acqua che esce dai lavandini alla cassetta del water*. Per quanto riguarda la captazione della pioggia, è sufficiente una cisterna sul tetto collegata  alle tubazioni (cosa che nel sud Italia, data la siccità, è correntemente praticata). In ogni caso i costi si ammortizzano se si fa un intervento a livello condominiale, ancora meglio se questi impianti di recupero idrico vengono progettati quando si costruisce l’edificio.
A questo proposito è da segnalare l’unico progetto in Italia di casa pensato per ottenere il massimo contenimento dei consumi, realizzato dall’ENEA di Bologna in un condominio nel capoluogo emiliano.
*Il riciclo delle acque del lavandino più economico è svitare il tubo, mettere un secchio sotto il lavandino e utilizzare quell’acqua “manualmente” per il WC.

COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI
Alcune indicazioni per risparmiare acqua, oltre agli ovvi consigli di non lasciare i rubinetti aperti inutilmente.
Utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico significa usare al meglio la risorsa; ricordiamo che il tasto “E” di risparmio non dimezza i consumi, li riduce solamente. Quando si compra uno di questi elettrodomestici, valutare anche quanta acqua consumano per ogni lavaggio.
Utilizzare per lavare i piatti, una bacinella con acqua saponata e una con acqua pulita per sciacquare. In questo modo si evita di tenere il rubinetto costantemente aperto.
Innaffiare le piante di sera quando il sole è tramontato significa fare evaporare meno l’acqua e non sprecarla.
Chi ha il giardino può utilizzare l’irrigazione a micropioggia e programmarla per la notte, quando minore è la richiesta d’acqua, in modo che l’acqua evapori meno per effetto dei raggi solari.

INDICAZIONI UTILI PROGETTI ECC.

RUBINETTI
Riporto per esempio alcune ditte che producono i frangigetto (non è per fare pubblicità, queste sono quelle di cui sono a conoscenza)
•	AERIDRA produce frangigetto, telefoni doccia a risparmio
PESCHIERA BORROMEO tel. 025471837 – cell. 0338 7352544 (Sig. Montuori)
•	PAINI produce rubinetti modelli ATOMIX 
POGNO (NO)  tel. 03229971
paini@paini.com
•	HANSGROHE produce rubinetti modelli MISTRAL e  SELECTA
VILLANOVA D’ASTI (AT)  tel. 0141946694
Info@hansgrohe.it
•	PONSI produce rubinetti modello SILMAR
info@ponsi.it www.ponsi.it
•	HANSA rubinetterie e docce a risparmio
•	TONIX produce frangigetto, rubinetterie, docce e accessori bagno
INDUNO OLONA (VA) tel. e fax 0332201502
www.tonix.it/Pagine/Tonix_homepage.htm     info@tonix.it
•	ECOLCAP produce frangigetto e docce VIGORFLUSS
Tel. 0818414039
Per il nord Italia 0335 5610172
Per il centro Italia 0347 2906897
Per il Sud Italia e isole 03389490140
www.legambientedoc.it/opera/ospiti/vigorfluss/contatti.html

WATER
•	PUCCI produce cassette con doppio pulsante a 6 e 3 litri di scarico, regolabile a 4 e 2,5 litri, modello PUCCI ECO-SEI
    produce cassette con doppio pulsante a 4 e 9 litri, modello PUCCI ECO
•	GEBERIT cassette a doppio pulsante 6/9 litri, cassette regolabili a 6 o 9 litri
•	KARIBA cassette a doppio pulsante
•	CRS cassette con doppio pulsante
Via Archimede CASTELFRANCO EMILIA (MO)  tel. 059924713
www.crsmart.it  CR@CRsmart.it
•	REDI cassette con doppio pulsante
ZOLA PREDOSA (BO)   tel. 0516175111
www.redi.it

RECUPERO ACQUE PIOVANE
•	Ditta ferrara michele produce impianti per il recupero delle acque meteoriche
Largo Municipio 50 – 39044 EGNA(BZ)  TEL. 03388178384
http://www.ferrara-michele.it/index.it  ferrara.michele@dnet.it

IL RECUPERO DELL’ACQUA
•	Progetto ACQUASAVE del centro ricerche ENEA di Bologna. Tutte le
 informazioni al sito http://eboals.bologna.enea.it/ambtd/progetto.htm
Resp. Dott. Bortone
ENEA Bologna Settore depurazione e ciclo dell’acqua
v. Martiri di Montesole 4  BOLOGNA tel. 0516098771
•	Progetto Quartiere Savonarola del LABSLA di Venezia. E’ un progetto di edilizia economica popolare con i principi di bioarchitettura nel quale è stato progettato anche un impianto a risparmio idrico. Informazioni al sito www.padovanet.it/comune/edilres/contratt/pagine/11ciclo.htm
•	io ho un librettino edito dal dipartimento ambiente di Heidelberg (D) sul recupero dell’acqua piovana; è molto interessante ed orientato al cittadino, solo che lo devo tradurre
•	OPERA banca dati
www.legambiente.it/opera/6_risparmio_idrico_energetico/scheda1b.htm
è una banca dati che riporta le azioni ambientale, nel campo del risparmio idrico c’è solo questa, intrapresa dalla Regione Emilia Romagna, mi sembra interessante

COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI
•	Per quanto riguarda consumi idrici degli elettrodomestici, le rivista “Il Salvagente” ha spesso pubblicato delle tabelle in proposito
•	Guida didattica sul risparmio idrico realizzata per le scuole da ANIMA MUNDI
c.so Ubaldo Comandini 15   Cesena (fo), tel. 0547 612520
www.animamundi.it/risparmioidrico
il sito è ben fatto, molti collegamenti interessanti
•	10 consigli per il risparmio idrico
www.regione.umbria.it/cridea/ambiente@scuola/forum/consigli.htm
pagina che riporta alcuni consigli generali
•	www.comune.follonica..gr.it/acqua.htm
pagina che riporta alcuni consigli generali