Representação dos vetores força  (GABARITO)

Força peso:

· Como se calcula a força peso ?

· R: Multiplicando-se a massa do corpo pela aceleração da gravidade local. (P = m.g)

· Ela é uma força de campo ou de contato ?

· R: Ela é uma força de campo (não há necessidade de contato)

· Quem é o responsável pela aplicação desta força ?

· R: O planeta Terra (que gera um campo gravitacional ao seu redor).

· Qual o sentido e a direção de atuação da mesma ?

· R: Direção vertical e sentido para baixo (apontando para o centro da Terra).

· Represente a força peso nas figuras abaixo.
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Força de atrito:

· Qual a sua direção e sentido de atuação ?

· R: Ela atua na mesma direção do movimento, ou da "tendência" ao movimento.  Seu sentido é contrário ao movimento ou à "tendência" deste.

· Ela é uma força de campo ou de contato ?

· R: É uma força de contato (Há a necessidade de contato entre pelo menos dois corpo para que ela ocorra).

· Quais são as condições para que esta força "apareça" ?

· É necessário que exista movimento ou "tendência" ao movimento, e que haja contato entre pelo menos duas superfícies.

· Utilize as mesmas figuras acima para representar as forças de atrito, quando elas existirem.

· R: Veja as figuras acima.

Força  de apoio (normal)

· Qual a sua direção de atuação ?

· R: A direção é sempre perpendicular a superfície de apoio.  O sentido é contrário ao da aplicação da força sobre o apoio.

· Ela é uma força de campo ou de contato ?

· R: Ela é uma força de contato.

· Quais são as condições para que esta força "apareça" ?

· R: Há a necessidade que um corpo esteja aplicando uma força sobre outro (ou seja, que um corpo esteja de alguma forma "apoiado" em outro).

· Utilize as mesmas figuras acima para representar as forças de apoio, quando elas existirem.

· R: Veja figuras acima.

Força de tração

· Qual a sua direção de atuação ?

· R: A mesma direção da corda (ou cabo, fio, corrente etc) esticada.

· Ela é uma força de campo ou de contato ?

· R: Ela é uma força de contato.

· Quem é o responsável pela aplicação desta força ?

· R: Cordas, cabos, fios, correntes etc.

· Utilize as mesmas figuras acima para representar as forças de tração, quando elas existirem.

· R: Veja figuras acima.

