Construção eletrônica


Projeto nº3

Fonte de alimentação 0 ~ 12V x 1 A.
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LISTA DE MATERIAL
Q1 - TIP41-  Transistor NPN de potência.

D1, D2 - 1N4007 - Diodos retificadores.

Z1 - Zener de 12,6 Volts ou 13 Volts x 400 mW.

Led l - Led vermelho comum.

T1 - Transformador 110/220V ,12+12 e lA de corrente.

F1 - fusível de lA com suporte.

P1 - potenciômetro linear - 4k7.

R1 - 2k2 x 1/8W - resistor (vermelho, verme​lho, vermelho).

R2 - 220 X 1/2W - resistor (vermelho, verme​lho,marrom)

C1 - 1000 uF x 15V - capacitor eletrolítico.

C2 - 10 uF x 16V - capacitor eletrolítico.

C3 - 100 uF x 16V - capacitor eletrolítico.

Diversos: Radiador de calor para o transistor (chapinha de metal de 5 x 5 cm), fios, solda, ferro de 

                solda, etc.

Projetar:

1) Lado de solda.

2) Lado dos componentes.

3) Furação.

4) Bastidor.

Montar em protoboard para testar e depois montar a fonte.
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