Aritmética Binária

Adição de binários

	0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10  (0 e vai 1)
	Assim, ao se somar 100110101 com 11010101, tem-se:

       1   1  1  1   1      1      1

      1 0 0 1 1 0 1 0 1

        1 1 0 1 0 1 0 1

    ---------------------

    1 0 0 0 0 0 1 0 1 0




Opera-se como em decimal: começa-se a somar desde a esquerda, no exemplo, 1+1=10, então se escreve 0 e "leva-se" 1. Soma-se este 1 à coluna seguinte: 1+0+0=1, e segue-se até terminar todas as colunas (exatamente como em decimal).

Multiplicação de binários

	0 * 0 = 0

0 * 1 = 0

1 * 0 = 0

1 * 1 = 1 


	Por 10,100,1000

a) 1101 * 10 = 1101 0
b) 1101 * 100 = 1101 00
c) 1101 * 1000 = 1101 000

	Por exemplo, a multiplicação de 10110 por 1001:

       10110

       *1001

   ---------

       10110

      00000+
     00000++

    10110+++

   ---------

    11000110




Subtração de binários

	0 - 0 = 0

1 - 1 = 0

1 - 0 = 1

0 - 1 = 1 e vai 1 para o “meio”

	   1  1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

   1 1   1
      1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

    ---------------------

    0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0




Subtração de binários – utilizando complemento de dois

	1) Igualar a quantidade de dígitos;
2) Deixar o minuendo em espera;
3) Subtraendo: Trocar 0 por 1 e 1 por 0 e depois somar 1;
4) SOMAR o subtraendo + minuendo;
5) Se houver estouro, o nº é positivo, senão o nº é negativo.
	   1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 espera
   0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 inverter
    ---------------------

    1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

                        1 

      --------------------

    1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1

Somar:
   1     1   1 1 1 1 1 1
     1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 espera

     1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     ----------------------
     0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

          número positivo


Divisão de binários

Dá para dividir, colocamos um (1)

Não dá para dividir colocamos  zero (0)

-      1 1


-1 0 1       1 0 0 1


-      1 0 1

	       0 1 0  

Resultado = (1001)  Resto = (10)


1








