 
                          VCD PowerPlayer
                          软件影音光盘机
 
 
简介：
 
    VCD PowerPlayer是一纯软件之VCD播放系统，运行此系统便可观看高质量的
  VCD光盘片，不需昂贵之解缩硬件。
    VCD PowerPlayer支持的文卷格式有：CD-I、VCD 1.0、VCD 1.1、VCD 2.0及一
  般的MPEG (.MPG) 文卷等，支持的图像格式有320x240 (SIF)、384x240、
  352x240、352x252、288x252、160x120等，支持的声音格式为MPEG-1 Audio
  Layer I&II，支持的声音采样频率有48.0kHz、44.1kHz、32kHz、22kHz等，支持
  的MPEG-1系统格式有Audio/Video、Audio Only、Video Only、I画面(静态画面)
  等，支持的显示界面有DCI 1.6、DirectDraw I&II、WinG、GDI等，支持的界面
  标准为Digital Video MCI及OpenMPEG 1.10标准等，支持的操作环境有Windows
  3.1及Windows 95，未来将支持Windows NT操作环境。
 
 
系统需求：
 
  1.  Pentium-100(或6x86 P100)或以上之PC兼容计算机
  2.  16位元音效卡
  3.  4倍速(或以上)光盘机(2倍速亦可)
  4.  支持DCI或DirectDraw之显示接口卡(一般之显示接口卡亦可)
  5.  8MB之存储器
 
 
安装：
 
    首先进入Windows 3.1或Windows 95操作环境，放入VCD PowerPlayer盘片，
  然后运行a:\setup.exe(或b:\setup.exe)即可,或在文卷管理员下双击(double-
  click)Ａ磁盘(或Ｂ磁盘)机中的setup.exe
 
 
使用：
 
    在Windows 3.1操作环境下安装完成之后，您将可以看到VCD PowerPlayer群组
  图像，双击(double-click) VCD PowerPlayer群组图像后会出现VCD PowerPlayer
  群组窗口，双击(double-click) VCD PowerPlayer图像即可运行VCD PowerPlayer
  程序，屏幕上将出现操作面板：
    若在Windows 95操作环境下，请按左下角之"开始"键然后依序选择"程序集"，
  "VCD PowerPlayer"和"VCD PowerPlayer"即可运行此程序。
 
 
程序设置：
 
Video Display：
    DCI     DCI是Windows 3.1下之可视图文控制标准，若您的可视图文接口卡(VGA Card)
            提供此标准界面，请选择这个选项。
    DDraw   DirectDraw是Windows 95下之可视图文控制标准，若您的可视图文接口卡(VGA
            Card)提供此标准界面，请选择这个选项。
    WinG    WinG是Windows 3.1下之快速显示标准，若选择这个选项，画面颜色
            较差，速度稍慢。
    GDI     GDI是Windows 3.1及Windows 95下之显示标准，速度是四个选项中最
            慢的。
 
Video Screen：
    x1      一乘一播放画面
    x2      二乘二播放画面
    Full    全屏幕播放画面
 
Audio Setting：
    Left On  打开/关闭左声道
    Right On 打开/关闭右声道
    Mute     播放声音/静音
 
Audio Quality：
    44K     最高质量(相当于CD质量)的声音
    22K     高质量(相当于广播质量)的声音
    11K     普通质量(相当于电话质量)的声音
 
 
问与答：
 
问：在Windows 95下播放VCD时，画面及声音会断断续续是为什麽？
答：大部分是因为您的计算机使用IDE界面的磁盘机和IDE界面的光盘机，并且这两个
    周边同时连接在同一条排在线，Windows 95的驱动程序有一个臭虫(bug)，所
    以会造成这个现象。关于该问题有两个方法可以解决：一是先请相关工艺人
    员，帮助把IDE界面的光盘机连接在另外一条排在线ⅴ另一是从微软公司的文卷
    传送服务区(FTP site)下装IOSUPD.EXE文卷并运行之，即可把这个臭虫(bug)
    剔除。IOSUPD.EXE可能可以在下列FTP sites找到ⅳ
    (1) Host: ftp.microsoft.com
        Location: /Softlib/Mslfiles
        File: IOSUPD.EXE
    (2) Host: ftp.thu.edu.tw
        Location: /Win95/patch
        File: IOSUPD.EXE   
     或
        Location: /upload/win95
        File: IOSUPD.EXE
    (3)  
        Host: www.cs.nthu.edu.tw
        Location: /pub/upload/Windows
        File: IOSUPD.EXE
    (4) Host: ftp.ncu.edu.tw
        Location: /OS/win95/cis.nctu/patch
        File: IOSUPD.EXE
    (5) Host: ftp.tku.edu.tw 
        Location: /pc/win95/patch
        File: IOSUPD.EXE
 
问：为什麽在Windows 95下不能播放CD-I？
答：因为Windows 95光盘文卷系统(CDFS)不支持CD-I，故VCD PowerPlayer无法读取
    光盘上的数据。
 
问：为什麽影片播放时的画面颗粒粗，颜色不够鲜艳？
答：这是因为您的VGA卡的DCI (Windows 3.1下)或DirectDraw (Windows 95下)并未
    正常启动。请重新安装VGA卡的DCI (Windows 3.1下)或DirectDraw (Windows 
    95下)的驱动程序便能解决上述问题。
 
问：为什麽我在十六色的方式下运行VCD PowerPlayer时，会发生错误？
答：大部分的可视图文接口卡在十六色的方式下是不支持DCI(或DirectDraw)及WinG的，
    VCD PowerPlayer亦不支持十六色的GDI显示动作，请将屏幕调成256色或65536
    色。
 
问：为什麽我在画面切换成全屏幕时，看不到系统遥控器？
答：当画面切换成全屏幕时，系统遥控器会变成背景操作，此时，请按[Alt]+[Tab]
    按键，可将系统遥控器切换到画面上。
 
问：为什麽我放进光盘片，却无法以[打开影音光盘]方式打开使用？
答：请检查你所放入的光盘片，是否是Video CD的格式？如果光盘片的数据为MPEG
    文卷格式(.MPG)，请改用[打开文卷]的方式，选择你所要打开的文卷，再按[播
    放]按键进行播放。
 
问：为什麽我在高彩色(Hi-Color)的方式下或高分辨率的方式下运行VCD 
    PowerPlayer时，无法使用DCI(或DirectDraw)？
答：这是因为在高彩色(Hi-Color)的方式下或高分辨率的方式下会占用较高的显示
    存储器，DCI(或DirectDraw)亦需占用部分显示存储器，因而导致显示存储器不
    足而无法使用DCI(或DirectDraw)，解决方法是使用256色方式或降低分辨率(如
    800x600或640x480)或加装显示存储器。
