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Especificações Suplementares
1. Introdução

Este documento de Especificações Suplementares captura os requisitos de sistema que não foram identificados imediatamente nos Casos de Uso do Modelo de Casos de Uso. Entre estes requisitos estão incluídos:
· Requisitos legais e reguladores, incluindo padrões de aplicativo;
· Atributos de qualidade do sistema a ser criado, incluindo requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade; e,
· Outros requisitos, como sistemas operacionais e ambientes, requisitos de compatibilidade e restrições de design.
1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir os requisitos não funcionais para o Protótipo de Projeto do Item de Configuração de Software de Computador do Veículo Aéreo Não Tripulado – ICSC-VANT, para a 1ª Iteração da Fase de Construção. Esta Especificação Suplementar lista os requisitos que não foram imediatamente identificados nos Casos de Uso do Modelo de Casos de Uso. As Especificações Suplementares e o Modelo de Casos de Uso, juntos, originaram o conjunto completo de requisitos do Protótipo de Projeto do ICSC - VANT.

1.2 Escopo

Este documento de Especificações Suplementares aplica-se ao ICSC - VANT e define requisitos não-funcionais para o este protótipo de projeto como: requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade, bem como alguns requisitos de funcionalidade, comuns a vários Casos de Uso, que foram identificados inicialmente. 
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
Vide documento [1].
1.4 Referências

[1] ICSC - VANT – Glossário.
2. Usabilidade 

2.1 Facilidade de Uso
Não Aplicável (N/A).
3. Confiabilidade 

É necessário que este Protótipo de Projeto de ICSC - VANT, seja extremamente confiável, pois este ICSC efetua tarefas críticas de tempo real, onde uma falha pode ocasionar conseqüências graves. Fazem parte deste ICSC os Componentes de Software de Computador (CSC): Comunicação, Navegação e Vigilância do VANT- VCOM; Controle do VANT - VCTR; e Suporte do VANT– VSUP. Para o perfeito funcionamento deste ICSC, são necessárias as seguintes características:
· Fornecimento ininterrupto de energia elétrica;
· Controle de alimentação;
· Níveis de tensão e corrente elétrica dentro da faixa esperada;

· Disponibilidade de no mínimo 99,9% do tempo; e,
· Tempo médio para reparo de duas horas.
4. Desempenho
4.1 Tempo de Resposta
Como este Protótipo de Projeto é baseado em Sistemas Embarcados de Tempo Real, o seguinte tempo de resposta deve ser obedecido no barramento de dados e na comunicação do VANT: Time for 4 byte transfer  = ~ 82 µs, atendendo as necessidades de comunicação intra e inter-ICSCs.
4.2 Acessos Simultâneos
A única unidade de software deste ICSC que deve ser capaz de atender acessos simultâneos de diferentes usuários é a Comunicação do VANT – VCOM.
4.3 Capacidade

O ICSC - VANT foi projetado para suportar apenas uma solicitação de planejamento de trajetória de cada vez.

5. Suportabilidade
5.1 Implementação
A codificação do módulo embarcado no VANT deverá seguir os padrões e recomendações especificadas pelo fabricante do microcontrolador utilizado no projeto de hardware que não faz parte deste escopo no presente momento.
5.2 Documentação
Os artefatos produzidos são a documentação mínima, necessária e suficiente para suprir necessidades de informação.
6. Funcionalidade

Os requisitos funcionais que não foram inicialmente identificados serão capturados através dos Casos de Uso a serem definidos.
7. Restrições de Projeto (Design)
7.1 Processo de Software
É necessário que o Processo de Software a ser utilizado seja o RUP.
7.2 Linguagem C++
É necessário que se adote a Linguagem C++ ou uma de suas versões para implementação. Eventualmente poderá se fazer uso da Linguagem Assembly do hardware adotado.
8. Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

É necessário disponibilizar, através da Web, a documentação do desenvolvimento do Protótipo do Projeto de ICSC - VANT, para propiciar a troca de informações e experiências entre todos os grupos participantes das disciplinas CE-235, CES-63, CES-32 e CE-230 no segundo semestre de 2005.

Parte desta documentação foi gerada com a ferramenta Web Publisher do Rational Rose RealTime.
9. Componentes Adquiridos
Não Aplicável (N/A).
10. Interfaces
10.1 Interfaces do Usuário
Não Aplicável (N/A).
10.2 Interfaces de Hardware

Para se comunicar com os outros ICSCs, o VANT possui um dispositivo de telemetria capaz de trocar informações com a Estação de Controle – ECRM e com o Satélite Universitário – SUII.
10.3 Interfaces de Software

Não Aplicável (N/A).
10.4 Interfaces de Comunicação

O ICSC - VANT deve se comunicar com a Estação de Controle – ECRM e com o Satélite Universitário – SUII. Desta forma, estes três ICSCs devem possuir o mesmo protocolo de comunicação.
11. Requisitos de Licenciamento
Não Aplicável (N/A).
12. Observações Legais, de Copyright e Outras
As ferramentas da Rational foram cedidas com a condição de serem usadas somente para propósitos acadêmicos.
13. Padrões Aplicáveis 
13.1 Normas ISO
É necessário observar as normas ISO/TC-211, ISO 9000, ISO 9001-3, ISO 12207, ISO 12202 e Federal Aviation Administration - USA. Sec. 121.343 - Flight recorders.
