Unos isčitanih podataka pomoću mobilnog telefona
Da bi se podaci iz GSM kartice uneli u SILVER karticu potrebno je karticu ubaciti u telefon i pomoću dodatnog menija uneti ih u telefon. U ovom primeru će biti korišćen telefon NOKIA 3510 i verzija 4.10 programa "Sim Emu"; ako u Vašem telefonu unos podataka izgleda mnogo drugačije ili ne uspete uopšte da se snadjete, pozajmite od nekog poznanika telefon marke NOKIA da bi ste uneli podatke, jer ćete se mnogo lakše snaći. Na pratećem CD-u u fajlovima za "Sim Emu" nalazi se isprogramiran jedan fiktivni telefonski broj na prvoj poziciji; pin za taj broj je 1111,a PUK je 11111111. Verzija 5.00 zahteva i PIN2 i PUK2 i oni su unapred programirani na 1234 i 12345678 respektivno. Ubacite SILVER karticu u telefon i uključite ga. Telefon će da traži PIN; ukucajte 1111.
Pronadjite meni "Sim-Emu 4" i izaberite opciju "Phone #/SMS"
Zatim iz menija odaberite opciju "Config.Pos.". Telefon će da traži PINa, a to je trenutno važeći PIN; u ovom slučaju je to 1111. Zapamtite da je PINa trenutno važeći PIN.
Kada ukucate PIN, telefon će da traži da unesete poziciju koju menjate (od 1 do 8). Pošto su na prvoj poziciji ubačeni fiktivni podaci, logično je da prvi put ukucate broj 1. Kada kasnije budete ubacivali podatke za neku drugu karticu, izaberite poziciju koja Vam odgovara, možete ići redom, ali nije obavezno.
Nakon toga telefon očekuje da unesete IMSI podatak koji se sastoji isključivo od cifara, što se vidi po broju 123 u gornjem levom uglu ekrana. U desnom gornjem uglu ekrana vidi se podatak koliko još brojeva telefon očekuje da unesete.
Zatim telefon očekuje da unesete KI podatak koji je kombinovan od cifara i slova od A do F. Slova moraju da budu isključivo velika, u protivnom telefon neće da prihvati podatak. U desnom gornjem uglu ekrana vidi se podatak koliko još brojeva ili cifara telefon očekuje da unesete. Naravno, podaci KI i IMSI u primeru nisu validni iz razumljivog razloga.
Sada treba da unesete PUK kod. To može biti bilo koji broj koji mora da se sastoji od 8 cifara.
Ostalo je da još uneste PIN kod za poziciju za koju ste uneli podatke. To može da bude bilo koji broj dužine od 4 do 8 cifara. Kada budete unosili podatke za druge pozicije pazite da za svaku uneste drugi PIN kako bi ste mogli pri uključenju da izborom PIN-a prozovete željenu poziciju. Znači, nikako ne duplirajte PIN-ove za različite pozicije.
Svi potrebni podaci su sada uneti i telefon je spreman da koristi tu poziciju. Za unos podataka za neku drugu poziciju sledite istu proceduru. Kada u SILVER kartici imate podatke za dve ili više GSM kartica možete na više načina da se prebacujete sa jedne na neku drugu poziciju, tj. da izaberete koji broj ćete da koristite. Prvi način je da isključite telefon i nakon uključenja da ukucate PIN za broj koji želite da koristite, tj. za poziciju kojoj ste pridružili taj PIN. Drugi način je pomoću menija. Udjite u opciju "Sim-Emu 4" i izaberite opciju "Phone #/SMS"
Izaberite opciju "Sel.Phone #"; telefon će da traži da unesete poziciju koju želite da izaberete (od 1 do 8).
Kada unesete željenu poziciju sačekajte par sekundi da program u kartici izvrši potrebne operacije i kada se ponovo pojavi meni, izadjite iz njega i sačekajte da telefon pronadje mrežu. Treći način je takodje pomoću menija. Udjite u opciju "Sim-Emu 4" i izaberite opciju "Reset".
Nakon toga telefon će da se resetuje i posle par sekundi da zatraži PIN kod. Unesite PIN kod za poziciju na kojoj se nalazi broj koji želite da koristite i sačekajte da telefon pronadje mrežu. Ovime su završene sve faze u postupku emulacije GSM kartice pomoću SILVER kartice. Sve dodatne informacije vezane za program "Sim Emu" potražite na sajtu tvorca tog softvera na adresi http://simemu.cjb.net. [NAZAD]