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Cojinetes deslizantes de plástico: 
Altamente resistentes al desgaste hasta 200 °C

Su extremada resistencia al desgaste incluso para ejes blandos se limitaba hasta ahora a temperaturas de aplicación de aprox. 130 °C. 

Con motivo de la Feria de Hanóver 2004, igus (Colonia) presenta el nuevo material iglidur V400. Este material compuesto amplía el rango de aplicaciones hasta 200 °C. A raíz de la gran elasticidad, estos cojinetes también son aptos para aplicaciones en las que se producen vibraciones y cargas en los cantos. 

V400 es resistente a las sustancias químicas y se caracteriza por una absorción mínima de agua. Como todos los cojinetes de deslizamiento de igus, iglidur V400 tampoco precisa mantenimiento y es resistente a la corrosión.

Figura 151: igus GmbH, Colonia

Resistente al desgaste incluso a 200 °C

	igus® S.L.

C/ Llobatona, 6

Polígono Noi del Sucre

08840 Viladecans - Barcelona

Tel. 93-647 39 50

Fax 93-647 39 51

igus.es@igus.es

www.igus.es


	Los términos "igus" y "iglidur" son marcas comerciales protegidas en la República Federal de Alemania, así como internacionalmente, cuando procede.


Press contact:   igus GmbH, André Kluth, Corporate Communication, Tel. +49-2203/9649-611


