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Primera mesa lineal de plástico accionada por husillo

igus ha desarrollado la primera mesa lineal de plástico accionada por husillo para ajustes sencillos de formato y de los sensores para procesos de etiquetado y de codificación p. ej. en un espacio muy reducido. Para las aplicaciones en las que los usuarios del área de manipulación, automatización y embalaje empleaban soluciones con husillo "desarrolladas" en su propia empresa, igus ofrece ahora con el sistema "DryLin SHTP" una alternativa precisamente en el segmento de precios bajos. La mesa lineal, que se caracteriza tanto por su flexibilidad como por su robustez y resistencia a la suciedad en los ajustes de construcción, puede suministrarse desde almacén en dos tamaños (diámetro de husillo de 12 ó 6 mm) ya a partir de un precio de 50 euros. 

Mesa ligera y resistente a la corrosión

Los plásticos utilizados - para los elementos de guía, los travesaños, los cojinetes y las tuercas - hacen que la mesa elevadora accionada por husillo sea especialmente ligera, mientras que la unidad lineal posee un alto grado de rigidez. Sólo los husillos son de aluminio, lo que reduce igualmente el peso. De este modo, la mesa lineal es completamente resistente a la corrosión. El movimiento de elevación puede llevarse a cabo tanto mediante ajuste manual como a través de los accionamientos de ajuste para posicionamientos temporales. La variante miniatura (con un diámetro de husillo de 6 mm) está especialmente indicada para el alineamiento de sensores, iniciadores, barreras de luz y guías.

40 años trabajando con plástico

Basándose en su experiencia con materiales plásticos de ya 40 años, igus apuesta en la nueva mesa lineal por su material para cojinetes de deslizamiento iglidur J. Este material destaca por sus valores de fricción y resultados de desgaste muy ventajosos. Como todos los polímeros de gran rendimiento, este material técnico garantiza la innecesidad de lubricación, por lo que tampoco precisa mantenimiento. Stefan Niermann, Jefe de Producto para la técnica lineal en la compañía igus: "En múltiples aplicaciones donde el ajuste se realiza de forma manual, DryLin SHTP alcanza un rendimiento equiparable al de las mesas lineales de acero."
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Ligera y resistente a la corrosión: Mesa lineal accionada por husillo de plástico.
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