T.P. de LABORATORIO Nº4                                FISICA                                                                   5º Bach.

Fuentes de Voltaje                                

Objetivo:  Describir distintos tipos de fuentes de voltaje y comparar sus partes constitutivas
1º Parte: Pila de Volta 

Conceptos teóricos a desarrollar y procedimientos:

· Repasar el concepto de Fuente de Voltaje y cuál es su función en un circuito eléctrico, comentar

· Investigar sobre el primer diseño de “pila” fabricada por Volta a nivel experimental ; explicar y describirla teniendo como referencia el siguiente esquema
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PILA DE VOLTA

· Es sencillo construir una “pila” en el laboratorio si reemplazamos los elementos y la disposición de la pila de Volta por el siguiente dispositivo. 
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· Armar la pila  según el esquema y  realizar una comparación entre ambas  “pilas”

         Observar qué ocurre en el  instrumento de medición ( amperímetro) cuando: 

a) se conecta cada uno de los electrodos a cada extremo del cable

b) se invierte el sentido de la conexión en los extremos del cable

c) se conectan ambos extremos del cable al mismo electrodo

Conclusiones (1º parte)

Completar o tachar según corresponda:

· Entre los electrodos de cobre y cinc y la solución  de ácido sulfúrico se produce una .................................

· El.............pierde electrones por lo tanto se carga........................y funciona como polo..................de la pila.

· El.............gana electrones por lo tanto se carga.........................y funciona como polo................... de la pila.

· Plantear las reacciones químicas que se producen en cada electrodo

.............................................................................                  ...............................................................................

· Ambos electrodos cargados, con distinto signo,  tienen entre sí una .............................................................

· Al conectar los extremos del cable a cada electrodo se crea en su interior un ............................................... 

y sus cargas adquieren energía .................................... poniéndose en movimiento

· Para verificar que circulan cargas por el conductor se intercala un..................................que sirve para medir la.......................................................................

· La aguja del amperímetro se desvía  SÍ-NO  al conectar el cable a los electrodos.

· Al conectar los dos extremos del cable al mismo electrodo (cualquiera) la aguja del amperímetro SÍ-NO se desvía, esto quiere decir que no circula.............................por el conductor, debido a que no hay entre sus extremos una........................de..............................

· El tipo de corriente que circula es ALTERNA – CONTINUA ya que una pila crea un voltaje ...................... por que no se altera su polaridad ( el polo + y polo – están fijos)

· Dibujar el sentido de I en el esquema (sentido convencional)

· Al invertir la conexión de los cables en los electrodos, el amperímetro marca .................................................

2º Parte: Pila seca y batería

Conceptos teóricos a desarrollar y procedimientos:

· Investigar y describir  el funcionamiento de una pila de las denominadas “pilas secas” de uso comercial, tomando como referencia este esquema


                                                          
Conclusiones  (2º parte)

Completar o tachar según corresponda:

Tomar una pila común y desarmarla para analizar su interior

· La diferencia de potencial o FEM de la PILA SECA desarmada es .............V

· En ella los electrodos tienen forma:.................................(el interior) y................................................(el exterior), el material de cada uno es...................y....................respectivamente. 

· Entre ambos se coloca una pasta de................................................................................................................

· En la reacción química que se produce el...............gana electrones y  el................pierde electrones. Por lo tanto el polo negativo es el de.................y el polo positivo es el de........................

· Así se logra mantener entre ambos electrodos una...................................................que al conectar los polos a los extremos de un cable se originará una................................................

· En esta reacción, se convierte energía.............................en energía..................................................................

· ¿Cuándo se agota una pila?............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

· Las pilas proveen corriente ALTERNA – CONTINUA al circuito

· Por qué se la denomina pila “seca”?................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tomar luego una “batería” desarmada y observar su interior comparándolo con la pila seca;  hacer un esquema sencillo de la batería y sus conexiones internas

· La diferencia de potencial o FEM en este caso es ...................... V que puede obtenerse como ................

...................................................................................................

· ¿Qué significa a los fines prácticos que la batería tenga un voltaje mayor que la pila común?

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Para terminar se pueden nombrar  y comentar otros tipos de pilas que se utilicen en la actualidad

Electrodo de cinc


Electrodo de cobre


Solución de ácido sulfúrico y agua


cable conductor


Amperímetro








