           AutoCAD Civil 3D
Mediante la conexión inteligente del diseño y la documentación, AutoCAD Civil 3D le ayuda a multiplicar la productividad, entregar diseños y documentación de construcción de mayor calidad, mejorar la coordinación y comunicar claramente la intención del diseño.
Con Civil 3D, los cambios de diseño y análisis se reflejan automáticamente en la documentación, para que conozca su impacto al instante, evalúe más alternativas y obtenga resultados de mayor calidad en menos tiempo.

CARACTERISTICAS
· Más velocidad y más calidad:
Civil 3D reduce el tiempo que se tarda en diseñar, analizar y aplicar cambios, lo que permite evaluar más escenarios hipotéticos y obtener mejores resultados antes. Además, el dibujo basado en estilos disminuye los errores y genera una documentación de construcción de mayor calidad y coherencia.
· Dentro del plazo y del presupuesto: 

Todos los integrantes del equipo utilizan el mismo modelo actualizado, así se mantienen coordinados durante  todas las fases del proyecto. Gracias a un enfoque escalable, que abarca desde referencias externas y accesos directos a datos hasta gestión de datos y control de versiones integrados, Civil 3D da acceso paralelo al último modelo a los miembros locales y remotos del equipo, ayudándoles a cumplir el plazo

Y el presupuesto.
· Comunicar Ideas ganadoras:

Un buen diseño no lo es todo. Hay que comunicar las ideas a todas las partes implicadas, incluido el público y las autoridades. Con las herramientas de visualización 3D de Civil 3D, es fácil crear presentaciones impactantes que comunican rápidamente la intención del diseño.
· Solución Flexible: 

Civil 3D le aporta flexibilidad para acometer gran variedad de proyectos, incluidos medioambientales, de transporte y de urbanismo. También le ofrece una funcionalidad completa que responde a las necesidades técnicas de  todo el equipo del proyecto, incluidos ingenieros civiles, proyectistas, delineantes y topógrafos.
FUNCIONALIDAD
· Diseño preliminar:
Importar datos de sistemas de información geográfica (como líneas centrales de viales y límites de humedales) y después usar las herramientas de diseño especializadas para componer diseños preliminares de viales y parcelas. En la fase de diseño detallado, puede intercambiar la superficie conceptual por la superficie más detallada y toda la información del modelo se actualizará

Automáticamente.

· Topografía :

La funcionalidad topográfica está totalmente integrada en Civil 3D para que cuente con un entorno coherente en todas las tareas, incluida la importación directa de datos de reconocimiento sin procesar, el ajuste de mínimos cuadrados, la edición de observaciones topográficas y la creación automatizada de figuras de topografía y superficies. Y lo más importante es que los resultados (puntos, figuras de topografía y superficies) pueden aprovecharse en todo el proceso de diseño. Civil 3D también incluye verificación interactiva de mapas para detectar errores y omisiones en etiquetas de segmentos.
· Superficies:

Civil 3D permite usar modelos de superficie grandes conservando las relaciones dinámicas con los datos de origen, incluidas curvas de nivel, líneas de rotura, modelos de obra lineal y objetos de explanación. Una vez generada, la superficie sirve para mostrar curvas de nivel, cuencas hidrológicas, recorridos de escorrentía, análisis de elevaciones y pendientes, y vistas 3D listas para modelar. Las superficies pueden actuar como referencias para crear perfiles, secciones, planos de explanación y modelos de obra lineal. Cualquier cambio de los datos de origen provoca la actualización automática de las superficies y referencias.
· Modelado de Obra lineal:

El modelado de obra lineal combina restricciones geométricas horizontales y verticales con componentes personalizables de sección tipo denominados suben samblajes para crear un modelo dinámico de carreteras y otros sistemas de transporte.
· Explanación:

Civil 3D incluye potentes herramientas de proyección de taludes y explanación que el equipo puede usar para generar modelos de superficie para todo tipo de proyectos de explanación. También ofrece sencillas herramientas gráficas y tabulares de manipulación de explanaciones para desarrollar todo tipo de superficies. Las funciones de explanación de Civil 3D mantienen vínculos dinámicos con los modelos de obra lineal y las alineaciones/perfiles, lo que permite resolver difíciles problemas de diseño de maneras nuevas y más flexibles. 
· Composición de parcelas: 

Puede generar parcelas convirtiendo polilíneas de AutoCAD® o usando herramientas de diseño flexibles para automatizar el proceso. AutoCAD Civil 3D usa topologías para gestionar las parcelas, de manera que un cambio en una de ellas se refleja automáticamente en las parcelas vecinas.
· Diseño de viales según normas:

Civil 3D permite la composición rápida de geometría de alineación de planta y perfil conforme a normas de diseño específicas. Estas restricciones se mantienen cuando se aplican enfoques de composición de ajuste óptimo, basados en PI (punto de intersección) o muy flexibles basados en elementos. Civil 3D también analiza automáticamente las curvas en planta y los acuerdos verticales, al tiempo que efectúa verificaciones en función de restricciones como la visibilidad de parada o adelanta-miento y la distancia entre faros.
· Tuberías:

Las herramientas basadas en reglas facilitan la composición de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Puede modificar tuberías y estructuras introduciendo datos gráficos o numéricos, así como detectar las interferencias. Puede trazar y completar el borrador final de la red de tuberías en vistas de planta, perfil y sección, y compartir información como material y tamaño con aplicaciones de análisis externas.
· Hidráulica e hidrología pluvial:

Los clientes de Civil 3D disponen de tres nuevas extensiones para hidráulica e hidrología pluvial, que incluyen diseño de colectores pluviales, análisis de cuencas de captación, modelado de embalses de retención y análisis de alcantarillas.
· Diagramas de masas: 

Utilice Civil 3D para generar diagramas de masas y analizar la distancia en que pueden equilibrarse el desmonte y el terraplén, la cantidad de material que se debe desplazar, la dirección del movimiento, y la identificación de escombreras y vertederos.
DOCUMENTACIÓN
Crear y entregar documentos de construcción es el último paso en la mayoría de los proyectos de ingeniería civil. También es una de las fases más lentas y propensa a errores.
· Estilos y normas de dibujo: 

Civil 3D proporciona una biblioteca completa de estilos CAD específicos de países para controlar prácticamente todos los aspectos de la visualización de dibujo. Colores, tipos de línea, incrementos de curvas de nivel, etiquetas y muchos más elementos se controlan totalmente mediante los estilos. Civil 3D también ofrece un marco

para personalizar estilos y normas propios según las necesidades de la organización.
· Anotación:

En Civil 3D la anotación se deriva directamente de los objetos de diseño, mediante referencias externas, y se actualiza automáticamente cuando cambia el diseño. También responde automáticamente a los cambios en la escala de dibujo y en la orientación de la vista, de modo que si rota o modifica la escala de trazado en distintas ventanas, todas las etiquetas se actualizan al instante.
· Producción de planos:

Se pueden generar automáticamente dibujos de producción, como planos de sección totalmente anotados, perfiles, planos de explanación y más. Y algo muy importante: es posible generar el diseño para múltiples dibujos usando  accesos directos a datos. El resultado es un flujo de trabajo con planos de producción que usan un solo ejemplar del modelo. Si el modelo cambia, todos los planos de producción pueden cambiarse rápidamente para reflejar la actualización.

· Maquetación de planos:

Civil 3D incluye una herramienta completa para la composición de planos de planta y perfil. Totalmente integrado con el Administrador de conjuntos de planos de AutoCAD, el asistente de maquetación de planos automatiza la composición de planos y líneas coincidentes en alineaciones, y después genera planos de planta y perfil basados en la composición. El producto final es un conjunto de planos de dibujo listos para la anotación y el trazado final.
· Generación de Informes:

Civil 3D ofrece directamente generación de informes en tiempo real, flexible y ampliable. Como los datos proceden directamente del modelo, los informes se actualizan dinámicamente, lo que se traduce en una veloz reacción a los cambios del diseño.
· Visualización:

Civil 3D proporciona herramientas integradas para desarrollar visualizaciones 3D directamente a partir del modelo.
· Libros de Mapas: 

Es ideal para componer mapas de servicios públicos, planos de explanación o incluso planos de sección Transversal.
· Desing Review 

En la actualidad resulta más complejo que nunca el proceso de ingeniería que va desde el diseño hasta la construcción. En la revisión del diseño suelen intervenir no usuarios de software CAD que son esenciales para el proyecto. Publicar en formato DWF™ ayuda a superar estos retos porque lleva la revisión de diseños, digitalmente,

a todo el equipo.

