Υλικό Φυσικής-Χημείας	Ρευστά
	Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης



 Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω από τα σημεία Α και Γ έχουν συνδεθεί δύο λεπτοί ανοικτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους υπάρχει κάποια άνοδος νερού.
i)  Μια μικρή ποσότητα νερού, μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β. Στην διαδρομή αυτή, η παραπάνω ποσότητα νερού:
α) επιταχύνεται,
β) επιβραδύνεται,
γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα.
ii) Για τις ταχύτητες του νερού υ1 και υ2 στα σημεία Α και Γ ισχύει:
α) υ1 < υ2,   β) υ1 = υ2,    γ) υ1 > υ2.
iii)  Για τα εμβαδά διατομής Α1, Α2 στα σημεία Α και Γ, ισχύει:
α) Α1 <Α2,      β) Α1 = Α2,     γ) Α1 >Α2.
[bookmark: _GoBack]Το νερό να θεωρηθεί ως ιδανικό ρευστό και η ροή του μόνιμη.
 Απάντηση:
Από την εξίσωση της συνέχειας για τις διατομές στα σημεία Α και Β, παίρνουμε:
ΑΑ∙υΑ = ΑΒ∙υΒ
Αλλά με βάση το σχήμα ΑΑ > ΑΒ, οπότε υΑ < υΒ, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχύτητα του νερού αυξάνεται κατά την μετακίνησή του από το Α στο Β. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει κάθε σωματίδιο ρευστού να επιταχυνθεί στην περιοχή από το Α στο Β.  Σωστό το α).

 Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Α και Γ, τα οποία βρίσκονται σε μια οριζόντια ρευματική γραμμή, κάτω από τους δύο κατακόρυφους σωλήνες:

→




Αλλά με βάση το σχήμα  h1 > h2 →  h1-h2 >0, οπότε και υ2 > υ1. 
Σωστό το α).
Εφαρμόζουμε ξανά την εξίσωση της συνέχειας μεταξύ των διατομών του σωλήνα στα σημεία Α και Γ:
Α1∙υ1 = Α2∙υ2 →


Αφού υ2 > υ1, οπότε και Α1 >Α2. Σωστό το γ).
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